[friendlyname]
MAN A78 Minipack
EL2x3 | 1-2-0 | ZF EEV
alb ca laptele

[description]
MAN EL283 (1-2-0) ZF

The MAN A78 EL283 (or Lion's City T) is a low-entry citybus produced by MAN at their turkish plant (MANas) between 2005-2008 (with this specific body). It has been widely sold in Europe and other parts of the world, from the Netherlands to Kazakhstan.

Specifications:

Engine: MAN D0836LOH55 (206 kW/280 HP)
Gearbox: ZF Ecomat 4 (6 speeds)

Dimensions:

Length: 11860 mm
Width: 2550 mm
Height: 3100 mm
Net weight: 11580 kg
Gross weight: 18430 kg

Made by alexredx and PaulIP, based on SL2x3 by Jendomen.
[end]

	[number] aktiviert die Zuweisung von Nummern
	{colorscheme specific numbers path}	Pfad zu den *.org-(Omsi-Registration)-Dateien, welche für die Vergabe von Nummern zuständig sind.

	Aufbau einer Nummernliste: in der ersten Zeile kommt der Name des Anstrichs (wie er auch im CTC angegeben wird), dann beliebig viele zulässige Nummern.
	Steht in der ersten Zeile nichts, dann handelt es sich um die "Hauptliste", welche für alle Anstriche gilt, für welche keine Nummern spezifiziert werden.


	[registration_automatic] aktiviert die Zuweisung der Kennzeichen im automatischen Modus
	{regPrefix}				Präfix vor Nummer am Kennzeichen. Soll bspw. Nr 2000 das Kennzeichen "D-A 2000H" bekommen, ist der Präfix "D-A "
	{regPostfix}				Postfix hinter Nummer am Kennzeichen. Im obigen Beispiel "H".

	[registration_list] öffnet die angegebene Datei, um die Kennzeichenzuweisung nach den Nummern vorzunehmen. Der Index läuft hierbei parallel zu jener *.org-Datei, welche die Hauptliste enthält.
	{filename}

	[registration_free] aktiviert die freie Kennzeichenzuweisung. Im AI-Modus wird ein Kennzeichen der Map-Registrations-Datei verwendet, der User kann es für sein Fahrzeug frei wählen.




[number]
Regs_A21.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
M-AN 


[kmcounter_init]
2007
50000



[sound]
sound\sound ZF EEV.cfg

[sound_ai]
sound\sound ZF EEV.cfg

[model]
model\EL_120.cfg

[paths]
model\paths_120.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_120.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
23
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_ZF_varlist.txt
script\engine_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\ticketprinter_varlist.txt
script\churakrueger\Vmatrix_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\MAN_dashboard_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\IBIS_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\ticketprinter_stringvarlist.txt
script\churakrueger\vmatrix_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\MAN_dashboard_stringvarlist.txt
script\IBIS_stringvarlist.txt

[script]
27
script\AI.osc
script\main.osc
script\main_AI.osc
script\collision.osc
script\cockpit.osc
script\antrieb_ZF.osc
script\engine.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script_3D\door_120.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\Ticketprinter.osc
script\churakrueger\vmatrix.osc
script\wimpel.osc
script\cashdesk.osc
script\summer.osc
script\MAN_dashboard.osc
script\spray.osc
script\IBIS-2.osc

[constfile]
18
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\antrieb_ZF-6AP-1400B.txt
script\engine_constfile_280.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\IBIS_constfile.txt
script\churakrueger\vmatrix_constfile_K++.txt
script\MAN_dashboard_constfile.txt




	////////////////////////////////////////////////////////
		Kamera *NEU01* 
	////////////////////////////////////////////////////////

	Naslednji ukaz dodaja kamero. Tukaj se doloci kdaj se katera kamera pojavi.
    v katerem so ustvarjena kamere pojavijo kasneje. _fahrer pomeni, prespektiva voznika
	Kasneje bodo dodane potnik, ki je omogocen le s temeljno spremembo perspektive.

	* x (sirina)
	* y (dolzina)
	* z (visina)
	* dist, d.h.kolikor je oko pred vratom; glej zunaji namen:
        Ta razdalja je spremenljiva in ponavadi nekaj pozitivnih decimetrov od
        sredine (oznacena z x, y, z) v obliki avtobusa vidno in osredotocen..
		Za voznika, mora biti vrednost nekoliko negativna, kot je okoli oci, vendar se
        tocka, okoli 6 cm zadaj zavije ;-)
	* Vidni kot: sekcija v stopinjah, za voznika, je obicajno 52 °, normalno je 45 °.
	* Standard jasno usmeritev v precni smeri v stopinjah °
	* Standard jasno poravnavo v navpicni smeri v stopinjah °

	0: Pogled na levo
[add_camera_driver]
-1.1
5.150
2.150
-0.06
52
-160
-5

	1: Pogled diagonalno levo
[add_camera_driver]
-0.601
5.19116
2.12
-0.5
52
-90
-5

	2: Pogled na levem ogledalu
[add_camera_driver]
-0.601
4.930
2.150
-0.06
52
-35
-0

	3: Voznikov pogled(std)
[add_camera_driver]
-0.705
4.770
1.990
-0.06
52
0
-15

	4: Pred vrati
[add_camera_driver]
-0.72
4.800
2.150
-0.06
52
70
5

	5: Pogled v ogledalo desno
[add_camera_driver]
-0.411
5.020
2.150
-0.06
48
50
16

	6: Panel-Povecava
[add_camera_driver]
-0.72
5.220
2.150
-0.06
52
0
-50

	7: Vozni red-Pogled
[add_camera_driver]
-0.62
4.900
2.020
-0.5
52
-85
-35
[view_schedule]

	8: Prodaja vstopnic-Pogled
[add_camera_driver]
-0.601
4.900
2.120
-0.06
52
40
-25
[view_ticketselling]

################
Potnikov pogled
################

	0: Sedi na sredini
[add_camera_pax]
-0.5
-2.15
2.2
-0.06
45
0
0

	1: Sedi spredaj desno
[add_camera_pax]
0.8
4
2.2
-0.06
45
0
0

	2: Sedi zadaj
[add_camera_pax]
0
-5.1
2.5
-0.06
45
0
0

	3: Sedi spredaj levo
[add_camera_pax]
-0.5
3.7
2.2
-0.06
45
0
0

6: Screen camers by Bombila 31RUS
[add_camera_pax]
-9.45847
17.289
0.683793
-0.06
60
0
0

	7: Screen camers by Bombila 31RUS
[add_camera_pax]
-9.45847
17.289
1.65034
-0.06
60
0
0

	8: Screen camers by Bombila 31RUS
[add_camera_pax]
9.45847
17.289
0.683793
-0.06
60
0
0

	9 Screen camers by Bombila 31RUS
[add_camera_pax]
9.45847
17.289
1.65034
-0.06
60
0
0

	10: kek1
[add_camera_pax]
-3.0
-1.8
2.0
20.0
60
0
0

	11: Tele-Lens
[add_camera_pax]
0.0
-1.8
2.0
40.0
45
0
0

	12: kek
[add_camera_pax]
3.0
-1.8
2.0
20.0
60
0
0

	13: kek
[add_camera_pax]
0
-0.5
1.65034
15
100
64
0

	14: by vavilon4eg59
[add_camera_pax]
5.5
20.0
1.7
0.05
64
-140
0
	15: by vavilon4eg59
[add_camera_pax]
-5.5
20.0
1.7
0.05
64
140
0
	16: by vavilon4eg59
[add_camera_pax]
5.5
-20.0
1.7
0.05
64
-40
0


	Ta ukaz nastavi privzeti gonilnik za kamero:

[set_camera_std]
3

	Ta ukaz nastavi srediscno tocko zunanje kamere:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Refleksije kamere (ogledala) *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	V tem poglavju se nastavlja odboj kamere. To vozilo, vsak kot kamere opravljene prizor, 
	nato pa v padajocem vrstnem redu glede na teksturami z imenom "reflexion0.bmp", "reflexion1.bmp" itd shranjeni
	od koder se lahko uporabljajo za namene upravljanja dejanske strukture. 
	1-3 pozicija ogledala,4 raztegne po sirini,5 raztegne po visini,6 levo desno,7 visina pogleda  
	Sledijo si:
	levo ogledalo
	desno ogledalo
	notranje srednje ogledalo
	notranje zadnje ogledalo
	notranje desno ogledalo
	desno ogledalo nazaj
	desno ogledalo spredaj

[add_camera_reflexion_2]
-1.331
5.771
2.389
0
52
175
-10
1

[add_camera_reflexion]
1.304
6.234
2.389
0
52
198
-14

[add_camera_reflexion]
0.177
5.651
2.776
0
52
195
-17

[add_camera_reflexion]
0.904
-0.798
2.673
0
52
160
20

[add_camera_reflexion]
0.747
5.640
2.800
0
52
215
-17

[add_camera_reflexion]
1.145
6.249
2.581
0
52
198
300

[add_camera_reflexion]
1.351
6.119
2.563
0
52
-155
327

	////////////////////////////////////////////////////////
		Fizicni in geometrijski podatki
	////////////////////////////////////////////////////////


	Mase in teze:
[mass]
11.2

	Vztrajnostni moment okoli x, y in z osi, kar pomeni, precna, vzdolzna in navpicna os v teziscu v tem vrstnem redu na t*m^2:
500
200
500

[momentofintertia]
300
80
300


	Prostorski obseg v avtobusu *NEU01*

[boundingbox]
2.5
11.8
3.34
0
0.244
2.28





	Visina d. nad tlemi:

[schwerpunkt]
1.2



	Kotalni upor(konstantni, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
1000

	Vzdolzna tocka nihanja avtobusa:
[rot_pnt_long]
-2.700

	Nastavitev krmilnega mehanizma: (predvidljiva na formulo: inv_turnradius = tan (alfa) / s,
	pri cemer je najvecji kot alfa npr. spredaj in je razdalja od tocke vrtenja v vzdolzni smeri:

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10


	Naslednje poglavje predstavlja nastavitve podvozja in pogonske osi. 
	Nastavitev vozila z razlicnimi velikostmi koles, katera os je pogonska, potrebno za pravilno delovanje.

	Sprednja os:


Front axle :

[newachse]
achse_long
3.18772
achse_maxwidth
2.339
achse_minwidth
1.765
achse_raddurchmesser
0.9675
achse_feder
240
achse_maxforce
90
achse_daempfer
20
achse_antrieb
0

	Rear axle:

[newachse]
achse_long
-2.66472
achse_maxwidth
2.36
achse_minwidth
1.086
achse_raddurchmesser
0.9675
achse_feder
280
achse_maxforce
116
achse_daempfer
20
achse_antrieb
1