[friendlyname]
Mercedes-Benz
O371UG
Branco

[description]
Foi lançado em 1987 para substituir o O365, era produzido em 2 fábricas
uma em Campinas, da própria Mercedes-Benz e em Botucatu, na fábrica da CAIO.
Era um ônibus diferenciado, com design semelhante ao O407 europeu, sendo 
avançado para a época.
Tinha diversos recursos exclusivos, como sistema de calefação, aviso de
 parada solicitada, portas com degraus mais baixos, letreiro amplo e cabine 
para o motorista.
Inicialmente foi lançado em 3 versões:

O371U - O mais básico, com 11 metros e 2 portas, suspensão de feixe de molas
e motor OM366 de 136CV.
O371UG - Semelhante ao mais básico, mas com motor M366G a gás natural (GNV) e
150CV.
O371UP - O mais completo, com 12 metros e 3 portas largas, suspensão a ar, 
motor OM355/5 de 187CV e câmbio automático.

em 1993 foi lançada a versão O371UL, que era mais longa, com 2 portas, suspensão
a ar e motor OM366LA, podendo ir até 210CV.

O interior do O371 era na cor creme, com ferros pintados, detalhes em laranja e bancos
 com estofado avermelhado, o que deixava o modelo bem diferenciado.
Em 1995 foi substituído pelo O400UP, que ficou apenas por poucos meses em produção.


Ficha técnica:
Comprimento: 11.062
Largura externa: 2.600
Largura interna: 2.350
Altura interna: 2.140
Altura Total: 3.027

Chassi: Mercedes-Benz O371UG.
Motor: Mercedes-Benz M366G 150CV GÁS NATURAL VEICULAR(GNV).
Torque:420 Nm 1200-1600rpm.
Transmissão: Manual, Mercedes-Benz G85-6 6 marchas.
Capacidade: 40 passageiros sentados e  em pé.


Créditos:
Carroceria: RedJoker, RKC.
Sons: Base feita por RedJoker, Jean Correa, Jonathan Tonussi, Marcos Zane, Montanha e Wallace Machado.
Chassi e rodas: Victor Ortega.
Painel: RedJoker.
Fonte de letreiro: Ronaldo Aguial Design.
Volante: RKC.
Limpadores: Gabriel Angelo editado por RedJoker.
Peças variadas: Dimitrius Caio Vespasiano, Marcos Elias, RedJoker e Victor Nathan.
Scripts:MR Software, Marcos Elias, Marcos Henrique (Zane), RedJoker.

[end]

[number]
Reg_O371.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
MEP- 

[kmcounter_init]
2012
60000

[sound]
Sound\OM366_371U.cfg

[sound_ai]
Sound\OM366_371U.cfg

[model]
Model\Model_O371s.cfg

[paths]
Model\Paths_O371.cfg

[passengercabin]
Model\Passengercabin_O371.cfg
		
////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
21
ScriptManual\AI_varlist.txt
ScriptManual\collision_varlist.txt
ScriptManual\antrieb_manual_varlist.txt
ScriptManual\engine_turbo_varlist.txt
ScriptManual\elec_varlist.txt
ScriptManual\bremse_varlist_air.txt
ScriptManual\auspuff_varlist.txt
Scriptportas2lados\lights_varlist.txt
Scriptportas2lados\door_varlist_voith-zf.txt
ScriptManual\wiper_L_varlist.txt
ScriptManual\wiper_R_varlist.txt
ScriptManual\cockpit_varlist.txt
ScriptManual\klappern_varlist.txt
ScriptManual\heizung_varlist.txt
ScriptManual\rain_varlist.txt
ScriptManual\dirt_varlist.txt
ScriptManual\IBIS_varlist.txt
ScriptManual\matrix_varlist.txt
ScriptManual\wimpel_varlist.txt
ScriptManual\visual_varlist.txt
ScriptManual\fortochka_anim_varlist.txt
ScriptManual\catraca_varlist.txt

[stringvarnamelist]
4
ScriptManual\IBIS_stringvarlist.txt
ScriptManual\matrix_stringvarlist.txt
ScriptManual\cockpit_stringvarlist.txt
Scriptportas2lados\door_stringvarlist.txt

[script]
24
ScriptManual\man_D92_main.osc
ScriptManual\man_D86_main_AI.osc
ScriptManual\collision.osc
ScriptManual\cockpit.osc
ScriptManual\antrieb_manual.osc
ScriptManual\engine.osc
ScriptManual\elec.osc
ScriptManual\bremse_air.osc
ScriptManual\auspuff.osc
Scriptportas2lados\lights.osc
Scriptportas2lados\door_manual.osc
ScriptManual\wiper_L.osc
ScriptManual\wiper_R.osc
ScriptManual\klappern.osc
ScriptManual\forcefeedback.osc
ScriptManual\rain.osc
ScriptManual\dirt.osc
ScriptManual\sound_volume.osc
ScriptManual\heizung.osc
ScriptManual\IBIS.osc
ScriptManual\Matrix_MEP4DigPISCANTE.osc
ScriptManual\wimpel.osc
ScriptManual\fortochka_anim.osc
ScriptManual\catraca.osc

[constfile]
17
ScriptManual\AI_constfile.txt
ScriptManual\collision_constfile.txt
ScriptManual\antrieb_MB_G3-60-5.txt
ScriptManual\engine_constfile_M366G.txt
ScriptManual\elec_constfile.txt
ScriptManual\bremse_constfile_air.txt
Scriptportas2lados\lights_constfile.txt
Scriptportas2lados\door_constfile.txt
ScriptManual\auspuff_constfile.txt
ScriptManual\cockpit_constfile.txt
ScriptManual\klappern_constfile.txt
ScriptManual\forcefeedback_constfile.txt
ScriptManual\wiper_constfile.txt
ScriptManual\dirt_constfile.txt
ScriptManual\heizung_constfile.txt
ScriptManual\IBIS_constfile.txt
ScriptManual\matrix_constfile.txt


	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	Folgender Befehl fügt eine Kamera hinzu. Die Reihenfolge entscheidet darüber,
	in welcher selbigen die Kameras später erscheinen. _fahrer heißt, dass es sich
	um eine Fahrersicht handelt. Später wird dem _fahrgast hinzugefügt werden, welcher
	erst durch einen grundsätzlichen Wechsel der Perspektive aktiviert wird und welcher
	nicht die Ehre hat, auf einem Isri 200 zu sitzen...

	* x (lateral)
	* y (longitudinal)
	* z (vertikal)
	* dist, d.h. wie weit befindet sich das Auge vor dem Halsgelenk ;-) vgl. Außensicht:
		hier ist die Distanz variabel und normalerweise einige Dekameter positiv, sodass
		der Mittelpunkt (durch x,y,z) in Form des Busses sichtbar und zentriert ist.
		Beim Fahrer sollte der Wert ein wenig negativ sein, da sich der Kopf nicht ums Auge sondern
		um eine Punkt, ca. 6cm dahinter dreht ;-)
	* sichtwinkel: Bildausschnitt in Grad, für Fahrer normalerweise 52°, normal ist jedoch 45°.
	* Normale Sichtausrichtung in Querrichtung in °
	* Normale Sichtausrichtung in vertikale Richtung in °


0: Inclinando-se fora (esquerda)
[add_camera_driver]
-1.52225
4.07377
2.2165
-0.06
48
-180
-5

	1: Olhando para trás / esquerda
[add_camera_driver]
-0.782225
4.07377
2.2165
-0.06
48
-145
-5
	2: olha à esquerda
[add_camera_driver]
-0.782225
4.07377
2.2165
-0.06
48
-85
-5

	3: Olha o espelho esquerdo
[add_camera_driver]
-0.782225
4.07377
2.2165
0.1
48
-20
0

	4: Frente do Motorista (std)
[add_camera_driver]
-0.782225
4.07377
2.2165
0.1
48
1
-16


	5: Olhando para espelhos direita
[add_camera_driver]
-0.782225
4.07377
2.2165
-0.06
56
40
-7

	6: Lado da porta 1
[add_camera_driver]
-0.782225
4.07377
2.2165
-0.06
55
85
-10


	7: Olhando para tras, inclinando-se para pista de passageiros
[add_camera_driver]
-0.382225
4.07377
2.2165
-0.06
55
170
-5

################
Passagiersichten
################

	0: Cobrador
[add_camera_pax]
0.839032
1.12576
2.49104
0.1
48
-90
-27

	1: corredor 1
[add_camera_pax]
0.0
2.90358
2.62025
-0.06
45
0
0

	2: corredor 2
[add_camera_pax]
0.0
-0.150928
2.62025
-0.06
45
180
0

	3: corredor 3
[add_camera_pax]
0.0
-3.34862
2.62025
-0.06
45
180
0

	4: banco da fileira frontal
[add_camera_pax]
1.03235
3.06287
2.16392
-0.06
45
50
-20
	5: ao lado da catraca
[add_camera_pax]
-0.5834
0.860469
2.01607
-0.06
45
0
0
	6: banco fundo 1
[add_camera_pax]
-0.957244
-5.43532
2.46078
-0.06
50
-15
0

	7: banco fundo 2
[add_camera_pax]
0.557199
-5.43532
2.46078
-0.06
50
-15
0

	8: Camera Longe
[add_camera_pax]
0.0
0.0
2.0
40.0
45
0
0

	9:GoPro painel
[add_camera_pax]
-0.792642
3.75906
2.96733
-0.06
45
20
-35

	10:GoPro na roda
[add_camera_pax]
-1.3814
2.52139
0.960816
-0.06
48
0
-10

	The following command sets the default driver camera:

[set_camera_std]
4

	The following command sets the center point of the external camera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.4

	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflection cameras
	////////////////////////////////////////////////////////
	
	0: retrovisor_fora-lado-e
[add_camera_reflexion]
-1.35043
4.80351
2.49561
0
52
169
-10

	1: retrovisor_fora-lado-d
[add_camera_reflexion]
1.35669
5.19151
2.43767
0
90
190
-10


	2: retrovisor_dentro-meio
[add_camera_reflexion]
0.17113
4.97931
2.54743
0
55
190
-10


	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

	Massa em t:
[mass]
9.4

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2
	Moments of inertia about x, y and z axis, ie transverse, longitudinal and vertical axis to the center of gravity in this order in t * m ^ 2:
	Momentos de inércia em torno de x, o eixo Y e Z, ou seja transversal, longitudinal e eixo vertical para o centro de gravidade, por esta ordem, em t * m ^ 2:
    500
    200
    500

[momentofintertia]
200
80
60


	Boundingbox des Busses *NEU01*

[boundingbox]
2.5
11.062
3.027
0
-0.37
1.65


	Pivot point for horiz/vertical roll:
[cog]
0
-1.5
1.2

	Altura do centro de gravidade acima do solo .:

[schwerpunkt]
1.2

	A resistência ao rolamento (constante, em breve, possivelmente alterado) como uma força em N
[rollwiderstand]
1000

	 ponto de rotação do ônibus (eixo traseiro):
[rot_pnt_long]
-2.59598

	Reciprocal of the minimum steering radius: (Predictable on the formula: inv_turnradius = tan (alpha) / s,. Wherein the maximum angle alpha, for example, the front axle and s their distance from the fulcrum in the longitudinal direction is:
[inv_min_turnradius]
0.12

[ai_deltaheight]
-0.10


	The following section sequentially generates the bus axles with their parameters. ATTENTION: for a vehicle with
different sized wheels should first the driven axle to be entered since the first one
given axis sets the traction wheel, that is the transmission gear ratio for GE
speed is measured with respect to the 0 axis.

[newachse]

	Koordinate:

achse_long
3.254

	Breite der Auflagefläche beider Reifen, also ungefähr die Busbreite
	Loading width of both tires, or about the bus width

achse_maxwidth
2.4

achse_minwidth
1.7

	Raddurchmesser der Räder dieser Achse
	Diameter of the wheels of this axis

achse_raddurchmesser
0.87376

	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m
	Spring constant of the suspension PER PAGE in kN / m

achse_feder
560

	Höchstbelastung in kN
	Maximum load in kN

achse_maxforce
49.033

	Dämpferkonstante in kNs/m
	Damper constant in kNm

achse_daempfer
22
	Ist diese Achse angetrieben?
	If this axis is driven?

achse_antrieb
0


	Hinterachse:
	Rear axle:

[newachse]
achse_long
-2.59598
achse_maxwidth
2.55
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.87376
achse_feder
650
achse_maxforce
158.06
achse_daempfer
22
achse_antrieb
1
