
 [friendlyname]
Hamburger Stadtbus
Gelenkbus (2012)
rot-weiß


[model]
model\model_WSW17_T.cfg

[sound]
sound\Sound_W17_trail_3D.cfg

[sound_ai]
sound\Sound_W17_trail_3D.cfg


	This command shares the script system. That means that THIS vehicle
	will use the entire script system of the previous created vehicle
	(it is not important, if this is coupled in front or in the back,
	this only depends on which vehicle was create before THIS one)

[scriptshare]

[paths]
model\paths_W17_T.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_W17_T.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////


	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
23
script\Collision_varlist.txt
script\W16_antrieb_varlist.txt
script\W16_engine_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\W16_bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\W16_lights_varlist.txt
script\W16_door_varlist.txt
script\wiper_W16_varlist.txt
script\W16_cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\W16_heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\W16_visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\W16Matrix_varlist.txt
script\W16_timetable_system_varlist.txt
script\AI_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\W16_ticketprinter_varlist.txt
script\W16_ibis_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\vdv2_cockpit_stringvarlist.txt
script\W16Matrix_stringvarlist.txt
script\visual_stringvarlist.txt
script\W16_timetable_system_stringvarlist.txt
script\W16_ticketprinter_stringvarlist.txt

[constfile]
19
script\collision_constfile.txt
script\W17_antrieb_constfile.txt
script\W16_engine_constfile.txt
script\elec_constfile.txt
script\W16_bremse_constfile.txt
script\lights_constfile.txt
script\W17_door_constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\W16_cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\W16_heizung_constfile.txt
script\W16Matrix_constfile.txt
script\cashdesk_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt
script\W16_ticketprinter_constfile.txt
script\W16_ibis_constfile.txt


################
Passagiersichten
################

	0: Hinten
[add_camera_pax]
-0.960
-1.0
2.2
-0.06
60
12
-11

	1: Stehplatz
[add_camera_pax]
0.118
4.8
2.3
-0.06
60
180
-13




	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2




	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
7.5

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:

[momentofintertia]
120
40
120

[boundingbox]
2.530
6.758
2.840
0.000
0.376
1.802

	Höhe d. Schwerpunktes überm Boden:

[schwerpunkt]
1.1



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
900

	Längskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
0

[ai_deltaheight]
-0.06


	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar über die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Längsrichtung ist:


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich großen Rädern sollte zunächst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeübersetzungsverhältnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.




	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
0.389
achse_maxwidth
2.5
achse_minwidth
1.3
achse_raddurchmesser
0.957
achse_feder
320
achse_maxforce
220
achse_daempfer
60
achse_antrieb
1

[coupling_front]
0
4.560
0.440


Dieser Befehl sorgt dafür, dass in diesem Fahrzeug auch den Sound vom angekuppelten Fahrzeug wie "von innen" gehört wird (und umgekehrt).

[couple_front_open_for_sound]



	[coupling_front_character] describes the character of the front coupling:
	{min/max-alpha (degree)}
	{min-beta (degree)} ("down")
	{max-beta (degree)} ("up")
	{type}		0: Truck (three degrees of freedom)
			1: Bus (two degrees of freedom)


[coupling_front_character]
50
-20
20
1