[friendlyname]
Heuliez Bus
GX337 GNV 3p VOITH Mistral
Mistral

[description]
Heuliez Bus GX337G
Adapté pour la livrée Reseau Mistral 

 - Dimensions
 Longueur : 12004mm
 Largeur : 2550mm
 Hauteur : 2880mm
 
 -Groupe motopropulseur
 Moteur : Iveco Cursor8 F2GAO642A GNV Euro 6c
 Cylindree : 7,8L
 Puissance : 206kW
 Boite de Vitesse : ZF ecolife 6AP1200B
 
 -Annees de Production
 2014-2020
 
 Projet Acrotere design soumis au droit d'auteur. Merci de demander la permission avant toute réutilisation/modification des fichiers du vehicule (hors repaints)
 
  Enhanced by ADIC GROUP
[end]

	[number] aktiviert die Zuweisung von Nummern
	{colorscheme specific numbers path}	Pfad zu den *.org-(Omsi-Registration)-Dateien, welche für die Vergabe von Nummern zuständig sind.

	Aufbau einer Nummernliste: in der ersten Zeile kommt der Name des Anstrichs (wie er auch im CTC angegeben wird), dann beliebig viele zulässige Nummern.
	Steht in der ersten Zeile nichts, dann handelt es sich um die "Hauptliste", welche für alle Anstriche gilt, für welche keine Nummern spezifiziert werden.


	[registration_automatic] aktiviert die Zuweisung der Kennzeichen im automatischen Modus
	{regPrefix}				Präfix vor Nummer am Kennzeichen. Soll bspw. Nr 2000 das Kennzeichen "D-A 2000H" bekommen, ist der Präfix "D-A "
	{regPostfix}				Postfix hinter Nummer am Kennzeichen. Im obigen Beispiel "H".

	[registration_list] öffnet die angegebene Datei, um die Kennzeichenzuweisung nach den Nummern vorzunehmen. Der Index läuft hierbei parallel zu jener *.org-Datei, welche die Hauptliste enthält.
	{filename}

	[registration_free] aktiviert die freie Kennzeichenzuweisung. Im AI-Modus wird ein Kennzeichen der Map-Registrations-Datei verwendet, der User kann es für sein Fahrzeug frei wählen.




[number]
Regs_A21.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
M-AN 


[kmcounter_init]
2010
40000



[sound]
sound\CursorGNV_voith.cfg

[sound_ai]
sound\AI_C8GZF.cfg

[model]
model\Model_GX337_3p_GNV_RM.cfg

[paths]
model\paths__3373.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin__3373G.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
26
Script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\VOITH\voith_diwa_varlist.txt
script\MOTEUR\Engine_varlist.txt
Script\Elec_varlist.txt
script\Bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\Lights_varlist.txt
Script\PORTES\doors_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
Script\Cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
Script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
Script\ticketprinter_varlist.txt
Script\IBIS_varlist.txt
script\KruegerMatrix\VMatrix_varlist.txt
Script\SIV\AD_INEO_TFT_STAR_varlist.txt
script\CONDUENT\ADAM_conduent_varlist.txt
script\BUSINFO\Businfo_varlist.txt
script\DASH\Actia_varlist.txt

[stringvarnamelist]
8
script\Cockpit_stringvarlist.txt
Script\ticketprinter_stringvarlist.txt
Script\IBIS_stringvarlist_lcd.txt
script\KruegerMatrix\VMatrix_stringvarlist.txt
Script\SIV\AD_INEO_TFT_STAR_stringvarlist.txt
script\CONDUENT\ADAM_conduent_stringvarlist.txt
script\DASH\Actia_stringvarlist.txt
script\BUSINFO\Businfo_stringvarlist.txt

[script]
29
script\main.osc
Script\Main_AI.osc
script\collision.osc
Script\Cockpit_.osc
script\VOITH\voith_diwa.osc
script\MOTEUR\Engine_C8G.osc
Script\Elec.osc
Script\Bremse.osc
script\auspuff.osc
script\Lights.osc
Script\PORTES\doors__3DV.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\KruegerMatrix\VMatrix.osc
script\wimpel.osc
script\cashdesk.osc
script\summer.osc
script\spray.osc
Script\Ticketprinter.osc
Script\IBIS-2.osc
Script\SIV\AD_INEO_TFT_QUB.osc
script\CONDUENT\ADAM_conduent.osc
script\DASH\Actia.osc
script\BUSINFO\Businfo.osc

[constfile]
20
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\VOITH\voith_d854.6_F2G.txt
Script\MOTEUR\Cursor8_F2GAO642B.txt
Script\Elec_constfile.txt
Script\Bremse__constfile.txt
script\Lights_constfile.txt
Script\PORTES\FR_door__constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\Cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
Script\ticketprinter_constfile.txt
Script\SIV\AD_INEO_TFT_STAR_constfile.txt
script\KruegerMatrix\Vmatrix_constfile_K++_pc.txt
script\DASH\Actia_constfile.txt
script\BUSINFO\Businfo_constfile.txt





	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-0.91
4.60
2
-0.06
60
-135
0
	1: Blick nach schraeg links
[add_camera_driver]
-0.676805
4.45
2
-0.06
60
-85
0
	2: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.676805
4.45
2
-0.06
60
-35
0

	3: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.676805
4.45
2
-0.06
66
0
-3

	4: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.676805
4.45
2
-0.06
60
35
1

	5: Blick zur Tuer
[add_camera_driver]
-0.71
4.45
2
-0.06
60
90
-10

	6: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
0
4.60
2.16
-0.06
60
135
0

	7: Fahrscheinverkauf-Sicht
[add_camera_driver]
-0.676805
4.45
2
-0.06
45
45
-40
[view_ticketselling]

	8: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.676805
4.45
2
-0.06
30
-15
35
[view_schedule]


################
Passagiersichten
################

	
	0: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-1.0
-1.85
2
-0.06
45
25
0

	1: Stehplatz an der Hintertuer
[add_camera_pax]
-0.73
-0.6
2.05
-0.06
45
90
0
	2: vorne rechts sitzend
[add_camera_pax]
-1.0
2.04
2
-0.06
45
180
0

	3: vorne rechts sitzend2
[add_camera_pax]
0.86
3.43
2
-0.06
45
-20
0

	2: hinten rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.86
-4.79
2.1
-0.06
45
-20
0



	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Au?enkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.36
5.19
2.249
0
52
167
-11
0.15

[add_camera_reflexion]
1.34
5.94
2.256
0
52
202
-10

[add_camera_reflexion]
0.05
5.35
2.47
0
52
195
-15

[add_camera_reflexion_2]
1
-0.66
2.46
0
65
-14
-30
15

[add_camera_reflexion_2]
1
-4.46
2.46
0
65
-14
-30
15

[add_camera_reflexion_2]
1
-0.38
2.46
0
65
-14
-30
15

[add_camera_reflexion_2]
1
-0.38
2.46
0
65
-14
-30
15


[add_camera_reflexion_2]
-1.34
5.32
2.21
0
52
164
-13
0.15

[add_camera_reflexion]
1.331
5.99
2.26
0
52
200
-10

[add_camera_reflexion_2]
-1.34
5.32
2.21
0
52
164
-13
0.15

[add_camera_reflexion]
1.331
5.99
2.26
0
52
200
-10

[add_camera_reflexion_2]
0.8
6.57
2.40
0
70
210
-30
0.15

	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

	Masse in t:
[mass]
11.8

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:
349
84
349

[momentofintertia]
349
84
349


	Boundingbox des Busses *NEU01*
	
	Breite
    Länge
    Höhe
    Abstand des Mittelpunkts der Boundingbox vom Nullpunkt des lokalen Koordinatensystems auf Breitenachse in m (x)
    Abstand des Mittelpunkts der Boundingbox vom Nullpunkt des lokalen Koordinatensystems auf Längsachse in m (y)
    Abstand des Mittelpunkts der Boundingbox vom Nullpunkt des lokalen Koordinatensystems auf Hochachse in m (z) 

[boundingbox]
2.52
12
2
0
-0.35
1.7

	Höhe d. Schwerpunktes ueberm Boden:

[schwerpunkt]
1.096



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
1000

[rot_pnt_long]
-2.938

[inv_min_turnradius]
0.166

[ai_deltaheight]
-0.10

	Front axle :

[newachse]
achse_long
3.196
achse_maxwidth
2.37
achse_minwidth
1.81
achse_raddurchmesser
0.97
achse_feder
291
achse_maxforce
90
achse_daempfer
15
achse_antrieb
0

	Rear axle:

[newachse]
achse_long
-2.938
achse_maxwidth
2.41
achse_minwidth
1.19
achse_raddurchmesser
0.97
achse_feder
326
achse_maxforce
150
achse_daempfer
15
achse_antrieb
1