
	[friendlyname]
Hamburger Stadtbus
Elektro-Gelenkbus - Mod by Julian44xx
HOCHBAHN


[model]
model\model_21_T_Mod.cfg

[sound]
sound\Sound_21_T.cfg

[sound_ai]
sound\Sound_21_T_AI.cfg


	This command shares the script system. That means that THIS vehicle
	will use the entire script system of the previous created vehicle
	(it is not important, if this is coupled in front or in the back,
	this only depends on which vehicle was create before THIS one)

[scriptshare]

[paths]
model\paths_21_T.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_21_T.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
26
script\Collision_varlist.txt
script\19_antrieb_varlist.txt
script\19_engine_varlist.txt
script\19_elec_varlist.txt
script\17_bremse_varlist.txt
script\21_lights_varlist.txt
script\17_door_varlist.txt
script\wiper_19_varlist.txt
script\21_cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\19_heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\19_visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\19_ticketprinter_almex_varlist.txt
script\17_matrix_varlist.txt
script\17_timetable_system_varlist.txt
script\AI_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\19_pvs_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt
script\churaKrueger\VMatrix_varlist.txt
script\churaKrueger\Krueger_Bridge_Atron_varlist.txt
script\IBISController\IBISController_varlist.txt
script\GPM\matrix_scroll_varlist.txt

[stringvarnamelist]
9
script\19_cockpit_stringvarlist.txt
script\19_ticketprinter_almex_stringvarlist.txt
script\matrix_stringvarlist.txt
script\visual_stringvarlist.txt
script\17_timetable_system_stringvarlist.txt
script\churaKrueger\VMatrix_stringvarlist.txt
script\churaKrueger\Krueger_bridge_Almex_stringvarlist.txt
script\IBISController\IBISController_stringvarlist.txt
script\GPM\matrix_scroll_stringvarlist.txt

[constfile]
21
script\collision_constfile.txt
script\21_antrieb_constfile.txt
script\21_engine_constfile.txt
script\19_elec_constfile.txt
script\19_bremse_constfile.txt
script\19_lights_constfile.txt
script\21_door_constfile.txt
script\19_cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_19_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\19_heizung_constfile.txt
script\17_ticketprinter_almex_constfile.txt
script\matrix_constfile.txt
script\cashdesk_constfile.txt
script\19_pvs_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt
script\churaKrueger\VMatrix_constfile_k++_pc.txt
script\IBISController\IBISController_constfile.txt
script\GPM\matrix_scroll_constfile.txt

################
Passagiersichten
################

	0: Hinten
[add_camera_pax]
-0.960
0.972
2.2
-0.06
60
12
-11

	1: Stehplatz
[add_camera_pax]
0.118
4.8
2.3
-0.06
60
180
-13




	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Au�enkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2




	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
8.0

	Tr�gheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, L�ngs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:

[momentofintertia]
120
40
120

[boundingbox]
2.530
6.758
2.840
0.000
0.376
1.802

	H�he d. Schwerpunktes �berm Boden:

[schwerpunkt]
1.3



	Rollwiderstand (konstant, wird demn�chst eventuell ge�ndert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
100

	L�ngskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
0

[ai_deltaheight]
-0.06


	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar �ber die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in L�ngsrichtung ist:


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich gro�en R�dern sollte zun�chst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebe�bersetzungsverh�ltnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.




	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
0.389
achse_maxwidth
2.5
achse_minwidth
1.3
achse_raddurchmesser
0.957
achse_feder
340
achse_maxforce
240
achse_daempfer
70
achse_antrieb
1

[coupling_front]
0
4.560
0.440


Dieser Befehl sorgt daf�r, dass in diesem Fahrzeug auch den Sound vom angekuppelten Fahrzeug wie "von innen" geh�rt wird (und umgekehrt).

[couple_front_open_for_sound]



	[coupling_front_character] describes the character of the front coupling:
	{min/max-alpha (degree)}
	{min-beta (degree)} ("down")
	{max-beta (degree)} ("up")
	{type}		0: Truck (three degrees of freedom)
			1: Bus (two degrees of freedom)



[coupling_front_character]
50
-20
20
1
