Merci à vous d'avoir téléchargé mes livrées TEC (et LETEC) pour le Mercedes Citaro GC2 et GC2 Hybrid.

Afin de peut-être éviter des pertes de modifications apportées en amont, merci de lire ce qui suit.

----------------------
1. Si vous n'avez jamais porté de modifications aux fichiers .cfg (présent dans le sous-dossier "Model") ainsi qu'au fichier visual_varlist (présent dans le sous-dossier "Script"),
vous pouvez simplement remplacer tout les fichiers de cette archive et ne pas suivre les prochaines étapes et le reste de ce fichier texte.
:)

----------------------
.cfg commencant par kpp : mod k++ installé
.cfg ne commencant pas par kpp : mod k++ pas installé
----------------------
2. Si vous avez apporté des modifications à ces fichiers auparavant, glissez dans votre dossier "MB_C2_EN_BVG" le dossier repaint et lisez ce qui suit.
Ouvrez tout d'abord le fichier "kpp_model_MB_C2_E6_Gn_altesDashboard_Main.cfg" ou "model_MB_C2_E6_Gn_altesDashboard_Main.cfg",
qui sont présents dans le sous-dossier "Model", et ajouter ce qui suit à la fin de la section "Textur-Changes" :

[CTCTexture]
Stop
Stop.png

[CTCTexture]
Registration_Plate
Kennzeichen_Halterung.jpg

[CTCTexture]
Stickers
Sticker.dds

----------------------
3. Toujours dans le même fichier, recherchez "Kleber" et juste en dessous du premier résultat de votre recherche, ajoutez : 

[visible]
Kleber_aussen
0

----------------------
4. Toujours dans ce fichier, recherchez "Kennzeichen_Text.o3d" et ajoutez à la suite :

[visible]
vis_Regs_Plate
0

----------------------
5. Répéter les étapes numéro 2,3 et 4 pour la partie après l'articulation du bus, dans le fichier "kpp_model_MB_C2_E6_Gn_altesDashboard_Trail.cfg" ou "model_MB_C2_E6_Gn_altesDashboard_Trail.cfg",
présent eux aussi dans le sous-dossier "Model".

----------------------
6. Ensuite, passons au gc2 hybrid, répéter les étapes 2,3 et 4 dans le fichier "kpp_model_MB_C2_E6_Gn_Hybrid_Main.cfg" ou "model_MB_C2_E6_Gn_Hybrid_Main.cfg", 
présent eux aussi dans le sous-dossier "Model".

----------------------
7. Répéter les étapes numéro 2,3 et 4 pour la partie après l'articulation du bus, dans le fichier "kpp_model_MB_C2_E6_Gn_Hybrid_Trail.cfg" ou "model_MB_C2_E6_Gn_Hybrid_Trail.cfg",
présent eux aussi dans le sous-dossier "Model".

----------------------
8. Ensuite, très important, ouvrez le fichier "visual_varlist.txt" présent dans le sous-dossier "Script".
Et ajoutez les deux combinaisons suivantes à la fin de ce fichier : 

Kleber_aussen
vis_Regs_Plate

----------------------
Une fois cela fait, tout est bon. :)

Pour rappel, si vous n'avez jamais fait de modifications aux fichiers de ce bus au préalable, il suffit juste de remplacer et de ne pas suivre ce tuto.

Bon jeu :)

Crédits:
Tutoriel par LBR114 &  Creeperblock347

Certains éléments des livrées tels que les autocollants "surveillance par caméra" et "priorité en sortie d'arrêt, à l'arrière du bus" viennent
de Ho'Bus Maton : https://hobusmaton.wixsite.com/omsi-villeumol/livrees-tec

Livrées et autres : Lauycke 