1. Backup erstellen

2. Ihr öffnet die gewünschte .cfg Datei

	-DE_A21_E32D.cfg
	-DE_A21_E42D.cfg
	-DE_A21_E52D.cfg
	-DE_A21_E62D_2015.cfg
	-DE_A21_E62D_2017.cfg

3. Ihr sucht dort nach dem Wort „Hubcaps“

4. Da sollte dann volgender eintrag kommen:

###
Hubcaps 	vis_hubcaps
###

[mesh]
A20\wheel_cap_fl.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_fl

**********

[mesh]
A20\wheel_cap_fr.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_fr

**********

[mesh]
A20\wheel_cap_ml.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_ml

**********

[mesh]
A20\wheel_cap_mr.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_mr

5. Den ersetzt ihr dann durch diesen Eintrag:

###
Hubcaps 	vis_hubcaps
###

[mesh]
A21\2_Door\wheel_cap_fl.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_fl

**********

[mesh]
A21\2_Door\wheel_cap_fr.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_fr

**********

[mesh]
A21\2_Door\wheel_cap_ml.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_ml

**********

[mesh]
A21\2_Door\wheel_cap_mr.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_mr

6. Zum schluss noch abspeichern und dann sollte es funktionieren.

7.Der Eintrag für die .cti lautet:

[setvar]
vis_hubcaps
1