Wer den Holzboden haben möchte kopiert die beiden Dateien "Boden_EN_UE_main" und "Boden_EN_UE_trail" aus dem Ordner OMSI 2/Vehicles/MB_C2_EN_BVG/Texture/Böden und dann Holz in den Texturen Ordner des
Mx C2's und lässt diese ersetzen. Im Ordner Böden und dann Normal ist der Original Boden hinterlegt wer den alten Boden wiederhaben möchte.