
	[friendlyname]
City_RegionBus_S200-series
SG221_UL_Automat_ZF
Livera_1

[model]
model\model_SG_221UL_Trail.cfg

[sound]
Sound\sound_221t_automat.cfg

[sound_ai]
Sound\sound_221t_automat.cfg

[scriptshare]

[paths]
model\paths_221_trail.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_221_trail.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
25
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist_zf.txt
script\engine_Automat_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_221_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\IBIS_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\rollband_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\IBIS_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\Brose_Vollmatrix\Vmatrix_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\AI_varlist.txt
script\ticketprinter_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt
script\spray_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\IBIS_stringvarlist.txt
script\Brose_Vollmatrix\Vmatrix_stringvarlist.txt
script\rollband_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\ticketprinter_stringvarlist.txt

################
Passagiersichten
################

	0: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
0.04778
-3.63064
2.47
-0.06
50
0
0

	1: Stehplatz an der Hintertuer
[add_camera_pax]
0.90032
-3.63064
2.47
-0.06
55
0
0

	4: Hinten rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.955304
-1.50355
2.47
-0.06
50
0
0


	5: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
0.955304
-0.00910
2.47
-0.06
50
0
0

	6: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
0.955304
2.51348
2.47
-0.06
50
0
0

	7: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
-0.940031
-2.11526
2.47
-0.06
50
0
0

	8: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
-0.940031
0.804611
2.47
-0.06
50
0
0

	9:
[add_camera_pax]
0.02553
2.23644
2.47
-0.06
50
0
0

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2


	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	In dieser Sektion werden die Reflexionkameras gesetzt. Ist dieses Fahrzeug das eigene, wird aus einer 	jeden Kamera Perspektive
	die Szene gerendert und dann entsprechend aufsteigend in die Texturen mit den Namen "reflexion0.bmp", 	"reflexion1.bmp" usw. gespeichert,
	von wo aus dann auf die Textur zwecks eigentlichen Rendervorgang zurьckgegriffen werden kann.

3
[add_camera_reflexion_2]
0.6711
0.7659
2.8261
0
65
180
5
0

	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
6

	Trдgheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Lдngs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:
500
200
500

[momentofintertia]
150
40
150

[boundingbox]
2.5
7.5
3.1
0
-0.2824
1.84995

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
500

[rot_pnt_long]
-0.39

[ai_deltaheight]
-0.10


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-0.39
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.17
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
190
achse_maxforce
100
achse_daempfer
20
achse_antrieb
1

[coupling_front]
0
4.233
0

Dieser Befehl sorgt dafьr, dass in diesem Fahrzeug auch den Sound vom angekuppelten Fahrzeug wie "von innen" gehцrt wird (und umgekehrt).

[couple_front_open_for_sound]


	[coupling_front_character] describes the character of the front coupling:
	{min/max-alpha (degree)}
	{min-beta (degree)} ("down")
	{max-beta (degree)} ("up")
	{type}		0: Truck (three degrees of freedom)
			1: Bus (two degrees of freedom)



[coupling_front_character]
49
-15
15
1