Das Repaint darf nicht auf anderen Seiten hochgeladen werden!

Installation: Ins Omsi 2 Hauptverzeichnis ziehen.

Für die Innenanzeige muss die BSAG Innenanzeige von Projekt Bremen (https://reboot.omsi-webdisk.de/file/9805-bsag-doppelmonitor-fuer-c2-e6-und-c2-e6-gn/) eingebaut sein und der Model.cfg vom C2 muss dieses ergänzt werden unter den CTC-Textures:

[CTCTexture]
Innenanzeige_1
BSAG_Innenanzeige_Bildschirm_01.dds

[CTCTexture]
Innenanzeige_2
BSAG_Innenanzeige_Bildschirm_02.dds

Changelog:

V 1.1
-Lochfolie am Heck

Mfg Leon