Damit die Radkappen beim A47 lackiert werden können, ist folgende Änderung an der Modeldatei durchzuführen:

Öffne die Modeldateien "model_A47.cfg" und füge im Abschnitt "Textur-Changes" folgendes hinzu:

[CTCTexture]
farbschema_radkappen
Radkappen_MAN.png
