[const]
afr_code
2105

[const]
afr_ansagen
0

[const]
afr_zielanzeige
1

[const]
afr_fortschaltung
1

[const]
afr_ticket_druckzeit
1.25

[newcurve]
afr_wochentag_monate

[pnt]
1
0

[pnt]
2
3

[pnt]
3
2

[pnt]
4
5

[pnt]
5
0

[pnt]
6
3

[pnt]
7
5

[pnt]
8
1

[pnt]
9
4

[pnt]
10
6

[pnt]
11
2

[pnt]
12
4

[newcurve]
afr_kalenderwoche_offset

[pnt]
0
-2

[pnt]
1
-1

[pnt]
2
0

[pnt]
3
1

[pnt]
4
2

[pnt]
5
-4

[pnt]
6
-3

	********************
		AFR200 Erweiterung von der_Nik_
	********************
	
	Verspätungsanzeige standardmäßig einblenden

[const]
afr_delay
0

	Distanz, nach der bei manualler Fortschaltung Weitergeschalten wird:

[const]
afr_wegimpuls_schaltdistanz
50

	Raddurchmesser des linken Vorderrads (für HST-Fortschaltung):

[const]
afr_wegimpuls_raddurchmesser
1.05

	********************
		Ansagen
	********************

	Ansagenverzögerung: relative oder absolute Verzögerung?
	0	keine Verzögerung
	1	relative Verzögerung
	2	absolute Verzögerung, ab Abfahrt
	3	absolute Verzögerung, vor Ankunft

[const]
afr_ansagenverz_mode
3

	Relative Verzögerung: Wert, bei dem die Ansage abgespielt werden soll
	0.25 = nach 1/4 der Fahrt zur nächsten Haltestelle
	0.5 = auf halber Strecke zwischen den Haltestellen
	usw.
	
[const]
afr_ansagenverz_wert_rel
0.5

	Absolute Verzögerung: Wert, wie viel vor/nach der Haltestelle die Ansage abgespielt werden soll
	Time: Zeit in Sekunden für Fahrplanabhängige Fortschaltung
	Dist: Strecke in Metern für Wegimpuls-Fortschaltung

[const]
afr_ansagenverz_wert_time
45

[const]
afr_ansagenverz_wert_dist
300
