Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
2

[const]
antrieb_number_gears
5

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1600

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
900

[const]
antrieb_getr_ratioR
-4.65

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.94

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.23

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.62

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.11

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.76

[const]
antrieb_getr_ratio6
0

[const]
antrieb_getr_ratio7
0.6

[const]
antrieb_getr_ratio8
0.6

[const]
antrieb_getr_ratio9
0.6

[const]
antrieb_getr_ratio10
0.6

[const]
antrieb_i_achse
4.14


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
690
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
1090

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
442

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
740

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
1025.5

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1040
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1180
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1537

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1040

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1408

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000


[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039


[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5
4.65

[pnt]
0.6
1.4

[pnt]
0.7
0


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1
  

[newcurve]
clutch_friction

[pnt]
0
1

[pnt]
0.80
0


[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
1.15


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2






