Damit die Sitztexturen auch funktionieren:

1. In der Model-Datei des 8,61m-Busses (Model\DE_A76_861m.cfg) im Abschnitt "Textur-Changes"

[CTCTexture]
seat_kiel_ligero
ligero_fabric_ruter_2010.dds

abändern in:

[CTCTexture]
seat_kiel_ligero
ligero_fabric_ruter_2015.dds


2. In der Model-Datei des 9,55m-Busses (Model\DE_A76_955m.cfg) im Abschnitt "Textur-Changes"

[CTCTexture]
seat_kiel_ideo
Kiel_ideo_fabric.png

abändern in:

[CTCTexture]
seat_kiel_ideo
Kiel_ideo_fabric.dds