
[friendlyname]
Iveco
Crossway LE Schnellbus Mod
Weser-Ems-Bus

[description]
Der Iveco Crossway LE ist der aktuelle Linienbus von Iveco, welcher der Nachfolger des irisbus Crossway LE (Euro 5) ist.

-Typ-
Iveco Crossway LowEntry Schnellbus

-Technische Daten-

Länge: 12050 mm
Breite: 2550 mm
Höhe: 3140 mm

Motor: Tector 7 
Abgasnorm: Euro 6 mit AdBlue
Getriebe: Voith
[end]

[number]
Regs_Iveco.org

[registration_list]
Kennz_Iveco.org

[kmcounter_init]
2007
60000



[sound]
sound-iveco\sound_iveco_mod.cfg

[sound_ai]
sound-iveco\sound_iveco_mod.cfg

[model]
model\model_SB.cfg

[paths]
model\paths.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_SB.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
22
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist_zf.txt
script\engine_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\rollband_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\Almex_optima_CL_varlist.txt
script\aesys_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\actia_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\aesys_stringvarlist.txt
script\Almex_optima_CL_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\actia_stringvarlist.txt
script\heizung_stringvarlist.txt

[script]
24
script\Iveco_main.osc
script\collision.osc
script\cockpit.osc
script\voith_DIWA.osc
script\engine.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\door.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\wimpel.osc
script\summer.osc
script\actia.osc
script\spray.osc
script\cashdesk.osc
script\Almex_optima_CL.osc
script\aesys.osc

[constfile]
17
script\collision_constfile.txt
script\Voith_D8X4.5.txt
script\engine_constfile_tector7.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile_D92.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\rollband_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile_SB.txt
script\Almex_optima_CL_constfile.txt
script\actia_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-0.9
4.9
1.93968
-0.06
55
-135
-5
	1: Blick nach schrдg links
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.93968
-0.06
55
-90
-5
	2: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.93968
-0.06
45
-30
10

	3: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.61428
4.4457
1.93968
-0.06
45
0
-10

	4: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.93968
-0.06
55
40
-5

	5: Blick zur Tьr
[add_camera_driver]
-0.713
4.9
1.93968
-0.06
55
90
-10

	5b: Blick in den Rückspiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.93968
-0.06
55
45
25

	6: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
0
4.68
1.93968
-0.06
55
160
-10

	7: Fahrscheinverkauf-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.78
1.93968
-0.06
50
60
-35

[view_ticketselling]

	8: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.93968
-0.06
55
-15
45
[view_schedule]


################
Passagiersichten
################

	0: Stehplatz an der Hintertuer
[add_camera_pax]
0
-0.6
2.05
-0.06
45
0
0

	1: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-0.945
-2.185
2.25
-0.06
45
25
0

	2: vorne rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.94
1.88
1.8
-0.06
45
180
0

	3: vorne auf dem "Beifahrersitz"
[add_camera_pax]
0.6
3.6
2.0
-0.06
45
-20
0

	4: Hinten rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.4
-5.26
2.45
-0.06
45
0
0


	5: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-1.0
-5.26
2.45
-0.06
45
0
0

	6: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
0.0
-5.26
2.45
-0.06
45
0
0




	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der AuЯenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.5



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
Linker Außenspiegel
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.348
5.56
2.2
0
52
165
-10
0.15

Rechter Außenspiegel

[add_camera_reflexion]
1.4
6.12
2.2
0
52
201
-10
0.15

Innenraumrückspiegel

[add_camera_reflexion]
-0.005
5.2
2.576
0
52
195
-22
0.15

Rechter kleiner Außenspiegel

[add_camera_reflexion]
1.15
6.21
2.48
0
58
235
-28
0.15



	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
12

[momentofintertia]
300
80
300

[boundingbox]
2.52
12
2.5
0
0.04
1.7

[cog]
0
0
0.8

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
1000

[rot_pnt_long]
-2.615

[inv_min_turnradius]
0.16

[ai_deltaheight]
-0.10

	Vorderachse:


[newachse]
achse_long
3.275
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.83
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
480
achse_maxforce
90
achse_daempfer
20
achse_antrieb
0

	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.615
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.17
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
520
achse_maxforce
116
achse_daempfer
20
achse_antrieb
1