[const]
standheizung_vorlauf
10

[const]
standheizung_nachlauf
60

[const]
standheizung_minlauf
10

[const]
standheizung_brenner_t_ein
65

[const]
standheizung_brenner_t_aus
70

[const]
heizung_Qrate_standheizung
25000


[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
70

[const]
cabinair_cvm
93000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
15

[const]
cabinair_T_passenger
37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00011
m³/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
40
g/m³

[const]
cabinair_V
90
m³

[const]
cabinair_cv
717
J/kgK


[const]
cabinair_A_driverwindow
0.05
m²

[const]
cabinair_A_perdoor
0.15
m²

[const]
cabinair_A_perwindow
0.03
m²

[const]
cabinair_A_frontheater
0.06
m²

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.04
m²

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
4

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.8

[const]
coolant_exchanger_effectivity
2.9

[newcurve]
Frost_mirrors

[pnt]
-20
1

[pnt]
-10
1

[pnt]
-5
0

[pnt]
0
0

[newcurve]
Evapor_outside

[pnt]
-4
0

[pnt]
0
0.4

[pnt]
8
1

[newcurve]
Evapor_inside

[pnt]
2
0

[pnt]
5
0.4

[pnt]
10
0.8

[newcurve]
Evapor_factor

[pnt]
10
0

[pnt]
20
0.6

[pnt]
30
1

[newcurve]
Root8

[pnt]
0
0.42

[pnt]
0.05
0.69

[pnt]
0.1
0.75

[pnt]
0.2
0.82

[pnt]
0.3
0.86

[pnt]
0.4
0.89

[pnt]
0.52
0.92

[pnt]
0.56
0.93

[pnt]
0.61
0.94

[pnt]
0.67
0.95

[pnt]
0.73
0.96

[pnt]
0.79
0.97

[pnt]
0.86
0.98

[pnt]
0.93
0.99

[pnt]
1
1