
[friendlyname]
Hamburger Stadtbus
Großraumgelenkbus - HHA 2017 5D
HOCHBAHN

[description]

[end]

	[number] aktiviert die Zuweisung von Nummern
	{colorscheme specific numbers path}	Pfad zu den *.org-(Omsi-Registration)-Dateien, welche für die Vergabe von Nummern zuständig sind.

	Aufbau einer Nummernliste: in der ersten Zeile kommt der Name des Anstrichs (wie er auch im CTC angegeben wird), dann beliebig viele zulässige Nummern.
	Steht in der ersten Zeile nichts, dann handelt es sich um die "Hauptliste", welche für alle Anstriche gilt, für welche keine Nummern spezifiziert werden.


	[registration_automatic] aktiviert die Zuweisung der Kennzeichen im automatischen Modus
	{regPrefix}				Präfix vor Nummer am Kennzeichen. Soll bspw. Nr 2000 das Kennzeichen "D-A 2000H" bekommen, ist der Präfix "D-A "
	{regPostfix}				Postfix hinter Nummer am Kennzeichen. Im obigen Beispiel "H".

	[registration_list] öffnet die angegebene Datei, um die Kennzeichenzuweisung nach den Nummern vorzunehmen. Der Index läuft hierbei parallel zu jener *.org-Datei, welche die Hauptliste enthält.
	{filename}

	[registration_free] aktiviert die freie Kennzeichenzuweisung. Im AI-Modus wird ein Kennzeichen der Map-Registrations-Datei verwendet, der User kann es für sein Fahrzeug frei wählen.




[number]
Regs_HHA45.org

[registration_list]
Kennz_HHA45.org

[kmcounter_init]
2017
40000

[sound]
sound\Sound_45_main_5D.cfg

[sound_ai]
sound\Sound_45_main_AI_5D.cfg

[model]
model\model_45_main_HAVAG.cfg

[paths]
model\paths_45.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_45.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
22
script\Collision_varlist.txt
script\17_antrieb_varlist.txt
script\17_engine_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\17_bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\17_lights_varlist.txt
script\17_door_varlist.txt
script\wiper_17_varlist.txt
script\17_cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\17_heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\17_visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\17_ticketprinter_almex_varlist.txt
script\17_matrix_varlist.txt
script\17_timetable_system_varlist.txt
script\AI_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt
script\spray_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\vdv2_cockpit_stringvarlist.txt
script\17_ticketprinter_almex_stringvarlist.txt
script\matrix_stringvarlist.txt
script\visual_stringvarlist.txt
script\17_timetable_system_stringvarlist.txt

[script]
25
script\HH_Stadtbus_HHA2012_Main.osc
script\AI_C2.osc
script\spray.osc
script\collision.osc
script\47_cockpit_C2.osc
script\45_antrieb.osc
script\17_engine.osc
script\elec.osc
script\17_bremse.osc
script\auspuff.osc
script\17_lights.osc
script\17_heizung.osc
script\47_door.osc
script\wiper_17.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\visual.osc
script\17_cashdesk.osc
script\17_ticketprinter_almex.osc
script\17_Matrix_LED.osc
script\17_timetable_system.osc
script\articulation.osc

[constfile]
18
script\collision_constfile.txt
script\45_antrieb_constfile.txt
script\45_engine_constfile.txt
script\elec_constfile.txt
script\17_bremse_constfile.txt
script\lights_constfile.txt
script\45_door_constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\17_cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\17_heizung_constfile.txt
script\17_ticketprinter_almex_constfile.txt
script\matrix_constfile.txt
script\cashdesk_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt

	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	Folgender Befehl fügt eine Kamera hinzu. Die Reihenfolge entscheidet darüber,
	in welcher selbigen die Kameras später erscheinen. _fahrer heißt, dass es sich
	um eine Fahrersicht handelt. Später wird dem _fahrgast hinzugefügt werden, welcher
	erst durch einen grundsätzlichen Wechsel der Perspektive aktiviert wird und welcher
	nicht die Ehre hat, auf einem Isri 200 zu sitzen...

	* x (lateral)
	* y (longitudinal)
	* z (vertikal)
	* dist, d.h. wie weit befindet sich das Auge vor dem Halsgelenk ;-) vgl. Außensicht:
		hier ist die Distanz variabel und normalerweise einige Dekameter positiv, sodass
		der Mittelpunkt (durch x,y,z) in Form des Busses sichtbar und zentriert ist.
		Beim Fahrer sollte der Wert ein wenig negativ sein, da sich der Kopf nicht ums Auge sondern
		um eine Punkt, ca. 6cm dahinter dreht ;-)
	* sichtwinkel: Bildausschnitt in Grad, für Fahrer normalerweise 52°, normal ist jedoch 45°.
	* Normale Sichtausrichtung in Querrichtung in °
	* Normale Sichtausrichtung in vertikale Richtung in °
	
	0: Saegezahn
[add_camera_driver]
-1.08
4.615
2.165
-0.06
29
0
52

	1: Fensterkonsole
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
20
-36
-45

	2: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
58
-90
-5

	3: Blick nach schraeg links
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
58
-55
-5

	4: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
55
0
-10

	5: Blick nach schraeg rechts
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
62
42
7.5

	6: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
-0.722
4.62
1.96
-0.06
62
83
-11

	7: Fahrscheinverkauf
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
41
40
-26

[view_ticketselling]

	8: Almex-Drucker
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
12
36
-16

	9: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.722
4.5
1.96
-0.06
14
27
-18

[view_schedule]

	10: Kombiinstrument
[add_camera_driver]
-0.722
5.225
1.55
-0.06
56
0
-22


################
Passagiersichten
################

	0: hinten
[add_camera_pax]
0.0
-5.8
2.3
-0.06
60
0
-12

	1: links auf dem Radkasten
[add_camera_pax]
-0.90
-2.3
2.1
-0.06
60
20
-7

	2: Stehplatz an der Hintertür
[add_camera_pax]
-0.058
-0.139
2.3
-0.06
60
0
-12

	3: vorne auf dem Strebersitz
[add_camera_pax]
0.88
3.456
2.05
-0.06
60
-20
-10


	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
4

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	In dieser Sektion werden die Reflexionkameras gesetzt. Ist dieses Fahrzeug das eigene, wird aus einer jeden Kamera Perspektive
	die Szene gerendert und dann entsprechend aufsteigend in die Texturen mit den Namen "reflexion0.bmp", "reflexion1.bmp" usw. gespeichert,
	von wo aus dann auf die Textur zwecks eigentlichen Rendervorgang zurückgegriffen werden kann.

	 0 Aussenspiegel links 
[add_camera_reflexion_2]
-1.4
5.348
2.13
0
61
164
-14
0.1

	 1 Aussenspiegel rechts groß
[add_camera_reflexion_2]
1.35
6.014
2.25
0
60
201
-14
0.5

	 2 Aussenspiegel rechts klein
[add_camera_reflexion_2]
1.34
6.55
2.377
0
61
235
-22
0.5

	 3 Innenspiegel links
[add_camera_reflexion_2]
-0.012
5.325
2.642
0
54
201
-23
0.3





	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
10.5

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:
[momentofintertia]
270
80
170


	Boundingbox des Busses *NEU01*

[boundingbox]
2.530
10.300
2.840
0.000
0.734
1.802



	Höhe d. Schwerpunktes überm Boden:

[schwerpunkt]
1



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
1300

	Längskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-4

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar über die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Längsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
0.17

[ai_deltaheight]
-0.06


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich großen Rädern sollte zunächst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeübersetzungsverhältnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.

	Vorderachse:


[newachse]

	Koordinate:

achse_long
3.136

	Breite der Auflagefläche beider Reifen, also ungefähr die Busbreite

achse_maxwidth
2.5

achse_minwidth
2.1

	Raddurchmesser der Räder dieser Achse

achse_raddurchmesser
0.957

	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m

achse_feder
190

	Höchstbelastung in kN

achse_maxforce
120

	Dämpferkonstante in kNs/m

achse_daempfer
30
	Ist diese Achse angetrieben?

achse_antrieb
0


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.736
achse_maxwidth
2.5
achse_minwidth
2.1
achse_raddurchmesser
0.957
achse_feder
250
achse_maxforce
140
achse_daempfer
40
achse_antrieb
0.1

[coupling_back]
0
-5.241
0.440

[couple_back]
HHStadtgelenkbus2017_Capa_trail_5D.bus
false