[const]
kalyha1
10

[const]
kalyha2
25

[const]
kalyha1ki
-12

[const]
kalyha2ki
-5

[const]
heizung_Qrate_standheizung
20000

[const]
heizung_cvm_olajkalyha
23000

[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
75

[const]
cabinair_cvm
93000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
4

[const]
cabinair_T_passenger
37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00013
m³/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
40
g/m³

[const]
cabinair_V
90
m³

[const]
cabinair_cv
717
J/kgK


[const]
cabinair_A_perdoor
0.1
m²

[const]
cabinair_A_perwindow
0.025
m²

[const]
cabinair_A_driverwindow
0.022
m²

[const]
cabinair_A_perluke
0.045
m²

[const]
cabinair_A_tetovent
0.015
m²

[const]
cabinair_A_dachluefter
0.03
m²

[const]
cabinair_A_frontheater
0.0145
m²

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.0175
m²

[const]
cabinair_A_cabinheater1
0.0175
m²

[const]
cabinair_A_legbefuvo
0.0285
m²

[const]
cabinair_A_legkondi
0.0205
m²

[const]
cabinair_A_szelloz
0.0698
m²

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
1

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.65

=============================================
Inverse Widerstände (Leitwerte) in 1/Ohm.


Standheizung Stufe 1: 40W (0.0694 1/Ohm)

[const]
standheizung_stufe1_Rinv
0.0694

Standheizung Stufe 2: 80W (0.139 1/Ohm)

[const]
standheizung_stufe2_Rinv
0.139

Umwälzpumpe: 20W (0.0347)

[const]
heizung_umwaelzpumpe_Rinv
0.0347

