ZF S6-90U + Rába MVG-118

[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-5.48

[pnt]
0
0

[pnt]
1
7.03

[pnt]
2
4.09

[pnt]
3
2.45

[pnt]
4
1.50

[pnt]
5
1.00

[pnt]
6
0.70

[const]
antrieb_i_achse
5.44

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
3000

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
3000

[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1

[pnt]
0.3
0.3

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
-0.5

[pnt]
0
0.65

[pnt]
1
-0.35

[pnt]
2
-0.3

[pnt]
3
0.3

[pnt]
4
0.35

[pnt]
5
0.68

[pnt]
6
0.7


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
-1.25

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.7

[pnt]
2
-1.12

[pnt]
3
0.65

[pnt]
4
-1.3

[pnt]
5
0.65

[pnt]
6
-1.25

[const]
transmission_efficiency
0.95

[const]
antrieb_shifter_spdx
15

[const]
antrieb_shifter_spdy
6

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-2.23

[const]
antrieb_getr_ratio1
2.12

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.35

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.7


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1600

---------------------------------------
Hídbibráció változók

[newcurve]
hidbibracio_sebesseg_ido

[pnt]
-55
0

[pnt]
-45
0

[pnt]
-10
0

[pnt]
-3.5
0

[pnt]
0
0

[pnt]
3.5
0

[pnt]
10
0

[pnt]
45
0

[pnt]
55
0

[newcurve]
hidbibracio_fordulat_ido

[pnt]
0
0

[pnt]
700
0

[pnt]
1200
0

[pnt]
2500
0

[newcurve]
hidbibracio_valto_ido

[pnt]
-1
0

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0

[pnt]
2
0

[pnt]
3
0

[pnt]
4
0

[pnt]
5
0

[pnt]
6
0

[newcurve]
hidbibracio_motorhomerseklet_ido

[pnt]
0
0

[pnt]
80
0

--------------------------------------- (Ezt ne basztasd)

[newcurve]
hidbibracio_sebesseg_max

[pnt]
-56
0

[pnt]
-55
0

[pnt]
-4
0

[pnt]
-3.5
0

[pnt]
0
0

[pnt]
3.5
0

[pnt]
4
0

[pnt]
55
0

[pnt]
56
0

---------------------------------------

[newcurve]
hidbibracio_sebesseg_ero

[pnt]
-55
0

[pnt]
-45
0

[pnt]
-10
0

[pnt]
-3.5
0

[pnt]
0
0

[pnt]
3.5
0

[pnt]
10
0

[pnt]
45
0

[pnt]
55
0

[newcurve]
hidbibracio_fordulat_ero

[pnt]
0
0

[pnt]
700
0

[pnt]
1200
0

[pnt]
2500
0

[newcurve]
hidbibracio_emberek_ero

[pnt]
0
0

[pnt]
100
0

[newcurve]
hidbibracio_turbo_ero

[pnt]
0
0

[pnt]
10
0

[pnt]
20
0

[pnt]
30
0

[pnt]
40
0

---------------------------------------

[const]
hidbibracio_ido_eff
0

[const]
hidbibracio_idotartam_eff
0

[const]
hidbibracio_ero_eff
0