Readme-Datei zu den Ochsenbrücher-Repaints für den
Solaris Urbino 12 IV.


Um die BOGESTRA eigenen Aufkleber, jeweils hinter der ersten 
und vor der zweiten Türe, zu entfernen bzw. zukünftig per setvar 
steuern zu können, ist eine Anpassung der entsprechenden 
model.cfg-Datei notwendig. Zur leichterem Bearbeitung der jeweiligen 
Dateien empfehlen wir das Programm "Notepad++".
Desweiteren empfiehlt sich das "SolarisIV-Upgrade" von Morphi 
(zu finden hier: https://forum.omnibussimulator.de/forum/index.php?thread/27848-mods-und-soundsets-von-morphi-citaro-e2-e3-v5-patch-06-05-19/), 
da in diesem Packet u.a. eine ZF-Variante mitgeliefert wird und die 
Vorbildfahrzeuge ebenfalls mit einem solchen ZF-Getriebe ausgestattet
sind.

Schritt 1:

Öffne folgenden Pfad:
OMSI 2 > Vehicles > RUHR_Solaris > model


Schritt 2:

Lege ein Backup von der Datei "Solo.cfg" bzw. "Solo_ZF.cfg" an,
damit du die Änderungen im Falle des Falles
wieder zurücknehmen kannst.
WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN AM MODELL!!!


Schritt 3:

Öffne die Datei "Solo.cfg"/"Solo_ZF.cfg"


Schritt 4:

Füge unter dem Eintrag 

[mesh]

Solo\UrbinoIV_Picto.o3d

(Zeile 3603/3604) folgenden Eintrag ein:

[visible]

vis_picto_aussen

0


Schritt 5:

Speichern


Schritt 6:

Öffne folgenden Pfad:
OMSI 2 > Vehicles > RUHR_Solaris > script


Schritt 7:

Lege  auch hier wieder ein Backup von der Datei "visual_varlist.txt" an,
damit du die Änderungen im Falle des Falles
wieder zurücknehmen kannst.
WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN AM MODELL!!!


Schritt 8:

Öffne die Datei "visual_varlist.txt"


Schritt 9:

Trage ergänzend am Ende der Datei "vis_picto_aussen" ein.


Schritt 10:

Speichern und fertig!



Du erhältst nun den setvar 

[setvar]
vis_picto_aussen
0/1

, den du für jedes weitere Repaint des Solaris Urbino 12 IV nutzen kannst.
