Einbauanleitung Gelenkbus

---Macht von allen Dateien Sicherungskopien, bevor ihr sie bearbeitet!!!---

1. Kopiert den Inhalt des Ordners "OMSI 2" in euer OMSI-Hauptverzeichnis
2. Öffnet nun die Modeldatei des Busses, in den ihr den Mod einbauen wollt. Beim Gelenkbus reicht die Datei des Vorderwagens (Main)
   sucht nach „O530_G\Fenster_int.o3d“ und ersetzt es durch „Luis_Gelenk\Fenster_int.o3d“		
3. sucht nach „O530_G\Haltewunschtaster.o3d“ und ersetzt es durch „Luis_Gelenk\Haltewunschtaster.o3d“
4. sucht nach „O530\entwerter.o3d“ und ersetzt es durch „Luis_Gelenk\entwerter.o3d“
5. sucht nach „O530_G\Interior2A.o3d“ und ersetzt es durch „Luis_Gelenk\Interior2A.o3d“
6. sucht nach „O530_G\Interior3.o3d“ und ersetzt es durch „Luis_Gelenk\Interior3.o3d“
7. OPTIONAL: fügt unter 
[mesh]
O530_G\Interior3.o3d

[viewpoint]
3

[illumination_interior]
0
1
2
3

folgendes ein

[mesh]
Luis_Gelenk\Klappsitze.o3d

[viewpoint]
3

[illumination_interior]
1
2
3
4

Dadurch habt ihr zusätzliche Klappsitze links im Mehrzweckbereich

8.	Öffnet die .bus - Datei des Busses, in den ihr den Mod einbauen wollt. Beim Gelenkbus reicht dabei die Datei des Vorderwagens (Main)
	Dort sucht ihr nach [passengercabin]. Darunter befindet sich ein Pfad zur Passengercabin-Datei.
	ersetzt "model\passengercabin_O530 Main.cfg" mit "model\passengercabin_O530 Main-4.cfg"

9. OPTIONAL: geht zu [paths]. Ersetzt "model\paths Main.cfg" mit "model\paths Main-4.cfg". Damit behindern sich Fahrgäste beim Einsteigen nicht mehr gegenseitig.
