Hallo erstmal,
Die Version ohne Holzboden wird wie immer installiert,

Damit die version mit Holzboden Funktioniert, muss man in der "model.cfg" (sie heisst nicht so,
aber ihr wisst sicherlich, was ich damit meine) unter-

[CTCTexture]
C2_2door_int_setting
Innenraum_Fahrgastraum_Variables.bmp


- Folgenden eintrag einfügen:

[CTCTexture]
C2_2door_innenraum
Innenraum_Fahrgastraum_Boden_AO.tga

Dann nur noch den rest "installieren" (Mit Holzboden)
und dann SOLLTE es funktionieren, wenn nicht, schreibt mich einfach an...


Viel Spaß!