
[friendlyname]
BRT C2
C2 2T Mod NGT
white

[description]
Der C2 Bus wurde erstmals im Mai 2011 in Mannheim vorgestellt. Er sollte das bis dahin in Serie hergestellten C1 Modell Facelift ablösen. Die erste Version des C2's unterscheidet sich nur im Design des Wagenkastens und einem komplett neu designten Fahrerarbeitsplatz. Die Intention der Erneuerung der schon sehr erfolgreichen Bus Serie liegt darin, den Busunternehmen ein noch rentableres Fahrzeug zu bieten, womit sich die Kosten für den Betrieb des Fahrzeuges drastisch senken. Aber auch die stetigen Europäischen Norm-Erneuerungen waren ein Grund, eine komplett neue Fahrzeug-Serie zu entwickeln. Im neu entwickelten Fahrerarbeitsplatz soll der Fahrer ein besseres und angenehmeres Fahrgefühl bekommen. Entsprechend wurde die Anordnung der Schalter überarbeitet, um eine bessere Übersicht zu bieten. Des Weiteren wurde das Kombiinstrument erneuert und beinhaltet nun ein Farbdisplay, welches sich über das Lenkrad steuern lässt. Auch wurde die Sitzposition, sowie die Verstellbarkeit des Armaturenbretts verändert, was dem Fahrer im Allgemeinen einen viel größeren Überblick bietet und das Fahren des Fahrzeuges erleichtert. Die Motoren des Fahrzeuges bleiben jedoch die gleichen, wie bei der C1 Serie, also der OM906 und der OM457(h)LA, beide erfüllen die Euro V Norm. Laut Hersteller sollen diese in einer kommenden Version des C2's ersetzt werden, durch neue emissionsfreier Motoren, die auch einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch haben sollen. Dazu soll auch das Heck Design bearbeitet werden.
1 Jahr später 2012 war dies auch der Fall. Der C2 bekam ein neues Heck und die Motoren, der neuen Generationen OM936 und OM 470, welche die Euro VI Norm erfüllen. Der OM 936 hat 7,7 Liter Hubraum und eine Leistung von 299 bis 354 PS. Hingegen hat der OM 470 10,7 Liter Hubraum und eine Leistung von 360 bis 395 PS, somit ist dieser leistungsstärker. Im Jahr 2016 bekam die C2-Serie nochmal ein Update, bei der der Fahrerplatz leicht überholt wurde. Das alte Lenkrad, Armaturenbrett, inklusive Schalter und Farbdisplay wurden durch neu designte ersetzt. Sonst sind kaum Änderungen im Fahrzeug wahrzunehmen. 

--Technische Daten-- 
Länge: 12.135mm 
Breite: 2.550mm 
Höhe: 3.120mm 

Motor: OM 936 
EU Abgasnorm: Euro VI 
Getriebe: 
Voith DIWA.6 
Höchstgeschwindigkeit: tba 

Leergewicht: tba 
Zulässiges Gesamtgewicht: 19.500kg 

Sitzplätze: 26 
Stehplätze: 77
[end]

[number]
Regs_C2.org

[registration_automatic]
B-V 

[kmcounter_init]
2017
60000

[sound]
sound\sound_OM 936_Voith_Mod.cfg

[sound_ai]
sound\sound_OM 936_Voith_Mod.cfg

[model]
model\modeldata_C2_2T_Mod.cfg

[paths]
model\paths_C2_2T.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_C2_2T.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
16
script\C2_Getriebe_varlist.txt
script\C2_Motor_varlist.txt
script\C2_Elektronik_varlist.txt
script\C2_Bremse_varlist.txt
script\C2_Cockpit_varlist.txt
script\C2_Tuer_varlist.txt
script\C2_Geldwechsler_varlist.txt
script\C2_Klappern_varlist.txt
script\C2_Display_varlist.txt
script\Drucker\AFR4_varlist.txt
script\Zielanzeige\WhiteLine_varlist.txt
script\Innenanzeige\TFT_Monitor_varlist.txt
script\C2_LCD_varlist.txt
script\C2_Regen_varlist.txt
script\C2_Dreck_varlist.txt
script\C2_Scheibenwischer_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\C2_Display_stringlist.txt
script\Drucker\AFR4_stringlist.txt
script\Zielanzeige\WhiteLine_stringlist.txt
script\Innenanzeige\TFT_Monitor_stringlist.txt
script\C2_LCD_stringlist.txt

[script]
22
script\C2_2T_Bus.osc
script\C2_Cockpit.osc
script\C2_Getriebe.osc
script\C2_Motor.osc
script\C2_Elektronik.osc
script\C2_Bremse.osc
script\C2_Tuer.osc
script\C2_Geldwechsler.osc
script\C2_Klappern.osc
script\C2_Display.osc
script\Drucker\AFR4.osc
script\Zielanzeige\WhiteLine_Front.osc
script\Zielanzeige\WhiteLine_Rechts.osc
script\Zielanzeige\WhiteLine_Heck.osc
script\Zielanzeige\WhiteLine_Links.osc
script\Zielanzeige\WhiteLine_CORE.osc
script\Innenanzeige\TFT_Monitor.osc
script\C2_LCD.osc
script\C2_Regen.osc
script\C2_Dreck.osc
script\C2_Scheibenwischer.osc
script\C2_Klimaanlage.osc

[constfile]
14
script\C2_Getriebe_D854_constfile.txt
script\C2_Motor_OM_936_constfile.txt
script\C2_Elektronik_constfile.txt
script\C2_Bremse_constfile.txt
script\C2_Cockpit_constfile.txt
script\C2_Tuer_2_IS_AS_constfile.txt
script\C2_Klappern_constfile.txt
script\C2_Display_12_constfile.txt
script\Drucker\AFR4_constfile.txt
script\Zielanzeige\WhiteLine_constfile.txt
script\Innenanzeige\TFT_Monitor_constfile.txt
script\C2_LCD_constfile.txt
script\C2_Dreck_constfile.txt
script\C2_Scheibenwischer_constfile.txt


	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.90
-0.06
60
-135
-10

	1: Blick nach schr?g links
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.90
-0.06
60
-90
-10

	2: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.90
-0.06
60
-30
10

	3: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.95
-0.06
60
0
-10

	4: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.90
-0.06
60
40
-10

	5: Blick zur T?r
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.90
-0.06
60
90
-10

	5b: Blick in den Rückspiegel
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.90
-0.06
60
45
-10

	6: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.90
-0.06
60
160
-10

	7: Fahrscheinverkauf-Sicht
[add_camera_driver]
-0.288167
4.61127
1.67413
0
70
-40
-35

[add_camera_driver]
-0.734
4.350
1.95
-0.06
51
65
-25
[view_ticketselling]

	8: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.733739
4.27
1.90
0
50
-15
45
[view_schedule]


################
Passagiersichten
################

	0: Stehplatz an der Hintertuer
[add_camera_pax]
0
-0.25
2.05
-0.06
45
0
0

	1: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-0.945
-2.32
2.05
-0.06
45
25
0

	2: vorne rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.4
1.5
2.05
-0.06
45
0
0

	3: vorne auf dem "Beifahrersitz"
[add_camera_pax]
0.7
3.6
2.0
-0.06
45
-10
0

	4: Hinten rechts sitzend
[add_camera_pax]
0
-5.5
2.25
-0.06
45
0
0


	5: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-1.0
-3.95
2.15
-0.06
45
5
0




	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Au?enkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.5



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
Linker Außenspiegel
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.35
5.16
2.22
0
52
175
-10
0.1

Rechter Außenspiegel

[add_camera_reflexion]
1.4
5.94
2.2
0
52
195
-10

Front Außenspiegel

[add_camera_reflexion]
1.15
5.75
2.54
0
90
223
-28

Innenraumrückspiegel
[add_camera_reflexion]
0.14
5.12
2.54
0
52
200
-20

	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
11.5

[momentofintertia]
300
80
300

[boundingbox]
2.52
12
2.5
0
0.04
1.7

[cog]
0
0
0.8

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
900

[rot_pnt_long]
-2.95

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10

	Vorderachse:


[newachse]
achse_long
2.938353
achse_maxwidth
2.25
achse_minwidth
1.76
achse_raddurchmesser
0.940
achse_feder
240
achse_maxforce
90
achse_daempfer
20
achse_antrieb
0

	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.94538
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
280
achse_maxforce
116
achse_daempfer
20
achse_antrieb
1