ZF 6 speed manual (input torque 1900/2100)


[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-7.31

[pnt]
0
0

[pnt]
1
7.99

[pnt]
2
4.68

[pnt]
3
2.80

[pnt]
4
1.79

[pnt]
5
1.24

[pnt]
6
1.00


[const]
antrieb_i_achse
3.36


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
2300

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1800

[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1

[pnt]
0.5
0.6

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
1.5

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.75

[pnt]
2
0.75

[pnt]
3
0

[pnt]
4
0

[pnt]
5
-1.5

[pnt]
6
-1.5


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
0.75

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.75

[pnt]
2
-1.5

[pnt]
3
0.75

[pnt]
4
-1.5

[pnt]
5
0.75

[pnt]
6
-1.5



[const]
antrieb_shifter_spdx
15

[const]
antrieb_shifter_spdy
4.5

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:


[const]
antrieb_getr_ratioR
-5.37

[const]
antrieb_getr_ratio1
2.36

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.51

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.82



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
620

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1000



###############################
Retarder
###############################
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.2

[const]
antrieb_wandler_fillrate
5000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
400

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
800

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1200

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1600

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.96