[newcurve]
wiperposL

[pnt]
0
0

[pnt]
0.1
0

[pnt]
1
1

[newcurve]
wiperposR

[pnt]
0
0

[pnt]
1
1



[const]
rain_wiper_eff
1

[const]
wiper_intervall
6


=============================================
Inverse Widerstände (Leitwerte) in 1/Ohm.


Scheibenwischer: 2x150W (2x0.260 1/Ohm)

[const]
wiper_Rinv
0.521

.............................