[friendlyname]
CAIO Induscar
Apache Vip I O500M Manual
Branco

[description]
Caio Apache Vip O500M 1725 Euro II
Chegaram em 2003, no início do sistema interligado, em um lote
com 25 unidades.
Foram uma espécie de vitrine para o novo sistema de transporte de
São Paulo tendo Ar Condicionado como seu principal diferencial.
Esses ônibus chegaram com 3 portas mas, algum tempo depois a porta
do meio foi fechada e duas outras foram abertas no lado esquerdo para
os corredores.
Outra característica desses ônibus era o barulho do compressor do ar
que era bem alto.
Alguns anos depois 20 deles foram vendidos para a Viação Novo Horizonte, e
algum tempo depois tiveram o Ar condicionado desligado e, foram colocadas
janelas comuns.

Ficha técnica:
Comprimento: 13.200
Largura externa: 2.500
Largura interna: 2.350
Altura interna: 2.140
Altura Total: 3.500

Chassi: Mercedes Benz O500M 1725
Motor: Mercedes Benz OM906LA 250CV EURO II eletrônico PROCONVE P-4
Torque: 900Nm 1200-1600rpm
Transmissão: Manual, Mercedes Benz G85-6 6 marchas
Capacidade: 42 passageiros sentados e 40 em pé


Créditos:
Carroceria: RedJoker, Franklim Magalhaes, Victor Borges, Wallace Machado.
Sons: Marcos Elias, Morphi, Nicolas Marcell, RedJoker. 
Chassi e rodas: Victor Ortega.
Painel: Marcos Elias e RedJoker.
Fonte de letreiro: Marcos Elias e Ronaldo Aguial Design.
Volante: Paulo Henrique.
Limpadores: Gabriel Angelo editado por RedJoker.
Peças variadas: Dimitrius Caio Vespasiano, Marcos Elias, RedJoker e Victor Natan.
Skins: RedJoker.
Scripts:MR Software, Marcos Henrique (Zane), RedJoker.
[end]

[number]
Reg_Millennium.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
MEP- 

[kmcounter_init]
2012
60000

[sound]
Sound\OM906La_manual_EuroIIIcompressor.cfg

[sound_ai]
Sound\OM906La_manual_EuroIIIcompressor.cfg

[model]
Model\Model_O500M-Manual.cfg

[paths]
Model\Paths_O500M.cfg

[passengercabin]
Model\Passengercabin_O500M.cfg
		
////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
21
ScriptManual\AI_varlist.txt
ScriptManual\collision_varlist.txt
ScriptManual\antrieb_manual_varlist.txt
ScriptManual\engine_turbo_varlist.txt
ScriptManual\elec_varlist.txt
ScriptManual\bremse_varlist_air.txt
ScriptManual\auspuff_varlist.txt
Scriptportas2lados\lights_varlist.txt
Scriptportas2lados\door_varlist_voith-zf.txt
ScriptManual\wiper_L_varlist.txt
ScriptManual\wiper_R_varlist.txt
ScriptManual\cockpit_varlist.txt
ScriptManual\klappern_varlist.txt
ScriptManual\heizung_varlist.txt
ScriptManual\rain_varlist.txt
ScriptManual\dirt_varlist.txt
ScriptManual\IBIS_varlist.txt
ScriptManual\matrix_varlist.txt
ScriptManual\wimpel_varlist.txt
ScriptManual\visual_varlist.txt
ScriptManual\fortochka_anim_varlist.txt
ScriptManual\catraca_varlist.txt

[stringvarnamelist]
4
ScriptManual\IBIS_stringvarlist.txt
ScriptManual\matrix_stringvarlist.txt
ScriptManual\cockpit_stringvarlist.txt
Scriptportas2lados\door_stringvarlist.txt

[script]
24
ScriptManual\man_D92_main.osc
ScriptManual\man_D86_main_AI.osc
ScriptManual\collision.osc
ScriptManual\cockpit.osc
ScriptManual\antrieb_manual.osc
ScriptManual\engine.osc
ScriptManual\elec.osc
ScriptManual\bremse_air.osc
ScriptManual\auspuff.osc
Scriptportas2lados\lights.osc
Scriptportas2lados\door_manual.osc
ScriptManual\wiper_L.osc
ScriptManual\wiper_R.osc
ScriptManual\klappern.osc
ScriptManual\forcefeedback.osc
ScriptManual\rain.osc
ScriptManual\dirt.osc
ScriptManual\sound_volume.osc
ScriptManual\heizung.osc
ScriptManual\IBIS.osc
ScriptManual\Matrix_MEP4DigPISCANTE.osc
ScriptManual\wimpel.osc
ScriptManual\fortochka_anim.osc
ScriptManual\catraca.osc

[constfile]
17
ScriptManual\AI_constfile.txt
ScriptManual\collision_constfile.txt
ScriptManual\antrieb_MB_G85-6.txt
ScriptManual\engine_constfile_OM906LA.txt
ScriptManual\elec_constfile.txt
ScriptManual\bremse_constfile_air.txt
Scriptportas2lados\lights_constfile.txt
Scriptportas2lados\door_constfile.txt
ScriptManual\auspuff_constfile.txt
ScriptManual\cockpit_constfile.txt
ScriptManual\klappern_constfile.txt
ScriptManual\forcefeedback_constfile.txt
ScriptManual\wiper_constfile.txt
ScriptManual\dirt_constfile.txt
ScriptManual\heizung_constfile.txt
ScriptManual\IBIS_constfile.txt
ScriptManual\matrix_constfile.txt


	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	Folgender Befehl fügt eine Kamera hinzu. Die Reihenfolge entscheidet darüber,
	in welcher selbigen die Kameras später erscheinen. _fahrer heißt, dass es sich
	um eine Fahrersicht handelt. Später wird dem _fahrgast hinzugefügt werden, welcher
	erst durch einen grundsätzlichen Wechsel der Perspektive aktiviert wird und welcher
	nicht die Ehre hat, auf einem Isri 200 zu sitzen...

	* x (lateral)
	* y (longitudinal)
	* z (vertikal)
	* dist, d.h. wie weit befindet sich das Auge vor dem Halsgelenk ;-) vgl. Außensicht:
		hier ist die Distanz variabel und normalerweise einige Dekameter positiv, sodass
		der Mittelpunkt (durch x,y,z) in Form des Busses sichtbar und zentriert ist.
		Beim Fahrer sollte der Wert ein wenig negativ sein, da sich der Kopf nicht ums Auge sondern
		um eine Punkt, ca. 6cm dahinter dreht ;-)
	* sichtwinkel: Bildausschnitt in Grad, für Fahrer normalerweise 52°, normal ist jedoch 45°.
	* Normale Sichtausrichtung in Querrichtung in °
	* Normale Sichtausrichtung in vertikale Richtung in °


0: Inclinando-se fora (esquerda)
[add_camera_driver]
-0.72713
4.35295
2.18505
-0.06
48
-180
-5

	1: Olhando para trás / esquerda
[add_camera_driver]
-0.72713
4.35295
2.18505
-0.06
48
-145
-5
	2: olha à esquerda
[add_camera_driver]
-0.70434
4.35295
2.18505
-0.06
48
-85
-5

	3: Olha o espelho esquerdo
[add_camera_driver]
-0.70434
4.35295
2.18505
0.1
48
-20
-5

	4: Frente do Motorista (std)
[add_camera_driver]
-0.70434
4.35295
2.18505
0.1
48
1
-9


	5: Olhando para espelhos direita
[add_camera_driver]
-0.70434
4.35295
2.18505
-0.06
56
40
-5

	6: Lado da porta 1
[add_camera_driver]
-0.70434
4.35295
2.18505
-0.06
55
85
-10


	7: Olhando para tras, inclinando-se para pista de passageiros
[add_camera_driver]
-0.40434
4.35295
2.18505
-0.06
55
170
-5

################
Passagiersichten
################

	0: Cobrador
[add_camera_pax]
0.87509
0.53744
2.50484
0.1
48
-90
-25

	1: corredor 1
[add_camera_pax]
0.0
2.74951
2.7173
-0.06
45
0
0

	2: corredor 2
[add_camera_pax]
0.0
-0.83037
2.7173
-0.06
45
180
0

	3: corredor 3
[add_camera_pax]
0.0
-4.50188
2.7173
-0.06
45
180
0

	4: banco da fileira frontal
[add_camera_pax]
0.94599
3.10619
2.33726
-0.06
45
50
-20
	5: ao lado da catraca
[add_camera_pax]
-0.89958
0.32541
2.11783
-0.06
45
0
0
	6: banco fundo 1
[add_camera_pax]
-0.89958
-6.43498
2.51892
-0.06
50
-15
0

	7: banco fundo 2
[add_camera_pax]
0.0
-6.53913
2.51892
-0.06
50
-15
0

	8: Camera Longe
[add_camera_pax]
0.0
0.0
2.0
40.0
45
0
0

	9:GoPro painel
[add_camera_pax]
-0.659
3.91502
2.63805
-0.06
45
20
-35

	10:GoPro na roda
[add_camera_pax]
-1.3795
2.37841
0.96997
-0.06
48
0
-10

	The following command sets the default driver camera:

[set_camera_std]
4

	The following command sets the center point of the external camera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.4

	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflection cameras
	////////////////////////////////////////////////////////
	
	0: retrovisor_fora-lado-e
[add_camera_reflexion]
-1.44837
5.22762
2.11402
0
52
169
0

	1: retrovisor_fora-lado-d
[add_camera_reflexion]
1.3455
5.78675
2.32697
0
90
190
-10

	2: retrovisor_dentro-motorista
[add_camera_reflexion]
-0.94605
5.17348
2.56713
0
45
150
-20

	3: retrovisor_dentro-meio
[add_camera_reflexion]
-0.00079
5.38099
2.3737
0
45
190
-10

	4: retrovisor_dentro-porta
[add_camera_reflexion]
0.76479
5.2259
2.54563
0
45
220
-15


	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

	Massa em t:
[mass]
13.3

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2
	Moments of inertia about x, y and z axis, ie transverse, longitudinal and vertical axis to the center of gravity in this order in t * m ^ 2:
	Momentos de inércia em torno de x, o eixo Y e Z, ou seja transversal, longitudinal e eixo vertical para o centro de gravidade, por esta ordem, em t * m ^ 2:
    500
    200
    500

[momentofintertia]
300
80
300


	Boundingbox des Busses *NEU01*

[boundingbox]
2.5
13.2
3.3
0
-0.37
1.65


	Pivot point for horiz/vertical roll:
[cog]
0
0
1.2

	Altura do centro de gravidade acima do solo .:

[schwerpunkt]
1.2

	A resistência ao rolamento (constante, em breve, possivelmente alterado) como uma força em N
[rollwiderstand]
1000

	Comprimento de coordenadas do ponto de rotação quando o ônibus descreve uma curva:
[rot_pnt_long]
-3.77949

	Reciprocal of the minimum steering radius: (Predictable on the formula: inv_turnradius = tan (alpha) / s,. Wherein the maximum angle alpha, for example, the front axle and s their distance from the fulcrum in the longitudinal direction is:
[inv_min_turnradius]
0.15

[ai_deltaheight]
-0.10


	The following section sequentially generates the bus axles with their parameters. ATTENTION: for a vehicle with
different sized wheels should first the driven axle to be entered since the first one
given axis sets the traction wheel, that is the transmission gear ratio for GE
speed is measured with respect to the 0 axis.

[newachse]

	Koordinate:

achse_long
2.97502

	Breite der Auflagefläche beider Reifen, also ungefähr die Busbreite
	Loading width of both tires, or about the bus width

achse_maxwidth
2.4

achse_minwidth
1.7

	Raddurchmesser der Räder dieser Achse
	Diameter of the wheels of this axis

achse_raddurchmesser
0.93

	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m
	Spring constant of the suspension PER PAGE in kN / m

achse_feder
560

	Höchstbelastung in kN
	Maximum load in kN

achse_maxforce
63.74

	Dämpferkonstante in kNs/m
	Damper constant in kNm

achse_daempfer
22
	Ist diese Achse angetrieben?
	If this axis is driven?

achse_antrieb
0


	Hinterachse:
	Rear axle:

[newachse]
achse_long
-3.77949
achse_maxwidth
2.55
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.93
achse_feder
650
achse_maxforce
112.78
achse_daempfer
22
achse_antrieb
1