

	[friendlyname]
Iveco Magirus
MK Koffer
grün




[registration_free]


[model]
model\model_koffer.cfg

[sound]
..\..\Sounds\AI_Cars\sound_lkw_Magirus.cfg


	This entry defines the kind of this vehicle:
	0: normal passenger car
	1: cab
	2: bus
	3: truck

[ai_veh_type]
3


	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
2
..\..\Scripts\AI_Cars\AI_varlist_lkw.txt
..\..\Scripts\AI_Cars\lights_varlist.txt

[script]
1
..\..\Scripts\AI_Cars\main_AI_lkw.osc

[constfile]
1
script\AI_constfile.txt





	0: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.59
3.66
2.38
-0.06
50
0
-10


	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
0

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
0.85







	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
7.5

[momentofintertia]
250
80
250



[boundingbox]
2.5
9.45
3.5
0
0
2.25

	Höhe d. Schwerpunktes überm Boden:

[schwerpunkt]
1.2



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
200

	Längskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-1.101

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar über die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Längsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
0.11

[ai_deltaheight]
-0.15


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich großen Rädern sollte zunächst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeübersetzungsverhältnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.

	Vorderachse:


[newachse]

	Koordinate:

achse_long
3.252

	Breite der Auflagefläche beider Reifen, also ungefähr die Busbreite

achse_maxwidth
2.4

achse_minwidth
1.76

	Raddurchmesser der Räder dieser Achse

achse_raddurchmesser
1.023
1.05

	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m

achse_feder
120

	Höchstbelastung in kN

achse_maxforce
90

	Dämpferkonstante in kNs/m

achse_daempfer
40
	Ist diese Achse angetrieben?

achse_antrieb
0


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-1.101
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.4
achse_raddurchmesser
1.023
1.05
achse_feder
370
achse_maxforce
116
achse_daempfer
40
achse_antrieb
1



