
[friendlyname]
MAN NLC Stadtbus
Solobus - Voith SU-BV 2797
uni white

[description]
Im September 1995 stellte MAN mit dem Überlandbus-Typ A20 seinen ersten Omnibus der zweiten Niederflurgeneration vor. Der A21 wurde 1997 als Nachfolger des Stadtbus-Typs A10 eingeführt. Nach dem Erscheinen des Konkurrenzmodells Mercedes-Benz Citaro, dessen Gestaltung von der Fachpresse als gelungener angesehen wurde, brachte MAN 1998 eine optisch überarbeitete Serie auf den Markt. 
Neben der Erweiterung des Angebots um zwei Low-Entry-Ausführungen und einen Doppeldeckerbus wurden im Herbst 2004 alle bisherigen Modelle in optisch und technisch überarbeiteter Form präsentiert. Seitdem werden die Fahrzeuge unter dem Namen Lion’s City angeboten. 
Im Juli 2017 wurde eine neue Generation angekündigt, die auf einer komplett neu entwickelten Stadtbusplattform basieren soll und ein neues Design aufweist.
Im Mai 2018 kündigte MAN jedoch die Verschiebung des Serienanlaufs auf 2019 an. 

Die neue Generation des MAN Lion’s City bietet alle Möglichkeiten, um den Anforderungen des modernen Nahverkehrs gerecht zu werden. 
Maximale Vielseitigkeit trifft höchste Zukunftsfähigkeit!

Lions City 12C (Länge/ Breite/ Höhe): 12.185 mm/2.550 mm/3.060 mm 
[end]

[number]
regs.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
C-NK 


[kmcounter_init]
2019
100

[sound]
sound\sound_NL263 SU-BV 2797.cfg

[model]
model\model_12C_3door.cfg

[paths]
model\paths_12C_3door.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_12C_3door.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
24
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\Antrieb_varlist.txt
script\D1556_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door-3_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist_EUR.txt
script\articulation_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\MAN_Cockpit_varlist.txt
script\AFR4_varlist.txt
script\TFT_Monitor_varlist.txt
script\VMatrix_varlist.txt
script\rampe_varlist.txt

[stringvarnamelist]
6
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\heizung_stringvarlist.txt
script\MAN_Cockpit_stringvarlist.txt
script\AFR4_stringlist.txt
script\TFT_Monitor_stringlist.txt
script\VMatrix_stringvarlist.txt

[script]
26
script\man_EN92_main.osc
script\man_EN92_main_AI.osc
script\collision.osc
script\cockpit.osc
script\Voith_DIWA6.osc
script\D1556.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\door-3.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\cashdesk_EUR.osc
script\articulation.osc
script\spray.osc
script\MAN_Cockpit.osc
script\AFR4.osc
script\TFT_Monitor.osc
script\VMatrix.osc
script\rampe.osc

[constfile]
21
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\Voith_D864.6.txt
script\D1556_LOH12.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile.txt
script\lights_constfile.txt
script\door-3_constfile_GN92.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile_GN92.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt
script\MAN_12C_3door.txt
script\AFR4_constfile.txt
script\TFT_Monitor_constfile.txt
script\Vmatrix_constfile_K++_pc.txt
script\rampe_constfile.txt

	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	Folgender Befehl fügt eine Kamera hinzu. Die Reihenfolge entscheidet darüber,
	in welcher selbigen die Kameras später erscheinen. _fahrer heißt, dass es sich
	um eine Fahrersicht handelt. Später wird dem _fahrgast hinzugefügt werden, welcher
	erst durch einen grundsätzlichen Wechsel der Perspektive aktiviert wird und welcher
	nicht die Ehre hat, auf einem Isri 200 zu sitzen...

	* x (lateral)
	* y (longitudinal)
	* z (vertikal)
	* dist, d.h. wie weit befindet sich das Auge vor dem Halsgelenk ;-) vgl. Außensicht:
		hier ist die Distanz variabel und normalerweise einige Dekameter positiv, sodass
		der Mittelpunkt (durch x,y,z) in Form des Busses sichtbar und zentriert ist.
		Beim Fahrer sollte der Wert ein wenig negativ sein, da sich der Kopf nicht ums Auge sondern
		um eine Punkt, ca. 6cm dahinter dreht ;-)
	* sichtwinkel: Bildausschnitt in Grad, für Fahrer normalerweise 52°, normal ist jedoch 45°.
	* Normale Sichtausrichtung in Querrichtung in °
	* Normale Sichtausrichtung in vertikale Richtung in °

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-0.85
5.25
1.95
-0.06
50
-130
-5

	1: Blick nach 90° links
[add_camera_driver]
-0.73374
4.95
1.95
-0.06
50
-90
-5

	2: Blick nach schräg links
[add_camera_driver]
-0.73374
4.7
1.95
-0.06
50
-60
0
	3: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.73374
4.63
1.95
-0.06
50
-12
0

	4: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.73374
4.63
1.95
-0.06
50
0
-10

2.13


	5: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.73374
4.63
1.95
-0.06
50
38
-8

	6: Blick zur Tür
[add_camera_driver]
-0.73374
4.75
1.95
-0.06
55
85
-10


	7: Drucker
[add_camera_driver]
-0.73374
4.85
1.95
-0.06
40
60
-28

[view_ticketselling]

	8: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
-0.5
5.1
1.95
-0.06
55
115
-10

	9: Blick auf Geldausgabe
[add_camera_driver]
0.2
4.7
1.5
-0.06
55
-55
-10


	10: Panel-Zoom
[add_camera_driver]
-0.72
4.5
2.25
-0.06
30
0
-39

	11: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.73374
4.63
1.95
-0.06
38
33
15

[view_schedule]

	12: Blick in den rechten Spiegel + Innenspiegel
[add_camera_driver]
-0.73374
4.63
1.95
-0.06
48
33
6


################
Passagiersichten
################

	0: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
0.0
-5.3
2.3
-0.06
45
0
0

	1: Stehplatz an der Hintertür
[add_camera_pax]
-0.3
-0.5
2.2
-0.06
45
90
0
	2: vorne auf dem "Beifahrersitz"
[add_camera_pax]
0.8
3.6
2.1
-0.06
45
-20
0

[set_camera_std]
4

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2

	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

0: Spiegel Links
[add_camera_reflexion_2]
-1.333
5.473
1.581
0
52
177
13
0.15

	1: Spiegel Rechts
[add_camera_reflexion_2]
1.38
5.911
2.128
0
52
196
-8
0.15

	2: Innenraumspiegel
[add_camera_reflexion_2]
0.155
5.409
2.363
0
37
207
-13
0.15

	3: Weitwinkelspiegel Links
[add_camera_reflexion_2]
-1.39301
5.6254
2.00301
0
100
180
-2
0.15

	4: Eckspiegel Links
[add_camera_reflexion]
1.2
6.1814
2.49629
0
80
220
-29

	5: Spiegel Rechts Kurz
[add_camera_reflexion_2]
1.44
5.53
2.08
0
61
204
-10
0.15

	6: Innenraumspiegel
[add_camera_reflexion_2]
0.155
5.409
2.363
0
52
216
-19
0.15

	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
10.6

600
250
600

[momentofintertia]
600
90
400

[boundingbox]
2.472
12.1939
2.6596
0
-0.006657
1.68158

[schwerpunkt]
0.8

[rollwiderstand]
1000

[rot_pnt_long]
-2.700

[inv_min_turnradius]
0.16

[ai_deltaheight]
-0.10

[newachse]
achse_long
3.31382
achse_maxwidth
2.25
achse_minwidth
1.76
achse_raddurchmesser
0.940
achse_feder
240
achse_maxforce
90
achse_daempfer
20
achse_antrieb
0

[newachse]
achse_long
-2.69279
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
280
achse_maxforce
116
achse_daempfer
20
achse_antrieb
1