**************************************************
ZF 6AP1600BS (6.2020-)
**************************************************

###############################
TopoDyn
###############################
[const]
Topodyn_enabled
1

###############################
Gearbox Ver.
1: Ecolife
0: Ecomat 4
3: Ecomat 2
###############################
[const]
gearbox_version
1

###############################
Ecolife?
###############################
[const]
Ecolife
1

###############################
Über dieser angegebenen Schwelle wird der Wandler im 1. Gang überbrückt.
###############################
[const]
wandler_lockup
0.7

###############################
Wandlerverhalten. Hier kann bestimmt werden, wann der Wandler überbrückt wird.
###############################
0= dynamisch, kann im 1. sowohl auch im 2. geschlossen werden
1= Wandler schließt erst im 2. Gang
2= Wandler schließt im 1. Gang und bleibt geschlossen
[const]
wandler_lockmode
2

###############################
Wird Wandler ordnungsgemäß geschlossen? Ansonsten hat das Getriebe keinen mechanischen Anteil mehr.
Kraftübertragung erfolgt nur noch hydrodynamisch.
###############################
[const]
wandler_locked
1

###############################
Kickdownfunktion.
###############################
1= Ein; 0= Aus
[const]
kickdown_enable
0

[const]
kickdown_reduction_factor
0.94

###############################
Aktiviert eine Drehmomentsperre in den ausgewählten Gängen, um Schlupf im Getriebe sowie Rädern zu verhindern.
Dies ist absolut nötig bei Motoren mit hohen Drehmomenten.
###############################
1= Ein; 0= Aus
[const]
engine_drehmomentsperre
1

###############################
Hier wird festgelegt, wie stark die Sperre greifen soll. 0 - 1 (0% - 100% vom Eingangsdrehmoment)
###############################

[const]
sperrwirkung_g1_fest
0.7

[const]
sperrwirkung_g2_fest
0.8

[const]
sperrwirkung_g3_fest
0.9

[const]
sperrwirkung_g4_fest
1

[const]
sperrwirkung_g5_fest
1

[const]
sperrwirkung_g6_fest
1

###############################
Schaltkraftglättung
Smooth shifts.
###############################
[newcurve]
shift_smoothing

[pnt]
0
0.9

[pnt]
2
1

[newcurve]
downshift_smoothing

[pnt]
0
0.5

[pnt]
2
1

###############################
Getriebemodus:
###############################
0 = Normal
1 = Eco
2 = Power
[const]
Getriebemodus
0

###############################
Maximale Drehmomentaufnahme des Getriebes
###############################
[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1700

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
800

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1700

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
800

###############################
Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion
###############################
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.1

###############################
Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
###############################
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

###############################
Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
###############################
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
100

###############################
Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
###############################
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
200000

###############################
Zeit zwischen Erfüllen der Bedingungen zur Neutralschaltung und tatsächlichem Auskuppeln
###############################
[const]
antrieb_neutral_time
1

###############################
Übersetzungen der einzelnen Gänge
###############################

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.364

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.909

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.421

bis hier 4HP-XXX
[const]
antrieb_getr_ratio4
1.000

ab hier 5HP-XXX
[const]
antrieb_getr_ratio5
0.720

ab hier 6HP-XXX
[const]
antrieb_getr_ratio6
0.615

###############################
Übersetzung des Antriebsdifferentials
###############################
[const]
antrieb_i_achse
5.2

###############################
Schaltpunktestimmung
###############################

###############################
Wandlerüberbrückung
###############################

[const]
Wandler_lockup_spd1
235

[const]
Wandler_lockup_spdkd1
325

[const]
Wandler_lockup_spd2
570

[const]
Wandler_lockup_spdkd2
850

###############################
Gang 1
###############################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd1
210

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1c
370

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
470

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
650

###############################
Gang 2
###############################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
770

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1150

###############################
Gang 3
###############################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
750

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
760

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1550

###############################
Gang 4
###############################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1080

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1090

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1540

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1530

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
2200

###############################
Gang 5
###############################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1510

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1520

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
2190

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1900

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
2600

###############################
Gang 6
###############################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1880

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1890

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
2590

###############################
Reaktionszeit des Wandlerfluids
###############################
[const]
antrieb_wandler_fillrate
100000

###############################
Mindesteinschaltgeschwindigkeit für Retarder
###############################
[const]
retarder_min_einschaltspeed
10

###############################
Retardereinschaltverzögerung
###############################
[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

###############################
Retarderwirkung
###############################
[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
400

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
800

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1200

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1600

###############################
Zeit für das Einlegen eines Ganges
###############################
[const]
antrieb_gangwahlzeit
1

###############################
Zeit für das Neutralschalten
###############################
[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.5

###############################
Wandlereigenschaften
###############################
[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
0
10

[pnt]
0.2
13

[pnt]
0.4
15

[pnt]
0.5
14

[pnt]
0.6
12

[pnt]
0.8
9

[pnt]
0.9
8

[pnt]
1
7.5

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
1.829

[pnt]
0.10
1.736

[pnt]
0.20
1.646

[pnt]
0.30
1.551

[pnt]
0.40
1.447

[pnt]
0.50
1.337

[pnt]
0.60
1.228

[pnt]
0.70
1.116

[pnt]
0.80
1.000

[pnt]
0.85
0.995

[pnt]
0.90
0.995

[pnt]
0.94
0.995

[const]
wandler_factor
2.92

[newcurve]
wandler_wirkungsgrad

[pnt]
0
1

[pnt]
80
0.4

[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1

[newcurve]
wandler_fluidrotation

[pnt]
400
0
[pnt]
940
500
[pnt]
990
500

[newcurve]
wandler_throttle

[pnt]
0
1

[pnt]
0.2
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
575
0

[pnt]
1000
1

[newcurve]
antrieb_wandler_idleforce

[pnt]
0
0

[pnt]
575
1300

[newcurve]
wandler_idle_fadeout

[pnt]
0
1

[pnt]
150
0

###############################
Wirkungsgrad des Getriebes
###############################
[const]
gear_efficiency
0.97

[newcurve]
gearbox_temp_heating

[pnt]
0
0

[pnt]
600
80

[pnt]
2300
120

[newcurve]
gearbox_temp_cooling

[pnt]
-50
-50

[pnt]
15
0

[pnt]
40
40