'##############
'IBIS Script
'##############

'80s style IBIS (Integrated Board Information System)

'(c) 15.04.2009 Rüdiger Hülsmann
'(c) 17.01.2011 Marcel Kuhnt

'Script Version: 1.1
'Omsi release: 1.0

'Needs:
'- Cockpit (Batterietrennschalter)
'- Door (Haltestellenbremse)
'- Ticketprinter

'Revision History:

'- Rüdiger Hülsmann		05.01.2011		File created based on IBIS.osc (last revision 05.01.2011)
'- Marcel Kuhnt			07.01.2011		Don't show busstops if no route	
'- Marcel Kuhnt			17.01.2011		9xx00 => 9xx04 instead of 9xx35!
'- Rüdiger Hülsmann		24.01.2011		Delay display on IBIS
'- Rüdiger Hülsmann		26.01.2011		IBIS blink bug fixed, "+/- 0 min" removed
'- Rüdiger Hülsmann		06.02.2011		Cabin-display init
'- Marcel Kuhnt			24.02.2011		Announcements from string act_busstop
'- Manu			  23.06-02.12.2013		RBL functions added

'--------------------------------------------------------------------------------
'IBIS-Modi: - Ausgabe via Ticketprinter

'	0	*:	Normal
'	1	 :	Betriebsfahrt-Code eingeben
'	100	 :	L/S/K-Eingabe - Odota hetki 1
'TD	101	 :	L/S/K-Eingabe
'	102	 :	L/S/K/R-Eingabe - Odota hetki 2
'	103	 :	L/S/K/R-Eingabe
' 104	 :	L/S/K/R-Eingabe - Odota hetki 3
'	105	²:	L/S/K/R-Eingabe - Ziel bestätigen/ändern
'	106	²:	L/S/K/R-Eingabe - Haltestelle bestätigen/ändern
'TD	107	²:	L/S/K/R-Eingabe - Abfahrtszeit bestätigen/ändern
'	151 *:	L/S/K-Eingabe - Kurs ungültig
'	152 *:	L/S/K-Eingabe - Kurs ungültig (verkehrt aktuell nicht)
'	153 *:	L/S/K/R-Eingabe - Kurs ungültig
'	154 *:	L/S/K/R-Eingabe - Kurs ungültig (verkehrt aktuell nicht)
'	155 *:	L/S/K/R-Eingabe - Route ungültig
'	156 *:	L/S/K/R-Eingabe - Ziel ungültig
'	157 *:	L/S/K/R-Eingabe - Kurs-Route-Kombi ungültig
'	201	 :	Funktionsmenü - Automatische Haltenstellenweiterschaltung ein-/ausgeschaltet
'	202  :	Funktionsmenü - Zwischeneinnahmen
'	203	 :	Funktionsmenü - Innenanzeige und Ansagen ein-/ausschalten
'	204	 :	Funktionsmenü - Ziel ändern
'	301	 :	Automatische Haltenstellenweiterschaltung ein-/ausgeschaltet
'	302 *:	Zwischeneinnahmen
'	303	 :	Innenanzeige und Ansagen ein-/ausschalten
'	304	²:	Ziel ändern
'	3041²:	Ziel ändern - ungültig
'	4	*:	Warten auf IBIS-Daten
'	5	*:	Stornieren?
'	501	*:	Verkauf stoniert

' * - nur Anzeige
' ² - Anzeige auch auf dem Display
' TD - To-do/noch nicht fertig


'"Odota hetki" ist kein eigenständiger IBIS-Mod und gehört zu dem Mod 0.

'Cockpit-Display-Modi: (L.L.CockpDispl_mode)

'   0:  Normal/nur Verspätungsanzeige
'		oder was eben bei L/S/K/R eingegeben wird.
'   1:  L/S/K-Änderung (zum quitieren) anzeigen
'	2:	Ziel (zum quitieren) anzeigen
'   3:  nächste Route (zum quitieren) anzeigen
'	4:	Haltestelle (zum quitieren) anzeigen
'	5:	Ziel und Haltestelle (zum quitieren) anzeigen


'----------------------
'	Trigger
'----------------------

{trigger:ALMEX_Funktion}

(L.L.atron_modus) 5 =
{if}
	1 (S.L.atron_modus)
	"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	1 (S.L.atron_ideingabe)
{endif}
(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 3 = ||
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	5 (S.L.atron_modus)
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_Funktion_off}

{end}

{trigger:ALMEX_F}
	(L.L.ticketprinter_button_F) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
			201 (S.L.IBIS_mode)
		{endif}
		1 (S.L.ticketprinter_button_F)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_F_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_F)
{end}

{trigger:ALMEX_P}
	(L.L.ticketprinter_button_P) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}	
		1 (S.L.ticketprinter_button_P)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_P_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_P)
{end}

{trigger:ALMEX_X}
	(L.L.ticketprinter_button_X) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}	
		1 (S.L.ticketprinter_button_X)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_X_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_X)
{end}

{trigger:ALMEX_Leer}
	(L.L.ticketprinter_button_Leer) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}	
		1 (S.L.ticketprinter_button_Leer)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_Leer_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_Leer)
{end}

{trigger:ALMEX_Left}
	(L.L.ticketprinter_button_Left) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
			(L.L.IBIS_mode) 190 > (L.L.IBIS_mode) 300 < &&
			{if}
				(L.L.IBIS_mode) 1 - (S.L.IBIS_mode)
				(L.L.IBIS_mode) 201 <
				{if}
					204 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}
			{endif}					
		{endif}	
		(L.L.IBIS_mode) 106 =
		{if}
			(L.L.ALMEX_Input_Stop) 0 >
			{if}
				(L.L.ALMEX_Input_Stop) 1 - (S.L.ALMEX_Input_Stop)		
				(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Route) + (M.V.GetRouteIndex) (L.L.ALMEX_Input_Stop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.V.GetBusstopIndex) (M.L.Display_COMING_Stop)			
			{endif}
		{endif}	
		1 (S.L.ticketprinter_button_Left)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_Left_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_Left)
{end}

{trigger:ALMEX_Right}
	(L.L.ticketprinter_button_Right) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
			(L.L.IBIS_mode) 199 > (L.L.IBIS_mode) 300 < &&
			{if}
				(L.L.IBIS_mode) 1 + (S.L.IBIS_mode)
				(L.L.IBIS_mode) 204 >
				{if}
					201 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}
			{endif}
		{endif}	
		(L.L.IBIS_mode) 106 =
		{if}
			(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Route) + (M.V.GetRouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.ALMEX_Input_Stop) 2 + >
			{if}
				(L.L.ALMEX_Input_Stop) 1 + (S.L.ALMEX_Input_Stop)		
				(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Route) + (M.V.GetRouteIndex) (L.L.ALMEX_Input_Stop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.V.GetBusstopIndex) (M.L.Display_COMING_Stop)			
			{endif}
		{endif}	
		1 (S.L.ticketprinter_button_Right)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_Right_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_Right)
{end}

{trigger:ALMEX_LSK}
	(L.L.ticketprinter_button_LSK) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
			0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count) (S.L.IBIS_input_ext) (S.L.IBIS_input_count_ext)	
			(S.L.ALMEX_Input_Linie) (S.L.ALMEX_Input_Suffix) (S.L.ALMEX_Input_Kurs) (S.L.ALMEX_Input_Kurs_Index)
			(S.L.ALMEX_Input_Route) (S.L.ALMEX_Input_Ziel) (S.L.ALMEX_Input_Stop) (S.L.ALMEX_Input_DepatureTime) (S.L.ALMEX_Input_ArrivalTime)			
			(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection_timer) 6 <
			{if}
				5 (S.L.IBIS_mode)
			{else}
'				100 (S.L.IBIS_mode)
'				Vorrübergehend, da mode 100+101 noch nicht fertig, in 102 übergehen
				102 (S.L.IBIS_mode)
				1 (S.L.ALMEX_Input_Y_On)
			{endif}
		{endif}
		1 (S.L.ticketprinter_button_LSK)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_LSK_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_LSK)
{end}

{trigger:ALMEX_RBL}
	(L.L.ticketprinter_button_RBL) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
			0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count) (S.L.IBIS_input_ext) (S.L.IBIS_input_count_ext)
			(S.L.ALMEX_Input_Linie) (S.L.ALMEX_Input_Suffix) (S.L.ALMEX_Input_Kurs) (S.L.ALMEX_Input_Kurs_Index)
			(S.L.ALMEX_Input_Route) (S.L.ALMEX_Input_Ziel) (S.L.ALMEX_Input_Stop) (S.L.ALMEX_Input_DepatureTime) (S.L.ALMEX_Input_ArrivalTime)	
			102 (S.L.IBIS_mode)
			0 (S.L.ALMEX_Input_Y_On)
		{endif}
		1 (S.L.ticketprinter_button_RBL)
		
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_RBL_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_RBL)
{end}

{trigger:ALMEX_1}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "1" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "1" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_1) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		1 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_1)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_1_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_1)
{end}

{trigger:ALMEX_2}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "2" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "2" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_2) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		2 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_2)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_2_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_2)
{end}

{trigger:ALMEX_3}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "3" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "3" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_3) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		3 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_3)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_3_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_3)
{end}

{trigger:ALMEX_4}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "4" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "4" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_4) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		4 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_4)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_4_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_4)
{end}

{trigger:ALMEX_5}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "5" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "5" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_5) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		5 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_5)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_5_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_5)
{end}

{trigger:ALMEX_6}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "6" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "6" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_6) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		6 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_6)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_6_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_6)
{end}

{trigger:ALMEX_7}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "7" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "7" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_7) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		7 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_7)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_7_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_7)
{end}

{trigger:ALMEX_8}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "8" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "8" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_8) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		8 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_8)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_8_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_8)
{end}

{trigger:ALMEX_9}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "9" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "9" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_9) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		9 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_9)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_9_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_9)
{end}

{trigger:ALMEX_0}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "0" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) "0" $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
	{endif}
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.ticketprinter_button_0) !
	{if}
		(L.L.elec_busbar_main)
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		{endif}
		0 (M.L.IBIS_Zahlentasten)
		1 (S.L.ticketprinter_button_0)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ALMEX_0_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_0)
{end}

{trigger:RBL_vor}
(L.L.atron_modus) 5 =
{if}
	3 (S.L.atron_modus)
{endif}

(L.L.atron_modus) 4 =
{if}
	(L.L.IBIS_mode) 1 + 204 min (S.L.IBIS_Mode)
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
{if}
	(L.L.RBL_switch_vor_rueck) 1 = !
	{if}
		(L.L.CockpDispl_mode) 4 =
		(L.L.CockpDispl_mode) 5 = ||
		(L.L.elec_busbar_main) &&
		{if}
			(L.L.RBL_COMING_Linie) 100 * (L.L.RBL_COMING_Route) + (M.V.GetRouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_COMING_Stop) 2 + >
			{if}
				(L.L.RBL_COMING_Stop) 1 + (S.L.RBL_COMING_Stop)		
				(L.L.RBL_COMING_Linie) 100 * (L.L.RBL_COMING_Route) + (M.V.GetRouteIndex) (L.L.RBL_COMING_Stop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.V.GetBusstopIndex) (M.L.Display_COMING_Stop)			
			{endif}
		{else}
		(L.L.elec_busbar_main) (L.L.IBIS_mode) s0 0 = l0 8 = || l0 199 > l0 299 < && || &&
		{if}
			(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
			(L.L.RBL_Route)
			{if}
				(L.L.IBIS_busstop) 1 + (S.L.IBIS_busstop)
				(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
			{endif}
			0 (S.L.IBIS_AA_Abschnitt)
			(M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
			
'			Nullsetzen des Timers für den Zeilenwechsel der LCD-Innenanzeige
			0 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer) (S.L.IBIS_LCD-zeile)
			0 (S.L.IBIS_LCD_showdest)
			(M.L.IBIS_LCD-refresh)
		{endif}
		{endif}
		1 (S.L.RBL_switch_vor_rueck)
		1 (S.L.comp_button_system_mode)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:RBL_vor_off}
	
	0 (S.L.RBL_switch_vor_rueck)
	0 (S.L.comp_button_system_mode)
{end}

{trigger:RBL_rueck}
(L.L.atron_modus) 5 =
{if}

{endif}

(L.L.atron_modus) 4 =
{if}
	(L.L.IBIS_mode) 1 - 201 max (S.L.IBIS_Mode)
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
{if}
	(L.L.RBL_switch_vor_rueck) -1 = !
	{if}
		(L.L.CockpDispl_mode) 4 =
		(L.L.CockpDispl_mode) 5 = ||
		(L.L.elec_busbar_main) &&
		{if}	
			(L.L.RBL_COMING_Stop) 0 >
			{if}
				(L.L.RBL_COMING_Stop) 1 - (S.L.RBL_COMING_Stop)		
				(L.L.RBL_COMING_Linie) 100 * (L.L.RBL_COMING_Route) + (M.V.GetRouteIndex) (L.L.RBL_COMING_Stop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.V.GetBusstopIndex) (M.L.Display_COMING_Stop)			
			{endif}
		{else}
		(L.L.elec_busbar_main) (L.L.IBIS_mode) s0 0 = l0 8 = || l0 199 > l0 299 < && || &&
		{if}
			(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
			(L.L.RBL_Route)
			(L.L.IBIS_busstop) 0 > &&
			{if}
				(L.L.RBL_Route)
				{if}
					(L.L.IBIS_busstop) 1 - (S.L.IBIS_busstop)
					(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
				{endif}
				0 (S.L.IBIS_AA_Abschnitt)
			
'				Nullsetzen des Timers für den Zeilenwechsel der LCD-Innenanzeige
				0 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer) (S.L.IBIS_LCD-zeile)
				0 (S.L.IBIS_LCD_showdest)
				(M.L.IBIS_LCD-refresh)
			{endif}
		{endif}
		{endif}
		-1 (S.L.RBL_switch_vor_rueck)
		1 (S.L.comp_button_info_mode)
		
	{endif}
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:RBL_rueck_off}
	
	0 (S.L.RBL_switch_vor_rueck)
	0 (S.L.comp_button_info_mode)
{end}

{trigger:RBL_quit}
	(L.L.RBL_switch_quit) !
	{if}
		1 (S.L.RBL_switch_quit)
		
		
			
'----------------
'Quitieren
	
	(L.L.ALMEX_quitiert) !
	{if}
		(L.L.RBL_COMING_Linie) (L.L.RBL_COMING_Route) &&
		(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
		(L.L.CockpDispl_mode) 5 = ||
		{if}		
			(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 >
			{if}
'Wenn ein Umlauf quitiert wird, die passende Route suchen:
				(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 > s1
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 -
					(L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > s1
					{if}
						(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent)
						9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "A" $= s1
						9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "O" $= l1 || s1
					{endif}
				{endif}
				l1
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $SetLengthL 4 $SetLengthR
					$StrToFloat  s0 100 / trunc 24 % 60 * l0 100 % trunc + s0
				{else}
					(L.L.ALMEX_Input_DepatureTime) 60 / trunc 1 - s0
				{endif}
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + 60 - l0 < s2
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthR $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + l0 > l2 &&
				{if}
						
				{else}
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + 60 - l0 1440 + < s2
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthR $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + l0 1440 + > l2 &&
				{if}
					l0 1440 + s0	
				{else}	
					l0 1440 - s0		
				{endif}
				{endif}
				
				
				(L.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_Linie)
				(L.L.RBL_COMING_Kurs) (S.L.RBL_Kurs)
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) (S.L.RBL_Kurs_Index)
				2 (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
				
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 256 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 255 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 256 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 128 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 127 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 128 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 64 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 63 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 64 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 32 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 31 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 32 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 16 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 15 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 16 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 8 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 7 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 8 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 4 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 3 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 4 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 2 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 2 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				
			
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "A" $= s0
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "O" $= l0 ||
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $cutBegin 3 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.RBL_COMING_Linie)
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 12 $cutBegin 2 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.RBL_COMING_Kurs)
					15000000 (L.L.RBL_COMING_Linie) 1000 * + (L.L.RBL_COMING_Kurs) 10 * + s0
					(M.L.RBL_Finde_Umlauf)
					(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 <
					{if}
						l1
						{if}
							1100 (S.L.IBIS_mode)
						{else}
							12 (S.L.IBIS_mode)
						{endif}	
					{else}
						0 (S.L.ALMEX_quitiert)
						1 (S.L.CockpDispl_mode)
					{endif}
				{else}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 5 $SetLengthR 3 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.IBIS_LinieKurs)
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 2 $SetLengthR $StrToFloat  (S.L.RBL_Route)
					(L.L.RBL_Route) (L.L.IBIS_LinieKurs)
					(L.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.RBL_Route) + (M.V.GetRouteIndex) s1
					(M.L.IBIS_SetRoute)
					0 (S.L.IBIS_busstop)
					(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
					(T.L.ev_IBIS_entwerter)
					(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
					(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
					4 (S.L.IBIS_mode)	
					
					(L.L.CockpDispl_mode) 5 =
					{if}
						4 (S.L.CockpDispl_mode)
						0 (S.L.ALMEX_quitiert)
					{else}
						0 (S.L.CockpDispl_mode)
						1 (S.L.ALMEX_quitiert)
						0 (S.L.IBIS_NEXT_LinieKurs)
						0 (S.L.IBIS_NEXT_Linie_Suffix)
						0 (S.L.IBIS_NEXT_Route)	
						0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
						0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
						0 (S.L.RBL_COMING_Route)	
						0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
						0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
						0 (S.L.RBL_COMING_Kurs)
						4 (S.L.IBIS_mode)
					{endif}
					-1 (S.L.RBL_COMING_Kurs_Index)
				{endif}
							
				
				
				
			{else}

				(T.L.ev_IBIS_entwerter)
					
				(L.L.RBL_Suffix) !
				{if}
					(L.L.RBL_Linie) s2 100 / trunc s3
					l3 8 =
					{if}
						28 (S.L.RBL_Suffix)
					{endif}
					l3 5 =
					{if}
						36 (S.L.RBL_Suffix)
					{endif}
					l3 9 =
					{if}
						35 (S.L.RBL_Suffix)
					{endif}
				{endif}
				
				(L.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
				(L.L.RBL_COMING_Route) (S.L.RBL_Route)	

				(L.L.RBL_Route) s0
' Das Folgende soll künftig erst nach "Route" gemacht werden!
				(L.L.RBL_Linie) 100 * l0 + (M.V.GetRouteIndex) s1
				0 <
				{if}
' Falls kleiner 0, also -1, dann fehlerhaft, dann nicht übernehmen sondern Fehlermeldung ausgeben:
'					3 (S.L.IBIS_mode)
'		Blinker aktivieren:
'					1 (S.L.IBIS_BlinkOn) (S.L.IBIS_BlinkInitial)
'					(L.S.GetTime) (S.L.IBIS_BlinkTimer)
'		Fehler-piepen
					(T.L.ev_IBIS_pieperror)
				{else}
					
					(M.L.IBIS_SetRoute)
' Bushaltestellen zurücksetzen:
					(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
					{if}
						0 (S.L.IBIS_busstop)
					{else}
						(L.L.RBL_COMING_Stop) (S.L.IBIS_busstop)
					{endif}
					(M.L.IBIS_RefreshBusstop)


' Entwerter umstellen:
					(T.L.ev_IBIS_entwerter)
					(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
					(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
				{endif}	
				
				(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
				{if}
					0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
					(S.L.RBL_COMING_Linie)
					(S.L.RBL_COMING_Suffix)
					(S.L.RBL_COMING_Route)
					(S.L.RBL_COMING_Ziel)
					
					0 (S.L.CockpDispl_mode)
					1 (S.L.ALMEX_quitiert)	
				{endif}
				(L.L.CockpDispl_mode) 5 =	
				{if}			
					(L.L.RBL_COMING_Ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode) 
					(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
					(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
				
					4 (S.L.CockpDispl_mode)
					0 (S.L.ALMEX_quitiert)
				{endif}
				0 (S.L.IBIS_NEXT_LinieKurs)
				0 (S.L.IBIS_NEXT_Linie_Suffix)
				0 (S.L.IBIS_NEXT_Route)	
				0 (S.L.RBL_Kurs)
				-1 (S.L.RBL_Kurs_Index)
				0 (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
				4 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{else}
'nächste Route quitieren
		(L.L.RBL_COMING_Route)
		(L.L.CockpDispl_mode) 3 = &&
		{if}
			(L.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs)
			(L.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix)
			(L.L.RBL_COMING_Route) (S.L.RBL_Route) s0		
			(L.L.RBL_Linie) 100 * l0 + (M.V.GetRouteIndex) s1
			0 <
			{if}
'			Falls kleiner 0, also -1, dann fehlerhaft, dann nicht übernehmen sondern Fehlermeldung ausgeben:
				3 (S.L.IBIS_mode)
'				Blinker aktivieren:
				1 (S.L.IBIS_BlinkOn) (S.L.IBIS_BlinkInitial)
				(L.S.GetTime) (S.L.IBIS_BlinkTimer)
'				Fehler-piepen
				(T.L.ev_IBIS_pieperror)
			{else}
				l0 (S.L.RBL_Route)
				(M.L.IBIS_SetRoute)
'				Bushaltestellen zurücksetzen:
				0 (S.L.IBIS_busstop)	
				(M.L.IBIS_RefreshBusstop)


'				Entwerter umstellen:
				(T.L.ev_IBIS_entwerter)
				(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
				(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
				(M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
			{endif}	
			1 (S.L.ALMEX_quitiert)
			0 (S.L.CockpDispl_mode)	
			4 (S.L.IBIS_mode)
			0 (S.L.RBL_COMING_Route)
			0 (S.L.RBL_COMING_Stop)		
			0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
			0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
			0 (S.L.RBL_COMING_Ziel)
			0 (S.L.RBL_COMING_Kurs)
			0 (S.L.RBL_COMING_Kurs_Index)
			(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 >
			{if}
				(L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
			{endif}
		{else}
'Haltestelle quitieren
		(L.L.CockpDispl_mode) 4 =
		{if}
			(L.L.RBL_COMING_Stop) (S.L.IBIS_busstop)	
'				Entwerter umstellen:
				(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
				(T.L.ev_IBIS_entwerter)
				(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
				(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
				(M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
			1 (S.L.ALMEX_quitiert)
			0 (S.L.CockpDispl_mode)	
			0 (S.L.ALMEX_Input_Stop)
			0 (S.L.RBL_COMING_Route)
			0 (S.L.RBL_COMING_Stop)		
			0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
			0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
			0 (S.L.RBL_COMING_Ziel)			
		{else}
		(L.L.RBL_COMING_Ziel)
		(L.L.CockpDispl_mode) 2 = &&
		{if}
			(L.L.RBL_COMING_Ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode) (M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
' 			Aktualisieren des Zielschild-Textes:
			(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
			1 (S.L.ALMEX_quitiert)	
			0 (S.L.CockpDispl_mode)
			0 (S.L.RBL_COMING_Ziel)		
		{endif}
		{endif}			
		{endif}
		{endif}
	{endif}
	(L.$.RBL_Message0) "" $= !	
	{if}		
		(L.$.RBL_Message1) (S.$.RBL_Message0) "" (S.$.RBL_Message1) {endif}
		(L.$.RBL_Message1) "" $= {if} (L.$.RBL_Message2) (S.$.RBL_Message1) "" (S.$.RBL_Message2) {endif}
		(L.$.RBL_Message2) "" $= {if} (L.$.RBL_Message3) (S.$.RBL_Message2) "" (S.$.RBL_Message3) {endif}
		(L.$.RBL_Message3) "" $= {if} (L.$.RBL_Message4) (S.$.RBL_Message3) "" (S.$.RBL_Message4) {endif}
		(L.$.RBL_Message4) "" $= {if} (L.$.RBL_Message5) (S.$.RBL_Message4) "" (S.$.RBL_Message5) {endif}
	{endif}
	{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:RBL_quit_off}
	
	0 (S.L.RBL_switch_quit)
{end}



{trigger:ticketprinter_button_ticket_0}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		0 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_ticket_0) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_ticket_0)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_ticket_0_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_ticket_0)
{end}		
			
{trigger:ticketprinter_button_ticket_1}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		1 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_ticket_1) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_ticket_1)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_ticket_1_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_ticket_1)
{end}
	

{trigger:ticketprinter_button_ticket_2}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		2 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_ticket_2) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_ticket_2)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_ticket_2_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_ticket_2)
{end}	


{trigger:ticketprinter_button_ticket_3}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		3 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_ticket_3) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_ticket_3)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_ticket_3_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_ticket_3)
{end}


{trigger:ticketprinter_button_ticket_4}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		4 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_ticket_4) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_ticket_4)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_ticket_4_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_ticket_4)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_dummy_0}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		5 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_dummy_0) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_dummy_0)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_dummy_0_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_dummy_0)
{end}


{trigger:ticketprinter_button_dummy_1}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		6 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_dummy_1) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_dummy_1)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_dummy_1_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_dummy_1)
{end}


{trigger:ticketprinter_button_dummy_2}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		7 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_dummy_2) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_dummy_2)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_dummy_2_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_dummy_2)
{end}


{trigger:ticketprinter_button_dummy_3}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		8 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_dummy_3) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_dummy_3)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_dummy_3_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_dummy_3)
{end}


{trigger:ticketprinter_button_dummy_4}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		9 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_dummy_4) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_dummy_4)
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_dummy_4_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_dummy_4)
{end}


{trigger:ticketprinter_button_enter}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 3 = ||
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.RBL_switch_quit) !
	{if}
		1 (S.L.RBL_switch_quit)
		
		
			
'----------------
'Quitieren
	
	(L.L.ALMEX_quitiert) !
	{if}
		(L.L.RBL_COMING_Linie) (L.L.RBL_COMING_Route) &&
		(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
		(L.L.CockpDispl_mode) 5 = ||
		{if}		
			(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 >
			{if}
'Wenn ein Umlauf quitiert wird, die passende Route suchen:
				(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 > s1
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 -
					(L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > s1
					{if}
						(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent)
						9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "A" $= s1
						9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "O" $= l1 || s1
					{endif}
				{endif}
				l1
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $SetLengthL 4 $SetLengthR
					$StrToFloat  s0 100 / trunc 24 % 60 * l0 100 % trunc + s0
				{else}
					(L.L.ALMEX_Input_DepatureTime) 60 / trunc 1 - s0
				{endif}
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + 60 - l0 < s2
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthR $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + l0 > l2 &&
				{if}
						
				{else}
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + 60 - l0 1440 + < s2
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthR $StrToFloat s2 100 / trunc 24 % 60 * l2 100 % trunc + l0 1440 + > l2 &&
				{if}
					l0 1440 + s0	
				{else}	
					l0 1440 - s0		
				{endif}
				{endif}
				
				
				(L.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_Linie)
				(L.L.RBL_COMING_Kurs) (S.L.RBL_Kurs)
				(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) (S.L.RBL_Kurs_Index)
				2 (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
				
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 256 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 255 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 256 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 128 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 127 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 128 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 64 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 63 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 64 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 32 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 31 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 32 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 16 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 15 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 16 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 8 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 7 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 8 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 4 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 3 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 4 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 2 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 2 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + >
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				{endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat s2 100 / trunc 60 * l2 100 % trunc + l0 < s3 (L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) > l3 && {if} (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) {endif}
				
			
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "A" $= s0
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "O" $= l0 ||
				{if}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $cutBegin 3 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.RBL_COMING_Linie)
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 12 $cutBegin 2 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.RBL_COMING_Kurs)
					15000000 (L.L.RBL_COMING_Linie) 1000 * + (L.L.RBL_COMING_Kurs) 10 * + s0
					(M.L.RBL_Finde_Umlauf)
					(L.L.RBL_COMING_Kurs_Index) 0 <
					{if}
						l1
						{if}
							1100 (S.L.IBIS_mode)
						{else}
							12 (S.L.IBIS_mode)
						{endif}	
					{else}
						0 (S.L.ALMEX_quitiert)
						1 (S.L.CockpDispl_mode)
					{endif}
				{else}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 5 $SetLengthR 3 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.IBIS_LinieKurs)
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) (M.V.GetRouteBusstopIdent) 2 $SetLengthR $StrToFloat  (S.L.RBL_Route)
					(L.L.RBL_Route) (L.L.IBIS_LinieKurs)
					(L.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.RBL_Route) + (M.V.GetRouteIndex) s1
					(M.L.IBIS_SetRoute)
					0 (S.L.IBIS_busstop)
					(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
					(T.L.ev_IBIS_entwerter)
					(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
					(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
					4 (S.L.IBIS_mode)	
					
					(L.L.CockpDispl_mode) 5 =
					{if}
						4 (S.L.CockpDispl_mode)
						0 (S.L.ALMEX_quitiert)
					{else}
						0 (S.L.CockpDispl_mode)
						1 (S.L.ALMEX_quitiert)
						0 (S.L.IBIS_NEXT_LinieKurs)
						0 (S.L.IBIS_NEXT_Linie_Suffix)
						0 (S.L.IBIS_NEXT_Route)	
						0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
						0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
						0 (S.L.RBL_COMING_Route)	
						0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
						0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
						0 (S.L.RBL_COMING_Kurs)
						4 (S.L.IBIS_mode)
					{endif}
					-1 (S.L.RBL_COMING_Kurs_Index)
				{endif}
							
				
				
				
			{else}

				(T.L.ev_IBIS_entwerter)
					
				(L.L.RBL_Suffix) !
				{if}
					(L.L.RBL_Linie) s2 100 / trunc s3
					l3 8 =
					{if}
						28 (S.L.RBL_Suffix)
					{endif}
					l3 5 =
					{if}
						36 (S.L.RBL_Suffix)
					{endif}
					l3 9 =
					{if}
						35 (S.L.RBL_Suffix)
					{endif}
				{endif}
				
				(L.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
				(L.L.RBL_COMING_Route) (S.L.RBL_Route)	

				(L.L.RBL_Route) s0
' Das Folgende soll künftig erst nach "Route" gemacht werden!
				(L.L.RBL_Linie) 100 * l0 + (M.V.GetRouteIndex) s1
				0 <
				{if}
' Falls kleiner 0, also -1, dann fehlerhaft, dann nicht übernehmen sondern Fehlermeldung ausgeben:
'					3 (S.L.IBIS_mode)
'		Blinker aktivieren:
'					1 (S.L.IBIS_BlinkOn) (S.L.IBIS_BlinkInitial)
'					(L.S.GetTime) (S.L.IBIS_BlinkTimer)
'		Fehler-piepen
					(T.L.ev_IBIS_pieperror)
				{else}
					
					(M.L.IBIS_SetRoute)
' Bushaltestellen zurücksetzen:
					(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
					{if}
						0 (S.L.IBIS_busstop)
					{else}
						(L.L.RBL_COMING_Stop) (S.L.IBIS_busstop)
					{endif}
					(M.L.IBIS_RefreshBusstop)


' Entwerter umstellen:
					(T.L.ev_IBIS_entwerter)
					(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
					(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
				{endif}	
				
				(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
				{if}
					0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
					(S.L.RBL_COMING_Linie)
					(S.L.RBL_COMING_Suffix)
					(S.L.RBL_COMING_Route)
					(S.L.RBL_COMING_Ziel)
					
					0 (S.L.CockpDispl_mode)
					1 (S.L.ALMEX_quitiert)	
				{endif}
				(L.L.CockpDispl_mode) 5 =	
				{if}			
					(L.L.RBL_COMING_Ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode) 
					(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
					(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
				
					4 (S.L.CockpDispl_mode)
					0 (S.L.ALMEX_quitiert)
				{endif}
				0 (S.L.IBIS_NEXT_LinieKurs)
				0 (S.L.IBIS_NEXT_Linie_Suffix)
				0 (S.L.IBIS_NEXT_Route)	
				0 (S.L.RBL_Kurs)
				-1 (S.L.RBL_Kurs_Index)
				0 (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
				4 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{else}
'nächste Route quitieren
		(L.L.RBL_COMING_Route)
		(L.L.CockpDispl_mode) 3 = &&
		{if}
			(L.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs)
			(L.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix)
			(L.L.RBL_COMING_Route) (S.L.RBL_Route) s0		
			(L.L.RBL_Linie) 100 * l0 + (M.V.GetRouteIndex) s1
			0 <
			{if}
'			Falls kleiner 0, also -1, dann fehlerhaft, dann nicht übernehmen sondern Fehlermeldung ausgeben:
				3 (S.L.IBIS_mode)
'				Blinker aktivieren:
				1 (S.L.IBIS_BlinkOn) (S.L.IBIS_BlinkInitial)
				(L.S.GetTime) (S.L.IBIS_BlinkTimer)
'				Fehler-piepen
				(T.L.ev_IBIS_pieperror)
			{else}
				l0 (S.L.RBL_Route)
				(M.L.IBIS_SetRoute)
'				Bushaltestellen zurücksetzen:
				0 (S.L.IBIS_busstop)	
				(M.L.IBIS_RefreshBusstop)


'				Entwerter umstellen:
				(T.L.ev_IBIS_entwerter)
				(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
				(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
				(M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
			{endif}	
			1 (S.L.ALMEX_quitiert)
			0 (S.L.CockpDispl_mode)	
			4 (S.L.IBIS_mode)
			0 (S.L.RBL_COMING_Route)
			0 (S.L.RBL_COMING_Stop)		
			0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
			0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
			0 (S.L.RBL_COMING_Ziel)
			0 (S.L.RBL_COMING_Kurs)
			0 (S.L.RBL_COMING_Kurs_Index)
			(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 >
			{if}
				(L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
			{endif}
		{else}
'Haltestelle quitieren
		(L.L.CockpDispl_mode) 4 =
		{if}
			(L.L.RBL_COMING_Stop) (S.L.IBIS_busstop)	
'				Entwerter umstellen:
				(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
				(T.L.ev_IBIS_entwerter)
				(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
				(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
				(M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
			1 (S.L.ALMEX_quitiert)
			0 (S.L.CockpDispl_mode)	
			0 (S.L.ALMEX_Input_Stop)
			0 (S.L.RBL_COMING_Route)
			0 (S.L.RBL_COMING_Stop)		
			0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
			0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
			0 (S.L.RBL_COMING_Ziel)			
		{else}
		(L.L.RBL_COMING_Ziel)
		(L.L.CockpDispl_mode) 2 = &&
		{if}
			(L.L.RBL_COMING_Ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode) (M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
' 			Aktualisieren des Zielschild-Textes:
			(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
			1 (S.L.ALMEX_quitiert)	
			0 (S.L.CockpDispl_mode)
			0 (S.L.RBL_COMING_Ziel)		
		{endif}
		{endif}			
		{endif}
		{endif}
	{endif}
	(L.$.RBL_Message0) "" $= !	
	{if}		
		(L.$.RBL_Message1) (S.$.RBL_Message0) "" (S.$.RBL_Message1) {endif}
		(L.$.RBL_Message1) "" $= {if} (L.$.RBL_Message2) (S.$.RBL_Message1) "" (S.$.RBL_Message2) {endif}
		(L.$.RBL_Message2) "" $= {if} (L.$.RBL_Message3) (S.$.RBL_Message2) "" (S.$.RBL_Message3) {endif}
		(L.$.RBL_Message3) "" $= {if} (L.$.RBL_Message4) (S.$.RBL_Message3) "" (S.$.RBL_Message4) {endif}
		(L.$.RBL_Message4) "" $= {if} (L.$.RBL_Message5) (S.$.RBL_Message4) "" (S.$.RBL_Message5) {endif}
	{endif}
	{endif}











	(L.L.elec_busbar_main) 
	(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) -1 > &&
	(L.L.ticketprinter_druckt) ! &&
	(L.L.ticketprinter_ticket_pos) 0 = &&
	{if}
		(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) (S.L.ticketprinter_ticket_selection) (S.L.ticketprinter_ticket_lastselection)
		0 (S.L.ticketprinter_ticket_lastselection_timer)
		1 (S.L.ticketprinter_druckt)
		(T.L.ev_printer_printing)
			
		(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 0 >=
		(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 4 <= &&
		{if}	
			(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) (M.V.GetTicketValue) s0
			
		{else}
			(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 0 <
			{if}
			0 s0
			{else}
'				Hier hardcodiert die restlichen unverkäuflichen Fahrscheine
				(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 5 =
				{if}
					1.00 s0
				{else}
					(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 6 =
					{if}
						5.00 s0
					{else}
						(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 7 =
						{if}
							15.00 s0
						{else}
							(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 8 =
							{if}
								10.00 s0
							{else}
								(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 9 =
								{if}
									7.00 s0
								{endif}
							{endif}
						{endif}
					{endif}
				{endif}
			{endif}
		{endif}		
		l0 (S.L.ticketprinter_ticket_lastselection_price) (L.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen) + (S.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen)
		-1 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		
		
	{endif}
	(L.L.elec_busbar_main) 
	(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 0 < &&
	(L.L.ticketprinter_button_enter) ! &&
	{if}
		(M.L.IBIS_eingabe)
	{endif}
	(L.L.elec_busbar_main) 
	{if}
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)	
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_enter) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_enter)
{endif}
(L.L.atron_modus) 5 =
{if}
	4 (S.L.atron_modus)
	201 (S.L.IBIS_mode)
{endif}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	(L.L.atron_ideingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) $StrToFloat (C.L.driver_id) =
		{if}
			1 (S.L.atron_pineingabe)
			0 (S.L.atron_ideingabe)
			"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
		{else}
			"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
		{endif}
	{endif}
	(L.L.atron_pineingabe)
	{if}
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung) $StrToFloat (C.L.driver_pin) =
		{if}
			0 (S.L.atron_pineingabe) (S.L.atron_ideingabe)
			5 (S.L.atron_modus)
			"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
		{else}
			"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
		{endif}
	{endif}
{endif}

(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_enter_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_enter)
	0 (S.L.RBL_switch_quit)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_cancel}
(L.L.IBIS_mode) 201 >=
(L.L.IBIS_mode) 204 <= &&
{if}
	2 (S.L.atron_modus)
{endif}
(L.L.atron_modus) 1 =
{if}
	"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
{endif}
(L.L.atron_modus) 5 =
{if}
	2 (S.L.atron_modus)
{endif}

(L.L.atron_modus) 2 =
(L.L.atron_modus) 3 = ||
(L.L.atron_modus) 4 = ||
{if}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		-1 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection)
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		
		(L.L.IBIS_input_count)
		{if}
			(L.L.IBIS_input_count_ext)
			{if}
				(L.L.IBIS_input_ext) 10 / trunc (S.L.IBIS_input_ext)
				(L.L.IBIS_input_count_ext) 1 - (S.L.IBIS_input_count_ext)
			{else}	
				(L.L.IBIS_input) 10 / trunc (S.L.IBIS_input)
				(L.L.IBIS_input_count) 1 - (S.L.IBIS_input_count)
			{endif}	
			
			(L.L.IBIS_mode) 105 = (L.L.IBIS_mode) 304 = ||
			{if}
				(L.L.IBIS_input_count)
				{if}
				(L.L.IBIS_input)
					(M.V.GetTerminusIndex) s0
					0 >
					{if}
						l0 (M.L.Display_COMING_Terminus)
					{endif}
				{else}
					(L.L.IBIS_mode) 105 =
					{if}
						(L.L.ALMEX_Input_Ziel)
					{else}
						(L.L.IBIS_TerminusCode)
					{endif}
					(M.V.GetTerminusIndex) s0
					0 >
					{if}
						l0 (M.L.Display_COMING_Terminus)
					{endif}
				{endif}
			{endif}
		{else}
			(L.L.IBIS_mode) 1 =
			{if}
				0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count)
			{else}	
				(L.L.IBIS_mode) 100 =
				(L.L.IBIS_mode) 101 = ||
				(L.L.IBIS_mode) 102 = ||
				(L.L.IBIS_mode) 103 = ||
				{if}
					0 (S.L.IBIS_mode)
					1 (S.L.ALMEX_quitiert)
					0 (S.L.ALMEX_Input_Linie)
					(S.L.ALMEX_Input_Suffix)
					(S.L.ALMEX_Input_Kurs)
					(S.L.ALMEX_Input_Route)
					(S.L.ALMEX_Input_Ziel)
					(S.L.ALMEX_Input_Stop)
					-1 (S.L.ALMEX_Input_Kurs_Index)
				{endif}
				(L.L.IBIS_mode) 104 =
				{if}
					103 (S.L.IBIS_mode)
					(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Suffix) + 100 * (L.L.ALMEX_Input_Kurs) + (S.L.IBIS_input) 7 (S.L.IBIS_input_count)
					(L.L.ALMEX_Input_Route) (S.L.IBIS_input_ext) 3 (S.L.IBIS_input_count_ext)
				{endif}	
				(L.L.IBIS_mode) 105 =
				(L.L.IBIS_mode) 153 = ||
				(L.L.IBIS_mode) 154 = ||
				(L.L.IBIS_mode) 155 = ||
				(L.L.IBIS_mode) 157 = ||
				{if}
					103 (S.L.IBIS_mode)
					(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Suffix) + 100 * (L.L.ALMEX_Input_Kurs) + (S.L.IBIS_input) 7 (S.L.IBIS_input_count)
					(L.L.ALMEX_Input_Route) (S.L.IBIS_input_ext) 3 (S.L.IBIS_input_count_ext)
				{endif}	
				(L.L.IBIS_mode) 151 =
				(L.L.IBIS_mode) 152 = ||
				{if}
					101 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}
				(L.L.IBIS_mode) 106 =
				(L.L.IBIS_mode) 156 = ||
				{if}
					105 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}	
				(L.L.IBIS_mode) 107 =
				{if}
					106 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}	
				(L.L.IBIS_mode) 200 > (L.L.IBIS_mode) 300 < &&
				(L.L.IBIS_mode) 5 = ||
				(L.L.IBIS_mode) 501 = ||
				{if}
					0 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}	
				(L.L.IBIS_mode) 300 > (L.L.IBIS_mode) 400 < &&
				{if}
					(L.L.IBIS_mode) 100 - (S.L.IBIS_mode)
				{endif}	
				(L.L.IBIS_mode) 3041 =
				{if}
					304 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}	
			{endif}	
		{endif}
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_button_cancel) !
	{if}
		
	{endif}
	1 (S.L.ticketprinter_button_cancel)
{endif}
(T.L.ev_ticketprinter_press)
{end}

{trigger:ticketprinter_button_cancel_off}
	
	0 (S.L.ticketprinter_button_cancel)
{end}

{trigger:ticketprinter_getticket}
	0 (S.L.ticketprinter_ticket_pos)
	-1 (S.L.ticketprinter_ticket_selection) (S.L.GivenTicket)
	(T.L.ev_ticketsale_giveticket)
{end}

'----------------------
'	Init
'----------------------

{macro:IBIS_init}
	-1 (S.L.IBIS_RouteIndex)

	0 (S.L.IBIS_ALREADY_SET)
	0 (S.L.CockpDispl_mode)
	0 (S.L.ALMEX_ACT_ROUTE) (S.L.ALMEX_ACT_LINE)
	11 (S.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer)
	3 (S.L.ticketprinter_druckt_timer)
	1 (S.L.ALMEX_quitiert)
	1 (S.L.IBIS_AA_On)
	0 (S.L.RBL_Linie)
	0 (S.L.RBL_Kurs)
	-1 (S.L.RBL_Kurs_Index)
	0 (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
	1 (S.L.RBL_Date_CheckDate)
	1 (S.L.RBL_FIS_On)
{end}

{macro:ticketprinter_init}
	-1 (S.L.ticketprinter_ticket_preselection) (S.L.ticketprinter_ticket_selection) (S.L.ticketprinter_ticket_lastselection)
	30 (S.L.ticketprinter_ticket_lastselection_timer)
	0 (S.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen)
	(M.L.ticketprinter_standbytext)
{end}


'----------------------
'	Frame
'----------------------

{macro:IBIS_frame}

	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
'Modus 1: Anmelden
'Modus 2: Grundbild
'Modus 3: Verkaufsmenü
'Modus 4: Optionen
'Modus 5: Menü
'Modus 6: Abmelden

	(L.L.atron_startup_timer) (L.S.Timegap) + 17 min (S.L.atron_startup_timer)

	(L.L.atron_startup_timer) 1 >
	(L.L.atron_startup_timer) 2 < &&
	(L.L.atron_modus) 0 = &&
	{if}
		"atron_ST1.png" (S.$.atron_background)
	{endif}
	(L.L.atron_startup_timer) 2 >
	(L.L.atron_startup_timer) 4 < &&
	(L.L.atron_modus) 0 = &&
	{if}
		"atron_ST2.png" (S.$.atron_background)
	{endif}
	(L.L.atron_startup_timer) 4 >
	(L.L.atron_startup_timer) 10 < &&
	(L.L.atron_modus) 0 = &&
	{if}
		"atron_ST3.png" (S.$.atron_background)
	{endif}
	(L.L.atron_startup_timer) 10 >
	(L.L.atron_startup_timer) 13 < &&
	(L.L.atron_modus) 0 = &&
	{if}
		"atron_ST4.png" (S.$.atron_background)
	{endif}
	(L.L.atron_startup_timer) 13 >
	(L.L.atron_startup_timer) 15 < &&
	(L.L.atron_modus) 0 = &&
	{if}
		"atron_ST5.png" (S.$.atron_background)
	{endif}
	(L.L.atron_startup_timer) 15 >
	(L.L.atron_startup_timer) 17 < &&
	(L.L.atron_modus) 0 = &&
	{if}
		"atron_AM.png" (S.$.atron_background)
	{endif}

	(L.L.atron_startup_timer) 17 =
	(L.L.atron_modus) 0 = &&
	{if}
		1 (S.L.atron_modus) (S.L.atron_ideingabe)
	{endif}
		(L.L.atron_modus) 1 =
		{if}
			1 (S.L.atron_funktionstasten) (S.L.atron_nummernpad) (S.L.atron_display_anmeldung)
			0 (S.L.atron_ticketpad) (S.L.atron_lsk) (S.L.atron_display)
			(L.L.atron_ideingabe)
			{if}
				"atron_AM1.png" (S.$.atron_background)
			{endif}
			(L.L.atron_pineingabe)
			{if}
				"atron_AM2.png" (S.$.atron_background)
			{endif}
		{endif}
		(L.L.atron_modus) 2 =
		{if}
			1 (S.L.atron_funktionstasten) (S.L.atron_nummernpad) (S.L.atron_lsk) (S.L.atron_display)
			0 (S.L.atron_ticketpad) (S.L.atron_display_anmeldung)
			"atron_HM.png" (S.$.atron_background)
		{endif}
		(L.L.atron_modus) 3 =
		{if}
			1 (S.L.atron_funktionstasten) (S.L.atron_ticketpad) (S.L.atron_display)
			0 (S.L.atron_lsk) (S.L.atron_nummernpad) (S.L.atron_display_anmeldung)
			"atron_VM.png" (S.$.atron_background)
		{endif}
		(L.L.atron_modus) 4 =
		{if}
			1 (S.L.atron_funktionstasten) (S.L.atron_nummernpad) (S.L.atron_lsk) (S.L.atron_display)
			0 (S.L.atron_ticketpad) (S.L.atron_display_anmeldung)
			"atron_HM.png" (S.$.atron_background)
		{endif}
		(L.L.atron_modus) 5 =
		{if}
			1 (S.L.atron_funktionstasten)
			0 (S.L.atron_ticketpad) (S.L.atron_lsk) (S.L.atron_nummernpad) (S.L.atron_display_anmeldung) (S.L.atron_display)
			"atron_OM.png" (S.$.atron_background)
		{endif}
	{else}
		"atron_off.png" (S.$.atron_background)
		0 (S.L.atron_modus) (S.L.atron_startup_timer) (S.L.atron_ticketpad) (S.L.atron_lsk) (S.L.atron_nummernpad) (S.L.atron_display_anmeldung) (S.L.atron_display) (S.L.atron_funktionstasten)
		"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display_Anmeldung)
		1 (S.L.atron_ideingabe)
	{endif}

'Fuer die Wochentag.dll:	
	(L.L.RBL_Date_CheckDate) 13 = !	(L.L.RBL_Date_CheckDate) 99 = ! &&
	{if}
		(L.S.Year) (L.L.RBL_Date_Year) = !
		(L.S.DayOfYear) (L.L.RBL_Date_DayOfYear) = ! ||
		{if}
			(L.S.Year) (S.L.RBL_Date_Year)
			(L.S.DayOfYear) (S.L.RBL_Date_DayOfYear)
			1 (S.L.RBL_Date_CheckDate)
		{endif}
	{endif}
  

'Ansagenordnerpfad festlegen, sodass dieser bei Bedarf hier für jeden einfach verändert werden kann:
	"..\..\Announcements\" 0 (M.V.GetDepotStringGlobal) $+ "\" $+ (S.$.Ansagenpfad)
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
	
	
'----------------
'Haltedauer aktualisieren:

		(L.L.door_freigabe)
		{if}
			(L.L.IBIS_Haltedauer) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_Haltedauer)
			80000 >
			{if}
				70000 (S.L.IBIS_Haltedauer)
			{endif}
		{else}
			0 (S.L.IBIS_Haltedauer)
		{endif}
	

'----------------
'Abfahrtssignal:

		(L.L.schedule_active)
		{if}
'			(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= !
			(L.L.IBIS_busstop) 0 = (L.L.IBIS_RouteIndex) 0 > &&
			{if}
				(M.V.GetTTDelay) 0 > &&
				(L.L.IBIS_busstop) 0 = (M.V.GetTTDelay) 0 >	&& ||
				(L.L.IBIS_Abfahren_Piep) ! &&
				{if}
					(T.L.ev_ALMEX_piep_abfahren)			
					1 (S.L.IBIS_Abfahren_Piep)
				{endif}
			{else}			
				0 (S.L.IBIS_Abfahren_Piep)
			{endif}
		{endif}

	
'----------------	
'Wenn Türfreigabe, die Linie und das Ziel auf der Innenanzeige anzeigen		
		
		
		(L.L.door_freigabe)
		(L.L.IBIS_LCD_showdest_timer) 6 > &&
		(L.L.IBIS_LCD_showdest) ! &&
		{if}
'	Das Ziel erst mit einer zufälligen Verzögerung anzeigen:
			24 random 5 / 1 + (S.L.IBIS_LCD_showdest_timer)
		{endif}

		(L.L.IBIS_LCD_showdest_timer) 0 <
		{if}
			1 (S.L.IBIS_LCD_showdest)
			2 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer)
			7 (S.L.IBIS_LCD_showdest_timer)
		{else}	
			(L.L.IBIS_LCD_showdest_timer) 6 <
			{if}
				(L.L.IBIS_LCD_showdest_timer) (L.S.Timegap) - (S.L.IBIS_LCD_showdest_timer)
			{endif}
		{endif}
		
	

'----------------
'Anfangsmelodie und eventuell die Betriebsfahrt-Code-Eingabe anfordern
		(L.L.IBIS_energy_last) !
		{if}
			(T.L.ev_IBIS-startupsound)
			1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
	
			(L.L.IBIS_ALREADY_SET) !
			{if}		
'				// l0 = (L.IBIS_StandbyTerminusCode) gesetzt?
				0 s0 (S.L.IBIS_LastStopTerminusCode)
				(M.L.SearchStandbyTerminus)
				l0
				{if}
					0 (S.L.IBIS_mode)
				{else}
					1 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}
				1 (S.L.IBIS_ALREADY_SET)
			{endif}
		{endif}

'----------------
'Blinker laufen lassen:

		(L.L.IBIS_BlinkTimer) s0 0 <
		{if}
			(L.S.GetTime) (S.L.IBIS_BlinkTimer) s0
		{endif}

' Wenn Zeit abgelaufen:
		(L.S.GetTime) l0 - 1.5 >
		{if}
			(L.L.IBIS_BlinkOn) ! (S.L.IBIS_BlinkOn)
			0 (S.L.IBIS_BlinkInitial)
			(L.S.GetTime) (S.L.IBIS_BlinkTimer)
		{endif}
		
'	Nach 5, 9 oder 15 Sekunden bei bestimmten Modi in den normalen Mod zurückkehren
		(L.L.IBIS_mode) 3 = 
		(L.L.IBIS_mode) 4 = ||
		(L.L.IBIS_mode) 5 = ||
		(L.L.IBIS_mode) 7 = ||
		(L.L.IBIS_mode) 8 = ||
		(L.L.IBIS_mode) 11 = ||
		{if}		
			(L.L.IBIS_timer_mode) 10 < (L.L.IBIS_mode) 8 = &&
			{if}
				10 (S.L.IBIS_timer_mode)
			{endif}
			(L.L.IBIS_timer_mode) 6 < (L.L.IBIS_mode) 7 = ! &&
			{if}
				6 (S.L.IBIS_timer_mode)
			{endif}
			(L.L.IBIS_timer_mode) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_timer_mode) 15 >
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode)
				0 (S.L.IBIS_timer_mode)
			{endif}
		{endif}
		

'----------------
'CockpitDisplay-Darstellung:		

'	Ziel-/Haltestellen-Timer:

		(L.L.RBL_5sec_timer) (L.S.Timegap) + 10 % (S.L.RBL_5sec_timer)

'	Soll die Verspätung angezeigt werden?		
		(L.L.Velocity) 2 <
		{if}
			(L.L.CockpDispl_standing) 3 >
			{if}
				9 (S.L.CockpDispl_standing)
			{else}
				(L.L.CockpDispl_standing) (L.S.Timegap) + (S.L.CockpDispl_standing)
			{endif}
		{else}
			(L.L.CockpDispl_standing) 8 >
			(L.L.CockpDispl_standing) 10 < &&
			{if}
				(L.L.CockpDispl_standing) (L.S.Timegap) + (S.L.CockpDispl_standing)
			{else}
				0 (S.L.CockpDispl_standing)
			{endif}	
		{endif}
		
		(L.L.IBIS_mode) 105 =
		(L.L.IBIS_mode) 304 = ||
		(L.L.IBIS_mode) 3041 = ||
		{if}		
			"Ziel:" (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) $+ 30 $SetLengthL
			"@  " (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) $+ 31 $SetLengthL $+
			(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
		{else}
		(L.L.IBIS_mode) 106 =
		(L.L.IBIS_mode) 107 = ||
		{if}		
			"Lähtöpaikka:" (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) $+ 30 $SetLengthL
			"@  " (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) $+ 31 $SetLengthL $+
			(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
		{else}
		
		
			(L.L.RBL_Y_On) 0 >
			{if}
				"Y " (S.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn)
			{else}
				"X " (S.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn)
			{endif}
			
			
			(L.L.CockpDispl_mode) 2 =
			(L.L.CockpDispl_mode) 5 = (L.L.RBL_5sec_timer) 5 < && ||
			{if}

'		Ziel-Anzeige:
			"->" (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) $+ 30 $SetLengthL
			"@" (L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn) $+ (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) $+ 31 $SetLengthL $+
			(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
				

			{else}
		
			(L.L.CockpDispl_mode) 4 =
			{if}

'		Starthaltestellen-Anzeige:
			"OK? " (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) $+ 30 $SetLengthL
			"@" (L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn) $+ (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) $+ 31 $SetLengthL $+
			(S.$.IBIS_Cockpit_Display)			
			{else}
			(L.L.CockpDispl_mode) 5 =
			{if}

'		Starthaltestellen-Anzeige:
			"Lähtöpaikka:" (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) $+ 30 $SetLengthL
			"@" (L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn) $+ (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) $+ 31 $SetLengthL $+
			(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
			
			{else}
		
'	Normale Anzeige (Fahrplanlage):
		(L.L.CockpDispl_mode) 0 =
		{if}
		
			"" (S.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn)
			
			(L.L.CockpDispl_standing) 8 >
			(L.L.ALMEX_JustDeparted) &&		
			(L.L.schedule_active) &&
			(M.V.GetTTBusstopCount) &&
			{if}
				(L.S.Time) (M.V.GetTTBusstopIndex) (M.V.GetTTBusstopDep) 86400 % - 60 / s0
				l0 -720 <
				{if}
					l0 1440 + s0
				{endif}
				l0 720 >
				{if}
					l0 1440 - s0
				{endif}
				l0 abs trunc s1
			{else}
				(M.V.GetTTDelay) 60 / s0 abs trunc s1
			{endif}
			
			
			(L.$.RBL_Message0) "" $= !
			{if}
				(L.$.RBL_Message0) (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
			{else}
				l0 0 >= s2
				(L.L.CockpDispl_standing) 8 > &&
				l0 0 < ||
				(L.L.schedule_active) &&
				{if}
				
'		0: Verspätung in Minuten, 1: Versp. in Min.	ganzzahlig und absolut, 2: Bool - Zu spät?		
				
					(M.V.GetTTBusstopIndex) 0 =
					(L.L.IBIS_busstop) 0 = &&
					(L.L.RBL_Route) &&
					{if}
						l2
						{if}
							"Lähtöaika, jatka matkaa.    " (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
							1 (S.L.abfahrt_signal)
						{else}
							0 (M.V.GetTTBusstopDep) 60 / s0 60 / 24 % trunc " 2" $IntToStrEnh ":" $+ l0 trunc 60 % "02" $IntToStrEnh $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
							0 (S.L.abfahrt_signal)
						{endif}	
					{else}
						l2
						{if}
							"+"
							l1 0 >
							{if}
								l1 $IntToStr $+
							{endif}
							(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
						{else}
							l1 0 >
							{if}
								"-" l1 $IntToStr $+
							{else}
								"0"
							{endif}
							(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
						{endif}			
					{endif}		
				{else}
					"" (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
				{endif}
			{endif}
		{endif}
'	LSK-Anzeige:
		(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
		{if}
			"" (S.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn)
			(L.L.ALMEX_quitiert)
			{if}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 >
				{if}
					"Uusi LSK " (L.L.RBL_Linie) "03" $IntToStrEnh $+ "/" $+ (L.L.RBL_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ "/" $+ (L.L.RBL_Kurs) "02" $IntToStrEnh $+	
				{else}
					"Uusi LSK " (L.L.RBL_Linie) "03" $IntToStrEnh $+ "/" $+ (L.L.RBL_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ "/00" $+			
				{endif}	
				(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
				(L.L.CockpDispl_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.CockpDispl_timer) 3 >
				{if}
					0 (S.L.CockpDispl_mode) (S.L.CockpDispl_timer)
				{endif}			
			{else}
				(L.L.ALMEX_Input_Kurs_Index) 0 >
				{if}
					"Uusi LSK " (L.L.RBL_COMING_Linie) "03" $IntToStrEnh $+ "/" $+ (L.L.RBL_COMING_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ "/" $+ (L.L.RBL_COMING_Kurs) "02" $IntToStrEnh $+	
					(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
					0 (S.L.CockpDispl_timer)
				{else}
					"Uusi LSK " (L.L.RBL_COMING_Linie) "03" $IntToStrEnh $+ "/" $+ (L.L.RBL_COMING_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ "/00" $+
					(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
					0 (S.L.CockpDispl_timer)
				{endif}
			{endif}
		{endif}
'	Anzeige der nächsten Route:
		(L.L.CockpDispl_mode) 3 =
		{if}
			"" (S.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn)
			(L.L.ALMEX_quitiert)
			{if}
				"Seuraava reitti " (L.L.RBL_Route) "02" $IntToStrEnh $+ "    " $+	
				(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
				(L.L.CockpDispl_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.CockpDispl_timer) 3 >
				{if}
					0 (S.L.CockpDispl_mode) (S.L.CockpDispl_timer)
				{endif}			
			{else}
				"Seuraava reitti " (L.L.RBL_COMING_Route) "02" $IntToStrEnh $+	
				(S.$.IBIS_Cockpit_Display)
			{endif}
		{endif}

		
		
'	Beides auf gleiche Längen bekommen
		(L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn) $length s0 (L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn) $length s1 >
		{if}
			(L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn) l0 $SetLengthL (S.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn)
		{else}
			(L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn) l1 $SetLengthL (S.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn)		
		{endif}
		
'	Es wird dazu immer die aktuelle Haltestelle angezeigt:
		(L.$.IBIS_Cockpit_Display) $length s0
		{if}
			l0 28 <
			{if}
				l0 1 + s0 " " (L.$.IBIS_Cockpit_Display) $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
			{else}
				l0 27 =
				{if}
					l0 1 + s0 " " (L.$.IBIS_Cockpit_Display) $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
				{endif}
			{endif}
		{endif}
		(L.L.IBIS_RouteIndex) 0 >=
		{if}
			(L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) $+ 30 $SetLengthL "@" $+
			(L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn)	(L.$.RBL_Busstop_Cap_2) $+ 28 l0 - $SetLengthL $+ (L.$.IBIS_Cockpit_Display) $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
		{else}
			(L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_FirstLn) 30 $SetLengthL "@" $+
			(L.$.IBIS_Cockpit_Displ_Info_SecLn) 1 $SetLengthL $+ ":L/S/K/R eingeben" $+ 28 l0 - $SetLengthL (L.$.IBIS_Cockpit_Display) $+ (S.$.IBIS_Cockpit_Display)
		{endif}
		
		
		{endif}
		{endif}
		{endif}
		{endif}			
		{endif}
		
	{else}
		"" (S.$.IBIS_Delay_min) (S.$.IBIS_Delay_sec) (S.$.IBIS_Delay_state) (S.$.IBIS_Cockpit_Display) (S.$.IBIS_cabindisplay)
	{endif}


'----------------
'Omsi sagen, dass die Strings-Ausgaben aktualisiert werden sollen:
	1 (S.L.Refresh_Strings)


'----------------
'Microphon-Taster:
	(L.L.Snd_Microphone) (L.L.IBIS_LastMicro) ! &&
	{if}
		(L.L.RBL_Route)
		{if}
			(L.L.IBIS_busstop) 1 + (S.L.IBIS_busstop)
			(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
		{endif}
		(M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
		(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)	
'		Nullsetzen des Timers für den Zeilenwechsel der LCD-Innenanzeige
		0 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer) (S.L.IBIS_LCD-zeile)
		0 (S.L.IBIS_LCD_showdest)
		(M.L.IBIS_LCD-refresh)
	{endif}
	(L.L.Snd_Microphone) (S.L.IBIS_LastMicro)

'----------------
'Last energy:
	(L.L.elec_busbar_main) (S.L.IBIS_energy_last)

'----------------
'LCD-Anzeigetimer hochlaufen lassen
	(L.L.IBIS_LCD-zeilentimer) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer)
	3 >
	(L.L.elec_busbar_main) &&
	{if}
		(L.L.IBIS_LCD-zeile) ! (S.L.IBIS_LCD-zeile)
		0 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer)
		(M.L.IBIS_LCD-refresh)
	{endif}


	
'----------------
'Gefahrene Strecke aktualisieren
	
'	Integerüberlauf verhindern:
	(L.L.DrivenDist_1000km) 10000 >
	{if}
		0 (S.L.DrivenDist_1000km)
	{endif}
		
	(L.L.DrivenDist_last_km) 500 - (L.L.kmcounter_m) >
	{if}
		(L.L.DrivenDist_1000km) 1000 + (S.L.DrivenDist_1000km)			
	{endif}	
	(L.L.DrivenDist_last_km) 500 + (L.L.kmcounter_m) <
	{if}
		(L.L.DrivenDist_1000km) 1000 - (S.L.DrivenDist_1000km)			
	{endif}	
	(L.L.kmcounter_m) (S.L.DrivenDist_last_km) (L.L.DrivenDist_1000km) + (L.L.DrivenDist_start) - (S.L.DrivenDistance)	
	
	
'----------------
'Automatische Haltestellenweiterschaltung

	(L.L.IBIS_AA_On)
	(L.L.schedule_active) &&
	{if}
		(L.L.DrivenDistance) (L.L.IBIS_AA_Laenge_1) >
		(L.L.IBIS_AA_Abschnitt) 1 = &&
		(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= ! &&
		{if}
			(L.L.IBIS_busstop) 1 + (S.L.IBIS_busstop) (M.L.IBIS_RefreshBusstop) 0 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer) (S.L.IBIS_LCD-zeile) 0 (S.L.IBIS_LCD_showdest) (M.L.IBIS_LCD-refresh)
			2 (S.L.IBIS_AA_Abschnitt)
		{endif}	
		(L.L.DrivenDistance) (L.L.IBIS_AA_Laenge_1) (L.L.IBIS_AA_Laenge_2) + >
		(L.L.IBIS_AA_Abschnitt) 2 = &&
		{if}
			0 (S.L.IBIS_AA_Abschnitt)
			(M.L.IBIS_PlayAnnouncement)	
			0 (S.L.IBIS_TT_busstop_diff)
			(M.L.Check_act_busstop)
		{endif}		
	{endif}

'	Wenn der Bus an der Haltestelle durchfährt oder die Türen freigibt, die aktuelle Haltestelle als erreicht melden.		
	(M.V.GetTTBusstopIndex) 1 - (L.L.IBIS_TT_LastStopIndex) >=
	{if}
		-1 (S.L.IBIS_TT_busstop_diff)
		(M.L.Check_act_busstop)
		(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
		(L.L.DrivenDist_start) 8 - (S.L.DrivenDist_start)
	{endif}
	
	
	
	(L.L.IBIS_AA_Abschnitt) 0 =
	(L.L.Velocity) 5 < &&
	(L.L.IBIS_Haltedauer) 1.5 >
	(L.L.IBIS_Haltedauer_last) 1.5 <= && ||
	(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 > &&
	(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= &&
	{if}
		(M.L.RBL_Umlauf_GetNextRoute)
	{endif}
	
	
	(L.L.IBIS_Haltedauer) 1 >
	(L.L.IBIS_Haltedauer_last) 1 <= &&
	{if}
		0 (S.L.IBIS_TT_busstop_diff)
		(M.L.Check_act_busstop)
	{endif}
	(L.L.IBIS_Haltedauer) 3 >
	(L.L.IBIS_Haltedauer_last) 3 <= &&
	{if}
		(M.L.IBIS_Set_Act_Bus_Stop)
	{endif}
	(L.L.IBIS_Haltedauer) (S.L.IBIS_Haltedauer_last)
	
	
'----------------
'Wenn der Bus von der letzten Haltestelle abgefahren ist und nichts quitiert worden ist, dann auf "Betriebsfahrt" umstellen:
	
	0 (S.L.RBL_Just_Departed)
	(L.L.door_freigabe)
	{if}		
		1 (S.L.RBL_Just_Departed_door_freigabe_last)
	{endif}
	(L.L.Velocity) 0.5 >
	(L.L.RBL_Just_Departed_door_freigabe_last) &&
	(L.L.door_freigabe) ! &&
	{if}
		0 (S.L.RBL_Just_Departed_door_freigabe_last)
		1 (S.L.RBL_Just_Departed)
	{endif}
	
	(L.L.IBIS_RouteIndex) 0 >=
	{if}
		(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
		(L.L.RBL_Just_Departed) &&
		{if}	
			0 (S.L.IBIS_LinieKurs) (S.L.IBIS_Linie_Complex) (S.L.IBIS_Linie_Suffix)
			(L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
			(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
			(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)	
		{endif}
	{endif}
		
	
'----------------
'Ansage eventuell fortsetzen:

	(L.$.IBIS_Ansage_string0) "" $= !
	{if}
		(L.L.IBIS_Ansage_time_countdown) 0 <=
		{if}
			(L.$.IBIS_Ansage_string0) (T.F.ev_IBIS_Ansagen)
			(L.$.IBIS_Ansage_string1) (S.$.IBIS_Ansage_string0)
			(L.$.IBIS_Ansage_string2) (S.$.IBIS_Ansage_string1)
			(L.$.IBIS_Ansage_string3) (S.$.IBIS_Ansage_string2)
			(L.$.IBIS_Ansage_string4) (S.$.IBIS_Ansage_string3)
			"" (S.$.IBIS_Ansage_string4)
			(L.L.IBIS_Ansage_time0) (S.L.IBIS_Ansage_time_countdown)
			(L.L.IBIS_Ansage_time1) (S.L.IBIS_Ansage_time0)
			(L.L.IBIS_Ansage_time2) (S.L.IBIS_Ansage_time1)
			(L.L.IBIS_Ansage_time3) (S.L.IBIS_Ansage_time2)
			(L.L.IBIS_Ansage_time4) (S.L.IBIS_Ansage_time3)
			0 (S.L.IBIS_Ansage_time4)
		{else}
			(L.L.IBIS_Ansage_time_countdown) (L.S.Timegap) - (S.L.IBIS_Ansage_time_countdown)
		{endif}
	{endif}
	
{end}

{macro:ticketprinter_frame}

(L.L.elec_busbar_main)
{if}

'Das Licht nach 20 Sekunden ausgehen lassen

	(L.L.ticketprinter_LightOn)
	{if}
		(L.L.ticketprinter_LightOn_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.ticketprinter_LightOn_timer) 20 >
		{if}
			0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
			0 (S.L.ticketprinter_LightOn)
		{endif}	
	{endif}
	(L.L.ticketprinter_druckt)
	{if}
		0 (S.L.ticketprinter_druckt_timer)
	{else}
		(L.L.ticketprinter_druckt_timer) 4 <
		{if}
			(L.L.ticketprinter_druckt_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.ticketprinter_druckt_timer)
		{endif}
	{endif}
	
'Anzeige des Fahrscheins aufm Display

		(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 0 >=
		(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 4 <= &&
		{if}	
			(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) (M.V.GetTicketName) 20 $SetLengthL ":" $+
			(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) (M.V.GetTicketValue) s0

'			Mark:
			l0 " 2" $IntToStrEnh $+ "." $+

'			Pfennige:	
			l0 100 * 100 % "02" $IntToStrEnh $+
			
		{else}
			(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 0 <
			{if}
				(M.L.ticketprinter_standbytext)
			{else}
'				Hier hardcodiert die restlichen unverkäuflichen Fahrscheine
				(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 5 =
				{if}
					"KuDamm-Ticket : 1.00"
				{else}
					(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 6 =
					{if}
						"Tageskarte Erm: 5.00"
					{else}
						(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 7 =
						{if}
							"Komb-Tageskart:15.00"
						{else}
							(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 8 =
							{if}
								"Tageskarte Fam:10.00"
							{else}
								(L.L.ticketprinter_ticket_preselection) 9 =
								{if}
									"Komb-Tagesk Er: 7.00"
								{else}
									(M.L.ticketprinter_standbytext)
								{endif}
							{endif}
						{endif}
					{endif}
				{endif}
			{endif}
		{endif}
	30 $SetLengthL
{else}
	"" 30 $SetLengthL
	0 (S.L.ticketprinter_LightOn)
{endif}

(S.$.ticketprinter_display)


'Ausgeben des Fahrscheins

(L.L.ticketprinter_druckt)
{if}
	(L.L.ticketprinter_ticket_pos_last) (L.L.ticketprinter_ticket_pos) >
	{if}
		0 (S.L.ticketprinter_druckt)
	{else}
		(L.L.ticketprinter_ticket_pos) (L.S.Timegap) 2 * + (S.L.ticketprinter_ticket_pos)
		1 >
		{if}
			1 (S.L.ticketprinter_ticket_pos)
			0 (S.L.ticketprinter_druckt)
			(L.L.ticketprinter_ticket_selection) (S.L.GivenTicket)
		{endif}
	{endif}
{endif}

(L.L.ticketprinter_ticket_visible)
(L.L.ticketprinter_druckt) ! &&
(L.L.GivenTicket) 0 < &&
{if}
	0 (S.L.ticketprinter_ticket_pos)
	-1 (S.L.ticketprinter_ticket_selection) 
	(T.L.ev_ticketsale_giveticket)
{endif}

(L.L.ticketprinter_druckt) (L.L.GivenTicket) 0 >= || (S.L.ticketprinter_ticket_visible)

(L.L.ticketprinter_ticket_pos) (S.L.ticketprinter_ticket_pos_last)
  
  
{end}


{macro:ticketprinter_standbytext}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
'Prüfen, ob der Bus vor weniger als 10 Meter abgefahren ist für die "Odota hetki"-Anzeige:
	    (L.L.DrivenDistance) abs 10 < (L.L.ALMEX_JustDeparted) && (L.L.bremse_halte) || (S.L.ALMEX_JustDeparted)  			

'Normal:
		(L.L.IBIS_mode) 0 =
		{if}
			(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection_timer) 6 <
			{if}
				(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.ticketprinter_ticket_lastselection_timer)
				(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 0 >=
				(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 4 <= &&
				{if}	
					(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) (M.V.GetTicketName) 20 $SetLengthL ":" $+
					(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) (M.V.GetTicketValue) s0
					l0 " 2" $IntToStrEnh $+ "." $+
					l0 100 * 100 % "02" $IntToStrEnh $+		
				{else}
					(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 0 <
					{if}
					{else}
						(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 5 =
						{if}
							"KuDamm-Ticket : 1.00"
						{else}
							(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 6 =
							{if}
								"Tageskarte Erm: 5.00"
							{else}
								(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 7 =
								{if}
									"Komb-Tageskart:15.00"
								{else}
									(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 8 =
									{if}
										"Tageskarte Fam:10.00"
									{else}
										(L.L.ticketprinter_ticket_lastselection) 9 =
										{if}
											"Komb-Tagesk Er: 7.00"
										{endif}
									{endif}
								{endif}
							{endif}
						{endif}
					{endif}
				{endif}	
			{else}
'	Wenn eine neue Route eingegeben wurde (die Bedingung wird im IBIS-2.osc geprüft), dann "Warten auf IBIS-Daten..." anzeigen und Linie sowie Route in den Drucker übernehmen:
			(L.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer) (L.S.Timegap) + (S.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer) 1 >
			(L.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer) 10 < &&
			{if}
				"Odotetaan tulosta"
				(L.L.RBL_Linie) (S.L.ALMEX_ACT_LINE)
				(L.L.RBL_Route) (S.L.ALMEX_ACT_ROUTE)
			{else}
				(L.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer) 10 > {if} 11 (S.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer) {endif}
'	Wenn der Bus gerade abgefahren ist und er zu früh ist, "Odota hetki" anzeigen:			
				(L.L.ALMEX_JustDeparted)
				(M.V.GetTTDelay) -2 < &&
				(L.L.bremse_halte_sw) ! &&
				{if}
					"Odota hetki"
				{else}
'	Ansonsten die Uhrzeit und die Linie, Route oder, wenn nicht möglich, das Datum anzeigen:
					(L.L.ALMEX_ACT_LINE)
					(L.L.ALMEX_ACT_ROUTE) &&
					{if}
						(L.S.Time) 3600 / s0 trunc s1 "02" $IntToStrEnh ":" $+
						l0 l1 - 60 * trunc "02" $IntToStrEnh $+
						" LINIE " $+
						(L.L.ALMEX_ACT_LINE) "03" $IntToStrEnh $+
						(L.L.ALMEX_ACT_ROUTE)
							{if}
							" "  $+
							(L.L.ALMEX_ACT_ROUTE) 2 % 0.5 >
							{if}
								"A" $+
							{else}
								"B" $+
							{endif}
						{endif}
					{else}
						(L.S.Day) "02" $IntToStrEnh "." $+
						(L.S.Month) "02" $IntToStrEnh $+ "." $+
						(L.S.Year) $IntToStr 2 $SetLengthR $+ " " $+
						(L.S.Time) 3600 / s0 trunc s1 "02" $IntToStrEnh $+ ":" $+		
						l0 l1 - 60 * trunc "02" $IntToStrEnh $+ 				
						" RBL" $+
					{endif}
				{endif}
			{endif}
			{endif}
	        30 $SetLengthL  (S.$.ticketprinter_display) 
		{else}
			30 (S.L.ticketprinter_ticket_lastselection_timer)
		{endif}
'Leerfahrt-Ziel-Code-Eingabe:
		(L.L.IBIS_mode) 1 =
		{if}
			"Siirtoajo : " (L.L.IBIS_input) "03" $IntToStrEnh $+ 30 $SetLengthL (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'Funktionsmenüs:
		(L.L.IBIS_mode) 201 =
		{if}
			"F: Automaattiset kuulutukset    " (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 301 =
		{if}		
			(L.L.IBIS_AA_On)
			{if}
			  "Autom. kuulutukset pois?"
			{else}
			  "Autom. kuulutukset päälle?" 
			{endif}
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 202 =
		{if}
			"F: Ansioiden välillä " (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 302 =
		{if}
			(L.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen) 100 >=
			{if}
				"Välitulot:" 
			{else}
				"Välitulot:" 			
			{endif}
			(L.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen) trunc $IntToStr $+ "." $+
			(L.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen) 100 * trunc 100 % "02" $IntToStrEnh $+
			30 $SetLengthL (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 203 =
		{if}
			"F: Vikatila" (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 303 =
		{if}
			(L.L.RBL_FIS_On)
			{if}
			  "Vikatila päälle?"
			{else}
			  "Vikatila pois?"
			{endif}
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 204 =
		{if}
			"F: Kirjoita määränpää     " (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 304 =
		{if}
			"Määränpää: " (L.L.IBIS_input) "0" (L.L.IBIS_input_count) $IntToStr $+ $IntToStrEnh $+ 30 $SetLengthL (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 3041 =
		{if}
			"Väärä määränpää    " (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'L/S/K-Eingabe:
'	Odota hetki 1
		(L.L.IBIS_mode) 100 =
		{if}
			"Odota hetki        " (S.$.ticketprinter_display)
			(L.L.IBIS_mode_last) 100 = !
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode_timer)
			{endif}
			(L.L.IBIS_mode_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_mode_timer)
			(L.L.IBIS_mode_timer) 0.5 >
			{if}
				101 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{endif}
'	L/S/K eingeben
		(L.L.IBIS_mode) 101 =
		{if}
			(L.L.IBIS_input_count)
			{if}		
				(L.L.IBIS_input_count) 4 <
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) "0" (L.L.IBIS_input_count) $IntToStr $+ $IntToStrEnh 3 $SetLengthL $+ " SS KK    " $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 4 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 10 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 10 % $IntToStr $+ "  KK    " $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 5 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 100 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 100 % "02" $IntToStrEnh $+ " KK    " $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 6 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 1000 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 10 / trunc 100 % "02" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 10 % $IntToStr $+ "     " $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 7 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 10000 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 100 / trunc 100 % "02" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 100 % "02" $IntToStrEnh $+ "    " $+
				{endif}		
			{else}
				(L.L.RBL_Kurs) {if}
					"L/S/K:" (L.L.RBL_Linie) "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_Linie_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.RBL_Kurs) "02" $IntToStrEnh $+ "    " $+ 30 $SetLengthL
				{else}
					(L.L.IBIS_LinieKurs)
					{if}
						"L/S/K:" (L.L.IBIS_LinieKurs) "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_Linie_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ " 00    " $+ 30 $SetLengthL
					{else}
						"L/S/K:LLL SS KK    "
					{endif}
				{endif}
			{endif}
	        30 $SetLengthL
	        (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Odota hetki 2
		(L.L.IBIS_mode) 102 =
		{if}
			"Odota hetki        " (S.$.ticketprinter_display)
			(L.L.IBIS_mode_last) 102 = !
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode_timer)
			{endif}
			(L.L.IBIS_mode_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_mode_timer)
			(L.L.IBIS_mode_timer) 0.5 >
			{if}
				103 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{endif}
'	L/S/K/R eingeben
		(L.L.IBIS_mode) 103 =
		{if}
			(L.L.IBIS_input_count)
			{if}
			
				(L.L.IBIS_input_count) 4 <
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) "0" (L.L.IBIS_input_count) $IntToStr $+ $IntToStrEnh 3 $SetLengthL $+ " SS KK RRR" $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 4 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 10 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 10 % $IntToStr $+ "  KK RRR" $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 5 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 100 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 100 % "02" $IntToStrEnh $+ " KK RRR" $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 6 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 1000 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 10 / trunc 100 % "02" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 10 % $IntToStr $+ "  RRR" $+
				{endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 7 =
				{if}
					"L/S/K:" (L.L.IBIS_input) 10000 / trunc "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 100 / trunc 100 % "02" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_input) 100 % "02" $IntToStrEnh $+ " " $+
					(L.L.IBIS_input_count_ext)
					{if}
						(L.L.IBIS_input_ext) "0" (L.L.IBIS_input_count_ext) $IntToStr $+ $IntToStrEnh 3 $SetLengthL $+
					{else}
						"RRR" $+
					{endif}
				{endif}		
			{else}
				(L.L.RBL_Kurs) {if}
					"L/S/K:" (L.L.RBL_Linie) "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_Linie_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.RBL_Kurs) "02" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.RBL_Route) "03" $IntToStrEnh $+ 30 $SetLengthL
				{else}
					(L.L.IBIS_LinieKurs)
					{if}
						"L/S/K:" (L.L.IBIS_LinieKurs) "03" $IntToStrEnh $+ " " $+ (L.L.IBIS_Linie_Suffix) "02" $IntToStrEnh $+ " 00 " $+ (L.L.RBL_Route) "03" $IntToStrEnh $+ 30 $SetLengthL
					{else}
						"L/S/K:LLL SS KK RRR"
					{endif}
				{endif}
			{endif}
	        30 $SetLengthL
	        (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Odota hetki 3
		(L.L.IBIS_mode) 104 =
		{if}
			"Odota hetki       " (S.$.ticketprinter_display)
			(L.L.IBIS_mode_last) 104 = !
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode_timer)
			{endif}
			(L.L.IBIS_mode_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_mode_timer)
			(L.L.IBIS_mode_timer) 2.5 >
			{if}
				1 (S.L.ALMEX_enter_sent_by_almex)
				(M.L.IBIS_eingabe)
			{endif}
		{endif}
'	Ziel bestätigen/ändern
		(L.L.IBIS_mode) 105 =
		{if}
			(L.L.ALMEX_Input_Linie) "03" $IntToStrEnh "/" $+
			(L.L.ALMEX_Input_Route) "03" $IntToStrEnh $+ " Ziel: " $+
			(L.L.IBIS_input_count)
			{if}
				(L.L.IBIS_input) "0" (L.L.IBIS_input_count) $IntToStr $+ $IntToStrEnh $+ 30 $SetLengthL
			{else}
				(L.L.ALMEX_Input_Ziel) "03" $IntToStrEnh $+
			{endif}
			30 $SetLengthL (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Haltestelle bestätigen/ändern
		(L.L.IBIS_mode) 106 =
		{if}
			(L.L.ALMEX_Input_Linie) "03" $IntToStrEnh "/" $+
			(L.L.ALMEX_Input_Route) "03" $IntToStrEnh $+ " " $+
			(L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) $+ " " $+ (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) $+
			30 $SetLengthL (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Abfahrtszeit bestätigen/ändern
		(L.L.IBIS_mode) 107 =
		{if}
			"Ab "
			(L.L.ALMEX_Input_DepatureTime)
			24 % 60 / trunc "02" $IntToStrEnh $+ ":" $+
			(L.L.ALMEX_Input_DepatureTime)
			60 % trunc "02" $IntToStrEnh $+ ", An " $+	
			(L.L.ALMEX_Input_ArrivalTime)
			24 % 60 / trunc "02" $IntToStrEnh $+ ":" $+
			(L.L.ALMEX_Input_ArrivalTime)
			60 % trunc "02" $IntToStrEnh $+		
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Kurs ungültig
		(L.L.IBIS_mode) 151 =
		(L.L.IBIS_mode) 153 = ||
		{if}
			"Virheellinen hinta    "		
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Kurs ungültig
		(L.L.IBIS_mode) 152 =
		(L.L.IBIS_mode) 154 = ||
		{if}
			"K. faehrt zurzeit nicht"		
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Route ungültig
		(L.L.IBIS_mode) 155 =
		{if}
			"Virheellinen reitti  "		
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Ziel ungültig
		(L.L.IBIS_mode) 156 =
		{if}
			"Virheellinen määränpää    "		
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Kurs-Route-Kombi ungültig
		(L.L.IBIS_mode) 157 =
		{if}
			"Virheellinen K-R-Kombi"		
			(S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Warten auf IBIS-Daten
		(L.L.IBIS_mode) 4 =
		{if}
			"Odotetaan tulosta" (S.$.ticketprinter_display)
			(L.L.RBL_Linie) (S.L.ALMEX_ACT_LINE)
			(L.L.RBL_Route) (S.L.ALMEX_ACT_ROUTE)
			(L.L.IBIS_mode_last) 4 = !
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode_timer)
			{endif}
			(L.L.IBIS_mode_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_mode_timer)
			(L.L.IBIS_mode_timer) 9 >
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{endif}
'	Stornieren?
		(L.L.IBIS_mode) 5 =
		{if}
			"Peruuta myynti? " (S.$.ticketprinter_display)
		{endif}
'	Verkauf storniert
		(L.L.IBIS_mode) 501 =
		{if}
			"Myynti peruutettu  " (S.$.ticketprinter_display)
			(L.L.IBIS_mode_last) 501 = !
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode_timer)
			{endif}
			(L.L.IBIS_mode_timer) (L.S.Timegap) + (S.L.IBIS_mode_timer)
			(L.L.IBIS_mode_timer) 2 >
			{if}
				0 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{endif}
	{else}
		"" (S.$.ticketprinter_display)
	{endif}
	(L.L.IBIS_mode) (S.L.IBIS_mode_last)
{end}

'----------------------
'	Macros
'----------------------

{macro:IBIS_Zahlentasten}
	s0
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)
		(L.L.IBIS_mode) 103 = 
		{if}			
			(L.L.IBIS_input_count) 7 <
			{if}
				(L.L.IBIS_input) 10 * l0 + (S.L.IBIS_input)
				(L.L.IBIS_input_count) 1 + (S.L.IBIS_input_count)
			{else}
'Marcel und Rüdiger kamen leider nicht auf die Idee, dass man vielleicht auch mal Zahlen mit einer größeren Präzision als 7 bzw. reine Integervariablen brauch und haben deshalb den Datentyp single verwendet...
'Das heißt, die größte Zahl, die ich hätte haben können ohne die Einerstelle ungenau werden zu lassen ist 16777215, was mir aber nicht für die L/S/K/R-Eingabe ausreicht.
'Aus diesem Grund muss ich das mit der Routeneingabe umständlicher machen...
				(L.L.IBIS_input_count) 7 = (L.L.IBIS_input_count_ext) 3 < &&
				{if}
					(L.L.IBIS_input_ext) 10 * l0 + (S.L.IBIS_input_ext)
					(L.L.IBIS_input_count_ext) 1 + (S.L.IBIS_input_count_ext)
				{endif}
			{endif}
		{endif}	
		(L.L.IBIS_mode) 101 =
		(L.L.IBIS_input_count) 7 < && 
		(L.L.IBIS_mode) 1 = (L.L.IBIS_mode) 105 = || (L.L.IBIS_mode) 304 = ||
		(L.L.IBIS_input_count) 3 < && ||
		{if}
			(L.L.IBIS_input) 10 * l0 + (S.L.IBIS_input)
			(L.L.IBIS_input_count) 1 + (S.L.IBIS_input_count)
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 105 = (L.L.IBIS_mode) 304 = ||
		{if}
			(L.L.IBIS_input)
			(M.V.GetTerminusIndex) s0
			0 >
			{if}
				l0 (M.L.Display_COMING_Terminus)
			{endif}
		{endif}
	
	{endif}
{end}

{macro:IBIS_eingabe}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}
		1 (S.L.ticketprinter_LightOn) 0 (S.L.ticketprinter_LightOn_timer)

'***********************
' Eingabe des Codes für Betriebsfahrt:
'***********************
		(L.L.IBIS_mode) 1 =
		{if}
			0 (S.L.IBIS_mode)
' Eingabe ist der Terminus-Code
			(L.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_StandbyTerminusCode) (M.V.GetTerminusIndex)
			0 <
			{if}
				1 (S.L.IBIS_mode)
				0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count) (S.L.IBIS_input_ext) (S.L.IBIS_input_count_ext)
				(T.L.ev_IBIS_pieperror)
			{else}		
				(L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
				(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
				(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
			{endif}
		{endif}
		
'***********************
' Eingabe Linie/Suffix/Kurs/Route:
'***********************
		(L.L.IBIS_mode) 103 =
		{if}
			(L.L.IBIS_input_count)
			{if}
				(L.L.IBIS_input_count) 1 = 
				(L.L.IBIS_input_count) 2 = ||
				(L.L.IBIS_input_count) 3 = || {if} (L.L.IBIS_input) 10000 * (S.L.IBIS_input) {endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 4 = {if} (L.L.IBIS_input) 10 / trunc 10000 * (L.L.IBIS_input) 10 % + (S.L.IBIS_input) {endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 5 = {if} (L.L.IBIS_input) 100 * (S.L.IBIS_input) {endif}
				(L.L.IBIS_input_count) 6 = {if} (L.L.IBIS_input) 10 / trunc 100 * (L.L.IBIS_input) 10 % + (S.L.IBIS_input) {endif} 

' Input teilen...


				(L.L.IBIS_input) s0 100 / trunc
'				(S.L.IBIS_Linie_Complex)
				s1
	
				100 / trunc
	
				(S.L.ALMEX_Input_Linie)
	
				l1 100 %

				(S.L.ALMEX_Input_Suffix)
			
				l0 100 %
	
				(S.L.ALMEX_Input_Kurs)

				(L.L.IBIS_input_ext)
				
				(S.L.ALMEX_Input_Route)
				
				0 (S.L.ALMEX_Input_Stop)
				
				104 (S.L.IBIS_mode)
				
				0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count) (S.L.IBIS_input_ext) (S.L.IBIS_input_count_ext)
			{else}
				(L.L.RBL_Linie)
				{if}
					(L.L.RBL_Linie) (S.L.ALMEX_Input_Linie)
					(L.L.RBL_Suffix) (S.L.ALMEX_Input_Suffix)
					(L.L.RBL_Kurs) (S.L.ALMEX_Input_Kurs)
					(L.L.RBL_Route) (S.L.ALMEX_Input_Route)
					104 (S.L.IBIS_mode)
					0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count) (S.L.IBIS_input_ext) (S.L.IBIS_input_count_ext)
				{endif}
			{endif}
			0 (S.L.ALMEX_enter_sent_by_almex)
		{else}
		(L.L.IBIS_mode) 104 =
		(L.L.ALMEX_enter_sent_by_almex) &&
		{if}					
				(L.L.ALMEX_Input_Linie) 0 =
				{if}
					-1 (S.L.RBL_Kurs_Index) 0 (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs) (S.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) (S.L.RBL_Kurs) (S.L.IBIS_Linie_Complex) 
					(S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
					9.5 (S.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer)
					1 (S.L.IBIS_LCD_showdest)
					-1 (S.L.IBIS_RouteIndex)
					0 (S.L.RBL_Route)
					-1 (S.L.IBIS_RouteIndex)
					0 (S.L.IBIS_busstop)			
					(M.L.IBIS_RefreshBusstop)
					0 (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
					(L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
					(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
					(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
					(L.L.ALMEX_Input_Y_On) (S.L.RBL_Y_On)
					0 (S.L.IBIS_mode)
					0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
					0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
					0 (S.L.RBL_COMING_Kurs)
					0 (S.L.RBL_COMING_Route)
					0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
					0 (S.L.CockpDispl_mode)
				{else}		
						(L.L.ALMEX_Input_Route) 0 =
						{if}
							(L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode) (S.L.ALMEX_Input_Ziel)
							(M.V.GetTerminusIndex)  (M.L.Display_COMING_Terminus)		
							105 (S.L.IBIS_mode)
						{else}
						
							(L.L.ALMEX_Input_Route) s0
' Das Folgende soll künftig erst nach "Route" gemacht werden!
							(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * l0 + (M.V.GetRouteIndex) s1
							0 <
							{if}
' Falls kleiner 0, also -1, dann fehlerhaft, dann nicht übernehmen sondern Fehlermeldung ausgeben:
								155 (S.L.IBIS_mode)
'		Blinker aktivieren:
'								1 (S.L.IBIS_BlinkOn) (S.L.IBIS_BlinkInitial)
'								(L.S.GetTime) (S.L.IBIS_BlinkTimer)
'		Fehler-piepen
'								(T.L.ev_IBIS_pieperror)
							{else}								
								l1 (M.V.GetRouteTerminusIndex) s1 (M.V.GetTerminusCode) (S.L.ALMEX_Input_Ziel)
								0 (S.L.ALMEX_Input_Stop)
								105 (S.L.IBIS_mode)
								l1 (M.L.Display_COMING_Terminus)
							{endif}
						{endif}
					
					(L.L.ALMEX_Input_Kurs) 0 = !	
					{if}
'Wenn ein Umlauf eingegeben wurde:

'Grunddesign einer "Umlaufroute" in der Hof-Datei:
'				15137011
'				15    	 - damit man weiß, dass es sich um einen Umlauf handelt,
'				    	   eigentlich war dafür 999 gedacht, aber das war nicht möglich,
'				    	   da für die Zahlvariablen ein Datentyp benutzt wurde, der max.
'				    	   die Zahl 16777216 zulässt.
'				  137	 - Linie, sollte klar sein
'				     01  - Die Umlaufnummer
'				       1 - Da es mehrere Umläufe 13701 gibt (welche für Mo-Fr, welche
'						   für Sa/So...), kann man somit mehrere 13701-Umläufe haben.
'						   Hier sind alle Zahlen von 0 bis 9 möglich
'
'
'				[infosystem_busstop_list]						
'				6 - Anzahl der Einträge...
'				04001620		- Dieser Umlauf fährt von 4 Uhr bis 16:20 Uhr. Bei Zeiten nach Mitternacht, wie im Fahrplaneditor 26 Uhr etc. eintragen.
'				1111100011		- Ebenfalls wie im Fahrplaneditor: Fährt dieser Umlauf...
'								  1. Ziffer - am Montag?
'								  7. Ziffer - am Sonntag?
'								  8. Ziffer - an Feiertagen?
'								  9. Ziffer - außerhalb der Ferien?
'								  10. Ziffer - in den Ferien?
'			Nach diesen beiden Einträgen kommen die Fahrten und andere Umläufe, mit denen der Umlauf gekoppelt ist:
'				0400045013701	- von 4 Uhr bis 4:50 Uhr fährt der Umlauf auf der Linie 137 Route 01
'				0510053013710	- von 5:10 Uhr bis 5:30 Uhr fährt der Umlauf auf der Linie 137 Route 10
'				05301600A33701	- von 5:30 Uhr bis 16 Uhr gibt es eine Änderung (A), der Umlauf wechselt zum Umlauf 337/01
'								  Dabei wird automatisch an der Endhaltestelle davor "Dieser Bus fährt weiter als Linie..."
'								  angesagt. Um die normale Endhaltestellenansage abzuspielen, muss anstelle des "A"s ein
'								  "O" (Ohne Ansage ;) ) benutzt werden.
'				1600162013707	- von 16 Uhr bis 16:20 Uhr fährt der Umlauf auf der Linie 137 Route 07
'						
'			Der Umlauf 33701 würde dann so aussehen:
'
'				04001620
'				1111100011		- kann auch verschieden sein
'				04000510A13701
'				...				- hier die 337er Fahrten
'				16001620A13701
'
'
'						15000000 (L.L.ALMEX_Input_Linie) 1000 * + (L.L.ALMEX_Input_Kurs) 10 * + s0
'						(M.L.RBL_Finde_Umlauf)
'						(L.L.ALMEX_Input_Kurs_Index) 0 <
'						{if}
'							l1
'							{if}
'								154 (S.L.IBIS_mode)
'							{else}
								153 (S.L.IBIS_mode)
'							{endif}	
'						{else}
'							105 (S.L.IBIS_mode)
'							(L.S.Time) (S.L.ALMEX_Input_DepatureTime)
'						{endif}
					{endif}
				{endif}
		{else}
'***********************
' Eingabe Linie/Suffix/Kurs/Route    // Ziel:
'***********************
		(L.L.IBIS_mode) 105 =
		{if}
			(L.L.IBIS_input_count)
			{if}
				(L.L.IBIS_input)
				(M.V.GetTerminusIndex)
				0 <
				{if}
					156 (S.L.IBIS_mode)
				{else}				
					(L.L.IBIS_input) (S.L.ALMEX_Input_Ziel)
					(L.L.ALMEX_Input_Route)
					{if}
						106 (S.L.IBIS_mode)
						(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Route) + (M.V.GetRouteIndex) 0 (S.L.ALMEX_Input_Stop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.V.GetBusstopIndex) (M.L.Display_COMING_Stop)		
					{else}		
						0 (S.L.IBIS_mode) (S.L.CockpDispl_mode)
						(L.L.ALMEX_Input_Ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode) 
						(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
						(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
						0 (S.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.RBL_COMING_Kurs) (S.L.RBL_COMING_Route) (S.L.RBL_COMING_Stop)
										
						-1 (S.L.RBL_Kurs_Index) 0 (S.L.RBL_Kurs) (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
						9.5 (S.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer) 1 (S.L.IBIS_LCD_showdest)
						-1 (S.L.IBIS_RouteIndex) 0 (S.L.RBL_Route)
						0 (S.L.IBIS_busstop) (M.L.IBIS_RefreshBusstop)
						0 (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
						(L.L.ALMEX_Input_Y_On) (S.L.RBL_Y_On)
						
						(L.L.ALMEX_Input_Linie) (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Suffix) (S.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)		
					{endif}
				{endif}
			{else}
				(L.L.ALMEX_Input_Route)
				{if}
					106 (S.L.IBIS_mode)
					(L.L.ALMEX_Input_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Route) + (M.V.GetRouteIndex) 0 (S.L.ALMEX_Input_Stop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.V.GetBusstopIndex) (M.L.Display_COMING_Stop)				
				{else}		
					0 (S.L.IBIS_mode) (S.L.CockpDispl_mode)
					(L.L.ALMEX_Input_Ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode) 
					(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
					(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
					0 (S.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.RBL_COMING_Kurs) (S.L.RBL_COMING_Route) (S.L.RBL_COMING_Stop)
									
					-1 (S.L.RBL_Kurs_Index) 0 (S.L.RBL_Kurs) (S.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index)
					9.5 (S.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer) 1 (S.L.IBIS_LCD_showdest)
					-1 (S.L.IBIS_RouteIndex) 0 (S.L.RBL_Route)
					0 (S.L.IBIS_busstop) (M.L.IBIS_RefreshBusstop)
					0 (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
					(L.L.ALMEX_Input_Y_On) (S.L.RBL_Y_On)
					
					(L.L.ALMEX_Input_Linie) (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Suffix) (S.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)										
				{endif}
			{endif}	
			0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count)			
		{else}
		
'***********************
' Eingabe Linie/Suffix/Kurs/Route    // Haltestelle:
'***********************
		(L.L.IBIS_mode) 106 =
		{if}
			(L.L.ALMEX_Input_Kurs)
			{if}
				107 (S.L.ALMEX_Input_Kurs) 
			{else}
				(L.L.ALMEX_Input_Y_On) (S.L.RBL_Y_On)
' 				Falls es entweder ein 500, ein 800 oder 900-Code ist, dann bitte beim Complex-Code eine 28 (M), eine 36 (X) bzw. 35 (N) verwenden:
				(L.L.ALMEX_Input_Linie) (S.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs)
				(L.L.ALMEX_Input_Suffix) (S.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix)
				(L.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
							
				(L.L.ALMEX_Input_Kurs) (S.L.RBL_COMING_Kurs)
				(L.L.ALMEX_Input_Kurs_Index) (S.L.RBL_COMING_Kurs_Index)
				(L.L.ALMEX_Input_Route) (S.L.RBL_COMING_Route)
				(L.L.ALMEX_Input_Ziel) (S.L.RBL_COMING_Ziel)
				(L.L.ALMEX_Input_Stop) (S.L.RBL_COMING_Stop)
				
				5 (S.L.CockpDispl_mode)						
				0 (S.L.ALMEX_quitiert)	
				0 (S.L.IBIS_mode)
				
				(L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
				(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
				(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
			
'								(L.L.ALMEX_Input_Linie) (S.L.RBL_COMING_Linie) 100 * (L.L.ALMEX_Input_Route) (S.L.RBL_Route) + (M.V.GetRouteIndex) s1
'								(M.L.IBIS_SetRoute)
'								(L.L.ALMEX_Input_Ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode) 
'								(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
'								(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
' Bushaltestellen zurücksetzen:
'								(L.L.ALMEX_Input_Stop) (S.L.RBL_COMING_Stop) (S.L.IBIS_busstop)			
'								(M.L.IBIS_RefreshBusstop)


' Entwerter umstellen:
'								(T.L.ev_IBIS_entwerter)
'								(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
'								0 (S.L.ALMEX_Warten_auf_IBIS_Timer)
'								0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
'								0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
'								0 (S.L.ALMEX_Input_Route)	
'								0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
'				4 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}	
		{endif}
'***********************
' Andere Sachen im Funktionsmenü:
'***********************
		

		(L.L.IBIS_mode) 301 =
		{if}
			(L.L.IBIS_AA_On) ! (S.L.IBIS_AA_On)
			201 (S.L.IBIS_mode)
		{else}
			(L.L.IBIS_mode) 201 =
			{if}
				301 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 302 =
		{if}
			202 (S.L.IBIS_mode)	
		{else}
			(L.L.IBIS_mode) 202 =
			{if}
				302 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 303 =
		{if}
			(L.L.RBL_FIS_On) ! (S.L.RBL_FIS_On)
			203 (S.L.IBIS_mode)	
		{else}
			(L.L.IBIS_mode) 203 =
			{if}
				303 (S.L.IBIS_mode)
			{endif}
		{endif}
		(L.L.IBIS_mode) 204 =
		{if}
			304 (S.L.IBIS_mode)	
			(L.L.IBIS_TerminusIndex) (M.L.Display_COMING_Terminus)
		{else}
		
'***********************
' Eingabe Ziel (Funktionsmenü):
'***********************
			(L.L.IBIS_mode) 3041 =
			{if}
				304 (S.L.IBIS_mode)	
			{else}
				(L.L.IBIS_mode) 304 =
				{if}
					204 (S.L.IBIS_mode)
'		 Eingabe ist der Terminus-Code
					(L.L.IBIS_input)
'		 Daraus wird noch der Terminus-Index generiert:
					(M.V.GetTerminusIndex) s0
					0 <
					{if}
'		 Falls kleiner 0, also -1, dann fehlerhaft, dann nicht übernehmen sondern Fehlermeldung ausgeben:
						3041 (S.L.IBIS_mode)
'				Fehler-piepen
						(T.L.ev_IBIS_pieperror)
					{else}	
						(L.L.IBIS_input) (S.L.ALMEX_Input_Ziel)
						0 (S.L.IBIS_input) (S.L.IBIS_input_count)
						0 (S.L.CockpDispl_timer) 
						2 (S.L.CockpDispl_mode)
						0 (S.L.ALMEX_quitiert)
					{endif}
				{endif}
			{endif}
		{endif}
		
	

'***********************
' Stornierungen:
'***********************
	
		(L.L.IBIS_mode) 501 =
		{if}
			0 (S.L.IBIS_mode)
		{else}		
		(L.L.IBIS_mode) 5 =
		{if}
			501 (S.L.IBIS_mode)
			(L.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen) (L.L.ticketprinter_ticket_lastselection_price) - (S.L.ALMEX_Zwischeneinnahmen)
		{else}		
		
'***********************
' Bestätigen von Fehlermeldungen:
'***********************
		(L.L.IBIS_mode) 151 =
		(L.L.IBIS_mode) 152 = ||
		{if}
			101 (S.L.IBIS_mode)
		{else}
		(L.L.IBIS_mode) 153 =
		(L.L.IBIS_mode) 154 = ||
		(L.L.IBIS_mode) 155 = ||
		(L.L.IBIS_mode) 157 = ||
		{if}
			103 (S.L.IBIS_mode)
		{else}
		(L.L.IBIS_mode) 156 =
		{if}
			105 (S.L.IBIS_mode)
		{endif}
		{endif}
		{endif}
		{endif}
		{endif}
		{endif}
		{endif}
		{endif}		
		{endif}

	{endif}
	
{end}

{macro:IBIS_Set_Act_Bus_Stop}
'	Entwerter-Weiterschaltung:
	(L.L.IBIS_busstop_entwerter_ist) (L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) = !
	{if}
		(L.L.IBIS_busstop_entwerter_soll) (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
		(T.L.ev_IBIS_entwerter_weiter)
	{endif}	
	0 (S.L.DrivenDist_1000km)
	1 (S.L.IBIS_AA_Abschnitt)
	(L.L.kmcounter_m) (S.L.DrivenDist_start)
	(L.L.IBIS_busstop_suffix_AA_Laenge_1) (S.L.IBIS_AA_Laenge_1)
	(L.L.IBIS_busstop_suffix_AA_Laenge_2) (S.L.IBIS_AA_Laenge_2)	
'Zielmatrix ändern, wenn nötig
	(L.L.IBIS_busstop_suffix_ziel)
	{if}
		(L.L.IBIS_busstop_suffix_ziel) (S.L.IBIS_TerminusCode)
		(M.V.GetTerminusIndex) s0
		l0 (S.L.IBIS_TerminusIndex)
		(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)	
	{endif}
	
	(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
	(L.L.RBL_Route) &&
	(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 > ! &&
	{if}
		(L.L.IBIS_NEXT_Route)
		(L.L.IBIS_busstop_suffix_route) ||
		{if}	
'wenn neue Route eingegeben ist'			
			(L.L.IBIS_NEXT_LinieKurs) (L.L.IBIS_NEXT_Route) &&
			(L.L.IBIS_NEXT_LinieKurs) (L.L.RBL_Linie) = ! &&
			(L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) ||
			{if}							
				(L.L.IBIS_NEXT_LinieKurs) (L.L.IBIS_NEXT_Route) &&
				(L.L.IBIS_NEXT_LinieKurs) (L.L.RBL_Linie) = ! &&
				{if}
					(L.L.IBIS_NEXT_LinieKurs) (S.L.RBL_COMING_Linie) (L.L.IBIS_NEXT_Linie_Suffix) (S.L.RBL_COMING_Suffix)
				{else}
					(L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) s0 100 / trunc (S.L.RBL_COMING_Linie) l0 100 % (S.L.RBL_COMING_Suffix)
				{endif}
				1 (S.L.CockpDispl_mode)
				(L.L.RBL_COMING_Linie) 100 * s0
			{else}			
				3 (S.L.CockpDispl_mode)
				(L.L.RBL_Linie) (S.L.RBL_COMING_Linie) 100 * s0 (L.L.RBL_Suffix) (S.L.RBL_COMING_Suffix)
			{endif}
			(L.L.IBIS_NEXT_LinieKurs) (L.L.IBIS_NEXT_Route) &&
			{if}
				(L.L.IBIS_NEXT_Route) (S.L.RBL_COMING_Route) 0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
			{else}
				(L.L.IBIS_busstop_suffix_route) (S.L.RBL_COMING_Route) 0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
			{endif}
'Schon an der Haltestelle die Zielmatrix aktualisieren: ABGESCHALTET! (ist nur in den Bussen mit Atron so)
			l0 (L.L.RBL_COMING_Route) + (M.V.GetRouteIndex) s0 0 >=
'			{if}
'				l0 (M.V.GetRouteTerminusIndex)
'				(S.L.IBIS_TerminusIndex)
'				(M.V.GetTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
'				(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)	
'			{endif}
			0 (S.L.ALMEX_quitiert)
		{else}
			(L.L.IBIS_Haltedauer) 3 >
			{if}
'			(M.V.GetTTLineString)  (L.$.IBIS_TT_LastLine)
'Ansonten, wenn ein Fahrplan aktiv ist:
				0 s2 s3 s7
'		Zuerst Liniennummer herausfinden:
'			l7 = Alles ok  ---    l1 = Liniennummer ohne N/M/X    ---    l2 = Suffix     ---     l3 = Liniennummer für N/M/X
				(L.L.schedule_active) s0
				{if}
					(M.V.GetTTLineString) (S.$._temps_)
					(L.$._temps_) $StrToFloat s1 0 <
					{if}
						(L.$._temps_) 2 $SetLengthR $StrToFloat s1 0 <
						{if}
							(L.$._temps_) 1 $cutBegin $StrToFloat s1 0 <
							{if}
								(L.$._temps_) "TXL" $=
								{if}
									28 s2 500 s1 1 s7
								{else}
									(L.$._temps_) 2 $SetLengthL $StrToFloat s1 0 <
									{if}
										(L.$._temps_) 1 $CutEnd $StrToFloat s1 0 <
										{if}
											0 s7
										{else}
											(L.$._temps_) 1 $SetLengthR "E" $=
											{if}
												10 s2 1 s7
											{else}
											(L.$._temps_) 1 $SetLengthR "N" $=
											{if}
												04 s2 900 s3 1 s7
											{else}
												0 s7
											{endif}
											{endif}
										{endif}
									{else}
										(L.$._temps_) 1 $SetLengthR "E" $=
										{if}
											10 s2 1 s7
										{else}
										(L.$._temps_) 1 $SetLengthR "N" $=
										{if}
											04 s2 900 s3 1 s7
										{else}
											0 s7
										{endif}
										{endif}
									{endif}
								{endif}
							{else}
								(L.$._temps_) 1 $SetLengthL "N" $=
								{if}
									15 s2 900 s3 1 s7
								{else}
								(L.$._temps_) 1 $SetLengthL "M" $=
								{if}
									27 s2 800 s3 1 s7
								{else}
								(L.$._temps_) 1 $SetLengthL "X" $=
								{if}
									36 s2 500 s3 1 s7
								{else}
									0 s7
								{endif}
								{endif}
								{endif}
							{endif}
						{else}
							(L.$._temps_) 1 $SetLengthL "N" $=
							{if}
								35 s2 900 s3 1 s7
							{else}
							(L.$._temps_) 1 $SetLengthL "M" $=
							{if}
								28 s2 800 s3 1 s7
							{else}
							(L.$._temps_) 1 $SetLengthL "X" $=
							{if}
								36 s2 500 s3 1 s7
							{else}
								0 s7
							{endif}
							{endif}
							{endif}
						{endif}
					{else}
						1 s7
					{endif}	
					l7
					{if}
'				Prüfen, ob die Linie eine Route hat:
						l1 l3 + 100 * 1 + (M.V.GetRouteIndex) 0 <
						l1 l3 + 100 * 2 + (M.V.GetRouteIndex) 0 < &&
						{if}
							0 s3
						{endif}
						l1 l3 + 100 * 1 + (M.V.GetRouteIndex) 0 <
						l1 l3 + 100 * 2 + (M.V.GetRouteIndex) 0 < &&
						{if}
							0 s7
						{endif}			
'						l7
'						{if}
'							l1 l3 + (S.L.RBL_COMING_Linie) l2 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
'						{endif}
					{endif}
					
'					0 (M.V.GetTTBusstopName) (L.$.IBIS_TT_LastFirstStop) $= ! s0
'					(M.V.GetTTTerminusIndex) (M.V.GetTTBusstopName) (L.$.IBIS_TT_LastLastStop) $= ! l0 || s0

					
					
					l1 l3 + (L.L.RBL_Linie) = ! l7 &&
					{if}
						l1 l3 + (S.L.RBL_COMING_Linie) l2 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
						0 s0 (L.L.RBL_COMING_Linie) 100 * s1
						(M.L.IBIS_TT_GetRouteNo)							
						l0 !
						{if}
							0 (S.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.RBL_COMING_Suffix)
						{endif}						
					{else}
						0 s0 (L.L.RBL_Linie) 100 * s1
						(M.L.IBIS_TT_GetRouteNo)		
					{endif}		
				{endif}
				l0 !
				{if}
					(L.L.RBL_Route) s2
					2 % 0.5 >
					{if}
						l2 1 + s1
					{else}
						l2 1 - s1
					{endif}
'		Suche den Routeindex:
					(L.L.RBL_Linie) 100 * l1 + (M.V.GetRouteIndex)
					0 <
					{if}
'		Wenn nicht gültig, bleibe auf der Route:
						(L.L.RBL_Route) s1
					{endif}	
					l1 (S.L.RBL_COMING_Route)
					0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
				
				{endif}
				(L.L.RBL_COMING_Linie)
				{if}
					(L.L.RBL_COMING_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.RBL_COMING_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
					1 (S.L.CockpDispl_mode)
				{else}
					(L.L.RBL_Linie) (S.L.RBL_COMING_Linie) (L.L.RBL_Suffix) (S.L.RBL_COMING_Suffix)
					3 (S.L.CockpDispl_mode)	
				{endif}
'				(L.L.RBL_Linie) 100 * (L.L.RBL_COMING_Route) + (M.V.GetRouteIndex) s1 0 >=
'				l0 &&
'				{if}
'					l1 (M.V.GetRouteTerminusIndex)
'					(S.L.IBIS_TerminusIndex)
'					(M.V.GetTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
'					(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
'				{endif}
				0 (S.L.ALMEX_quitiert)	
			{endif}		
		{endif}
	{endif}
	(L.L.schedule_active)
	{if}
		(M.V.GetTTBusstopIndex) (S.L.IBIS_TT_LastStopIndex)
		0 (M.V.GetTTBusstopName) (S.$.IBIS_TT_LastFirstStop)
		(M.V.GetTTTerminusIndex) (M.V.GetTTBusstopName) (S.$.IBIS_TT_LastLastStop)
		(M.V.GetTTLineString)  (S.$.IBIS_TT_LastLine)
	{else}
		-1 (S.L.IBIS_TT_LastStopIndex)
		"" (S.$.IBIS_TT_LastFirstStop)
		"" (S.$.IBIS_TT_LastLastStop)
		"" (S.$.IBIS_TT_LastLine)
	{endif}
	
{end}


{macro:Check_act_busstop}
'	Automatische Haltestellenkorrektur:
	(L.L.IBIS_AA_On)
	(L.L.schedule_active) &&
	{if}
		(M.V.GetTTBusstopIndex) (L.L.IBIS_TT_busstop_diff) + 0 >=
		{if}
			(M.V.GetTTBusstopIndex) (L.L.IBIS_TT_busstop_diff) + 
		{else}
			(M.V.GetTTBusstopIndex)
		{endif}
		(M.V.GetTTBusstopName) (M.L.GetBusstopName) (S.$.IBIS_CheckBusstop_TT_Stop)
		(L.L.IBIS_RouteIndex) s0
		
'Verhindern, dass der Bus schon auf dem Weg von der Betriebshaltestelle zur ersten Haltestelle (z.B. Reimerweg) weiterschaltet:		
		(M.V.GetTTBusstopIndex) 0 = (L.L.IBIS_busstop) 1 = && (L.L.IBIS_TT_busstop_diff) 0 = &&
		{if}					
			l0 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.L.GetBusstopName)
			(L.$.IBIS_CheckBusstop_TT_Stop) $=
			{if}
				(L.L.IBIS_busstop) 1 - (S.L.IBIS_busstop) (M.L.IBIS_RefreshBusstop) 0 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer) (S.L.IBIS_LCD-zeile) 0 (S.L.IBIS_LCD_showdest) (M.L.IBIS_LCD-refresh)
				1 (S.L.IBIS_bool_Ansagen) (M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
			{endif}
		{endif}
				
		l0 (L.L.IBIS_busstop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.L.GetBusstopName) (L.$.IBIS_CheckBusstop_TT_Stop) $= ! s1
		{if}
			(L.L.IBIS_busstop) 1 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 1 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 2 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 2 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 3 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 3 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 4 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 4 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 5 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 5 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 6 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 6 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 7 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 7 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 8 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 8 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 9 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 9 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 10 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 10 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 11 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 11 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 12 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 12 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 13 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 13 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 14 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 14 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 15 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			(L.L.IBIS_busstop) 15 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
			l0
			{if}
				(L.L.IBIS_busstop) 16 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 16 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 17 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 17 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 18 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 18 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 19 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 19 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 20 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 20 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 21 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 21 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 22 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 22 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 23 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 23 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 24 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 24 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 25 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 25 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 26 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 26 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 27 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 27 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 28 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 28 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 29 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 29 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 30 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) 30 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				(L.L.IBIS_busstop) (M.V.GetTTBusstopIndex) - 15 > l0 &&
				{if}
					(L.L.IBIS_busstop) 31 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 32 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 33 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 34 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 35 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 36 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 37 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 38 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 39 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 40 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 41 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 42 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 43 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 44 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 45 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 46 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 47 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 48 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 49 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 50 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 51 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 52 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 53 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 54 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 55 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 56 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 57 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 58 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 59 - s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				{else}		
				(M.V.GetTTBusstopIndex) (L.L.IBIS_busstop) - 15 > l0 &&
				{if}
					(L.L.IBIS_busstop) 31 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 32 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 33 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 34 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 35 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 36 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 37 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 38 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 39 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 40 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 41 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 42 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 43 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 44 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 45 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 46 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 47 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 48 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 49 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 50 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 51 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 52 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 53 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 54 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 55 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 56 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 57 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 58 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
					(L.L.IBIS_busstop) 59 + s2 (M.L.IBIS_Check_that_Busstop)
				{endif}
				{endif}
			{endif}
		{endif}
	{endif}
{end}

{macro:IBIS_Check_that_Busstop}	
	l0 (M.V.GetBusstopCount) l2 > l2 0 > && l1 &&
	{if}
		l0 l2 (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.L.GetBusstopName)
		(L.$.IBIS_CheckBusstop_TT_Stop) $=
		{if}
			l2 (S.L.IBIS_busstop) (M.L.IBIS_RefreshBusstop) 0 (S.L.IBIS_LCD-zeilentimer) (S.L.IBIS_LCD-zeile) 0 (S.L.IBIS_LCD_showdest) (M.L.IBIS_LCD-refresh)
			1 (S.L.IBIS_bool_Ansagen) (M.L.IBIS_PlayAnnouncement)
			0 s1
		{endif}
	{endif}
{end}

{macro:RBL_Umlauf_GetNextRoute}				
	(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) >
	{if}
		(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "A" $= s0
		(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "O" $= l0 ||
		{if}
			(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $cutBegin 3 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.ALMEX_Input_Linie)
			(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 12 $cutBegin 2 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.ALMEX_Input_Kurs)
			15000000 (L.L.ALMEX_Input_Linie) 1000 * + (L.L.ALMEX_Input_Kurs) 10 * + s0
			(M.L.RBL_Finde_Umlauf)
			(L.L.ALMEX_Input_Kurs_Index) 0 <
			{if}
				l1
				{if}
					1100 (S.L.IBIS_mode)
				{else}
					12 (S.L.IBIS_mode)
				{endif}	
			{else}
				0 (S.L.ALMEX_quitiert)
				1 (S.L.CockpDispl_mode)
			{endif}
		{else}
			0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
			(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 11 $cutBegin 2 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.RBL_COMING_Route)
			0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
			0 (S.L.ALMEX_quitiert)
			3 (S.L.CockpDispl_mode)
		{endif}
	{else}
		0 (S.L.IBIS_LinieKurs) (S.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_Linie_Complex) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) (S.L.RBL_Suffix)
		-1 (S.L.IBIS_RouteIndex)
		0 (S.L.RBL_Route)
		-1 (S.L.IBIS_RouteIndex)
		0 (S.L.IBIS_busstop_entwerter_ist)
		(L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
		(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
		(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
	{endif}
{end}

{macro:RBL_Finde_Umlauf}
	-1 (S.L.ALMEX_Input_Kurs_Index)
	0 s1
	l0 s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 1 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 2 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 3 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 4 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 5 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 6 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 7 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 8 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
	l0 9 + s2 (M.L.RBL_Check_Umlauf)
{end}

{macro:RBL_Check_Umlauf}
	l2 (M.V.GetRouteIndex) s2 0 >
	(L.L.ALMEX_Input_Kurs_Index) 0 < &&
	{if}
		1 s1
		(L.S.Time) 60 / trunc s4
		l2 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthL $StrToFloat  s5
		l2 0 (M.V.GetRouteBusstopIdent) 4 $SetLengthR $StrToFloat  s6 

		l5 100 / trunc 60 * l5 100 % + s5
		l6 100 / trunc 60 * l6 100 % + s6
		
		l5 s7

		l5 90 - l4 <
		l4 l6 < &&
		{if}
			0 s3 1 s5
		{else}
		l5 90 - l4 1440 + <
		l4 1440 + l6 < &&
		{if}
			1 s3 1 s5
		{else}
		l5 90 - l4 1440 - <
		l4 1440 - l6 < &&
		{if}
			-1 s3 1 s5
		{else}
			0 s5
		{endif}
		{endif}
		{endif}
		
		l5 
		{if}
'	l3 sagt aus, ob ein Umlauf des vorherigen (-1) oder des nächsten Tages (+1) benutzt wird:
			(L.L.RBL_Date_Day) l3 + s4
			l4 1 <
			{if}
				l4 7 + s4
			{endif}
			l4 7 >
			{if}
				l4 7 - s4
			{endif}
			l2 1 (M.V.GetRouteBusstopIdent) (S.$._temps_)
			l3 -1 =
			{if}
				(L.L.RBL_Date_Last_Holliday)
				{if}
					(L.$._temps_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL $StrToFloat s5
				{else}
					(L.$._temps_) l4 1 - $cutBegin 1 $SetLengthL $StrToFloat s5				
				{endif}
				l5
				{if}
					(L.L.RBL_Date_Last_Hollidays)
					{if}
						(L.$._temps_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL "1" = s5
					{else}
						(L.$._temps_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "1" = s5				
					{endif}
				{endif}				
			{endif}
			l3 0 =
			{if}
				(L.L.RBL_Date_Holliday)
				{if}
					(L.$._temps_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL $StrToFloat s5
				{else}
					(L.$._temps_) l4 1 - $cutBegin 1 $SetLengthL $StrToFloat s5				
				{endif}
				
				l4 l5 
				{if}
					(L.L.RBL_Date_Hollidays)
					{if}
						(L.$._temps_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL "1" = s5
					{else}
						(L.$._temps_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "1" = s5				
					{endif}
				{endif}	
			{endif}
			l3 1 =
			{if}
				(L.L.RBL_Date_Next_Holliday)
				{if}
					(L.$._temps_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL $StrToFloat s5
				{else}
					(L.$._temps_) l4 1 - $cutBegin 1 $SetLengthL $StrToFloat s5				
				{endif}
				l5
				{if}
					(L.L.RBL_Date_Next_Hollidays)
					{if}
						(L.$._temps_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL "1" = s5
					{else}
						(L.$._temps_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL "1" = s5				
					{endif}
				{endif}	
			{endif}	
			l5
			{if}
				l2 (S.L.ALMEX_Input_Kurs_Index)
			{endif}
		{endif}
	{endif}
{end}

{macro:IBIS_RefreshBusstop}
	(L.L.IBIS_RouteIndex) 0 <
	{if}
		"" (S.$.act_busstop)
	{else}
	(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) (L.L.IBIS_busstop) <=
	{if}
'Wenn der Bushaltestellenindex größer oder gleich der Anzahl ist und somit zu groß (der Bushaltestellenindex ist wie alle Indizes nullbasiert)
		(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (S.L.IBIS_busstop)
		0 (S.L.IBIS_bool_Ansagen)
	{else}
		0 (S.L.IBIS_mode)
		1 (S.L.IBIS_bool_Ansagen)
		
		0 (S.L.IBIS_Haltedauer)
	
		(L.L.CockpDispl_mode) 1 =
		(L.L.CockpDispl_mode) 3 = ||
		{if}
			0 (S.L.RBL_COMING_Linie)
			0 (S.L.RBL_COMING_Suffix)
			0 (S.L.RBL_COMING_Route)
			0 (S.L.RBL_COMING_Kurs)	
			0 (S.L.RBL_COMING_Kurs_Index)	
			0 (S.L.RBL_COMING_Stop)
			1 (S.L.ALMEX_quitiert)
			0 (S.L.CockpDispl_mode)
		{endif}
	{endif}
	{endif}

'Setzen der String-Variable "act_busstop" für die OMSI-interne Berechnung und daraus Ableitung des "globalen" Haltestellenindexes:

	(L.L.IBIS_RouteIndex) (L.L.IBIS_busstop) (M.V.GetRouteBusstopIdent) (S.$.act_busstop)
'		Funktionsweise des Haltestellensuffix: "#0000000"
'		Ob 1 oder 0 (Ja oder Nein) gibt an, ob es Besonderheiten gibt bei:
'		1. Zeichen:                               2. Zeichen:  3. Zeichen     4. Zeichen     5. Zeichen                                 6. Zeichen                               7. Zeichen
'		Mitfahrt zur Betriebshaltestelle erlaubt; Zielwechsel; Linienwechsel; Routenwechsel; Abstand zur Anzeige der nächsten Haltest.; Abst. von der Anzeige zur Ansage dieser; Ergänzungen an der Ansage
'		Wenn die 2. Zahl 1: dann ergänze "_XXX" XXX ist das Ziel
'		Wenn die 3. Zahl 1: dann ergänze "_XXXXX" XXXXX ist die Linie/Kurs
'		Wenn die 4. Zahl 1: dann ergänze "_XX" XX ist die Route
'		Wenn die 5. Zahl 1: dann ergänze "_XXXX", der Abstand bis zur Anzeige (Standard: 75)
'		Wenn die 6. Zahl 1: dann ergänze "_XXXX", der Abstand von der Anzeige bis zur Ansage (Standard: 0)
'			(wird in Berlin gemacht, wenn die Haltestellen mehr als 500 Meter voneinander entfernt sind)
'		Wenn die 7. Zahl 1: dann ergänze "_XXXXX" XXXXX ist die Erweiterung (kann eine beliebige Länge haben)
'		Wenn der Haltestellenname mehr als 39 Zeichen lang ist und dieses Feature nutzt, stürzt OMSI möglicherweise mit einer Zugriffsverletzung ab.
	"0000000" (S.$._temps_)	
	(L.$.act_busstop) $length s0
	(L.$.act_busstop) 1 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 0 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 2 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 1 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 3 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 2 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 4 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 3 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 5 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 4 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 6 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 5 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 7 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 6 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 8 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 7 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 8 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 10 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 9 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 11 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 10 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 12 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 11 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 13 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 12 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 14 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 13 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 15 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 14 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 16 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 15 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 17 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 16 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 18 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 17 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 19 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 18 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 20 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 19 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 21 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 20 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 22 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 21 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 23 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 22 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 24 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 23 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 25 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 24 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 26 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 25 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 27 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 26 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 28 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 27 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 29 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 28 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 30 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 29 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 31 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 30 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 32 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 31 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 33 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 32 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 34 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 33 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 35 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 34 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 36 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 35 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 37 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 36 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 38 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 37 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 39 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 38 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 40 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 39 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) 41 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} 40 s0 {endif}
	(L.$.act_busstop) $length l0 =
	{if}
		"0000000" (S.$._temps_)	
	{else}
		(L.$.act_busstop) l0 1 + $cutBegin  (S.$._temps_)
		(L.$.act_busstop) l0 $SetLengthL (S.$.act_busstop)		
	{endif}
	(L.$._temps_) 1 $SetLengthL $StrToFloat (S.L.IBIS_busstop_suffix_1st)
	(L.$._temps_) 2 $SetLengthL 1 $SetLengthR $StrToFloat
	{if}
		(L.$._temps_) 11 $SetLengthL 3 $SetLengthR $StrToFloat (S.L.IBIS_busstop_suffix_ziel)
		(L.$._temps_) 7 $SetLengthL (L.$._temps_) 11 $cutBegin $+ (S.$._temps_)
	{else}
		0 (S.L.IBIS_busstop_suffix_ziel)
	{endif}
	(L.$._temps_) 3 $SetLengthL 1 $SetLengthR $StrToFloat
	{if}
		(L.$._temps_) 13 $SetLengthL 5 $SetLengthR $StrToFloat (S.L.IBIS_busstop_suffix_linie)
		(L.$._temps_) 7 $SetLengthL (L.$._temps_) 13 $cutBegin $+ (S.$._temps_)
	{else}
		0 (S.L.IBIS_busstop_suffix_linie)
	{endif}
	(L.$._temps_) 4 $SetLengthL 1 $SetLengthR $StrToFloat
	{if}
		(L.$._temps_) 10 $SetLengthL 2 $SetLengthR $StrToFloat (S.L.IBIS_busstop_suffix_route)
		(L.$._temps_) 7 $SetLengthL (L.$._temps_) 10 $cutBegin $+ (S.$._temps_)
	{else}
		0 (S.L.IBIS_busstop_suffix_route)
	{endif}
	(L.$._temps_) 5 $SetLengthL 1 $SetLengthR $StrToFloat
	{if}
		(L.$._temps_) 12 $SetLengthL 4 $SetLengthR $StrToFloat (S.L.IBIS_busstop_suffix_AA_Laenge_1)
		(L.$._temps_) 7 $SetLengthL (L.$._temps_) 12 $cutBegin $+ (S.$._temps_)
	{else}
		75 (S.L.IBIS_busstop_suffix_AA_Laenge_1)
	{endif}
	(L.$._temps_) 6 $SetLengthL 1 $SetLengthR $StrToFloat
	{if}
		(L.$._temps_) 12 $SetLengthL 4 $SetLengthR $StrToFloat (S.L.IBIS_busstop_suffix_AA_Laenge_2)
		(L.$._temps_) 7 $SetLengthL (L.$._temps_) 12 $cutBegin $+ (S.$._temps_)
	{else}
		0 (S.L.IBIS_busstop_suffix_AA_Laenge_2)
	{endif}
	(L.$._temps_) 7 $SetLengthL 1 $SetLengthR $StrToFloat
	{if}
		(L.$._temps_) 8 $cutBegin (S.$.IBIS_busstop_suffix_AA_Ext)
	{else}
		"" (S.$.IBIS_busstop_suffix_AA_Ext)
	{endif}

	(L.$.act_busstop) (M.V.GetBusstopIndex) (S.L.IBIS_busstop_index)


'Sonst zeige die Bushaltestelle
	(L.L.IBIS_busstop_index) 3 (M.V.GetBusstopString)
	(S.$.IBIS_busstop_name)
	
'Den Haltestellennamen für die Innenanzeige in Großbuchstaben umwandeln
	(L.L.IBIS_busstop_index) 1 (M.V.GetBusstopString) 20 $SetLengthL (S.$._temps2_)
	"" (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)	
	(L.$._temps2_) 0 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 1 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 2 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 3 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 4 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 5 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 6 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 10 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 11 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 12 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 13 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 14 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 15 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 16 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 17 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 18 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 19 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_1)
		
	(L.L.IBIS_busstop_index) 2 (M.V.GetBusstopString) 20 $SetLengthL (S.$._temps2_)
	"" (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 0 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 1 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 2 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 3 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 4 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 5 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 6 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 10 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 11 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 12 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 13 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 14 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 15 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 16 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 17 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 18 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 19 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_Busstop_Cap_2)
	
	
'Ausrechnen der neuen Entwerterposition:
	(L.L.IBIS_busstop_offset) (L.L.IBIS_busstop) + (S.L.IBIS_busstop_entwerter_soll)

{end}

{macro:IBIS_PlayAnnouncement}
	(L.L.IBIS_busstop) 0 >
	{if}	
		(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
		{if}
			(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 >
			{if}
				(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) >
				{if}					
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "A" $=
					(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= &&
				{endif}
				{if}	
					(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $cutBegin 3 $SetLengthL $StrToFloat  (S.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (S.L.IBIS_Linie_Complex) 0 (S.L.IBIS_Linie_Suffix)
					(L.L.IBIS_Linie_Suffix) !
					{if}
						(L.L.IBIS_LinieKurs) s2 100 / trunc s3
						l3 8 =
						{if}
							l2 100 * 28 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
						{endif}
						l3 5 =
						{if}
							l2 100 * 36 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
						{endif}
						l3 9 =
						{if}
							l2 100 * 35 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)		
						{endif}
					{endif}
					(L.L.IBIS_TerminusCode) (L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) = !
					(L.L.IBIS_LastStopTerminusCode) 0 > &&
					{if}
						(L.L.IBIS_LastStopTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
						(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
						(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
					{endif}
				{else}
				
				{endif}
			{else}
				(L.L.IBIS_busstop_suffix_route) !
				{if}	
'wenn keine neue Rotue eingegeben ist zu Bus endet hier wechseln'			
					(L.L.IBIS_TerminusCode) (L.L.IBIS_StandbyTerminusCode) = !
					(L.L.IBIS_LastStopTerminusCode) 0 > &&
					{if}
						(L.L.IBIS_LastStopTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
						(M.V.GetTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
						(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)
					{endif}
				{endif}
			{endif}
		{endif}
		(L.L.IBIS_bool_Ansagen)
		(L.L.RBL_FIS_On) &&
		{if}
			(L.$.yard) 4 $SetLengthR "RBL2" $=
			{if}
				-1 (S.L.IBIS_Ansage_time_countdown)
				(L.$.Ansagenpfad) "GONG_NOR.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string0)
				2 (S.L.IBIS_Ansage_time0)
				(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+ ".wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string1)
				4 (S.L.IBIS_Ansage_time1)
				"" (S.$.IBIS_Ansage_string2) (S.$.IBIS_Ansage_string3) (S.$.IBIS_Ansage_string4)
				0 (S.L.IBIS_Ansage_time2) (S.L.IBIS_Ansage_time3) (S.L.IBIS_Ansage_time4)
				(L.$.IBIS_busstop_suffix_AA_Ext) $length 0 >					
				{if}
					(L.$.IBIS_busstop_suffix_AA_Ext) "C" $=
					{if}
						(L.$.Ansagenpfad) "C_TICKET.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
						10 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
					{else}
						(L.$.Ansagenpfad) (L.$.IBIS_busstop_suffix_AA_Ext) $+ ".wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
						3 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
					{endif}		
				{else}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 >
					{if}
						(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) >
						{if}					
							(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "A" $=
							(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= &&
						{endif}
						{if}
							(L.$.Ansagenpfad) "CONT_" $+ (L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $cutBegin 3 $SetLengthL $+ ".wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
							4.2 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
							(L.$.Ansagenpfad) "GONG_SON.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string0)
							4 (S.L.IBIS_Ansage_time0)	
						{else}
							(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
							{if}
								(L.$.Ansagenpfad) "TERMINUS.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
								6.5 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
								(L.$.Ansagenpfad) "GONG_SON.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string0)
								4 (S.L.IBIS_Ansage_time0)	
							{else}
								(L.L.IBIS_busstop_suffix_1st) ||
								{if}
									(L.$.Ansagenpfad) "BETRH.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
									5 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
									(L.$.Ansagenpfad) "GONG_SON.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string0)
									4 (S.L.IBIS_Ansage_time0)
								{else}
'Doppelte Haltestellen nur einmal ansagen:
'									(L.$.act_busstop) (L.$.Ansage_last_stop) $=
'									{if}
										"" (S.$.IBIS_Ansage_string0) (S.$.IBIS_Ansage_string1) (S.$.IBIS_Ansage_string2) (S.$.IBIS_Ansage_string3) (S.$.IBIS_Ansage_string4)
										0 (S.L.IBIS_Ansage_time0) (S.L.IBIS_Ansage_time1) (S.L.IBIS_Ansage_time2) (S.L.IBIS_Ansage_time3) (S.L.IBIS_Ansage_time4)
'									{endif}
								{endif}
							{endif}		
						{endif}						
					{else}
						(L.L.IBIS_busstop_suffix_route)
						(L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) &&
						(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= &&
						{if}
							(L.$.Ansagenpfad) "CONT_" $+ (L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) 100 / trunc
							"03" $IntToStrEnh $+ ".wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
							4.2 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
							(L.$.Ansagenpfad) "GONG_SON.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string0)
							4 (S.L.IBIS_Ansage_time0)			
							(L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) (S.L.IBIS_Linie_Complex) s0 100 / trunc (S.L.IBIS_LinieKurs) l0 100 % (S.L.IBIS_Linie_Suffix)
							(L.L.IBIS_Linie_Suffix) !
							{if}
								(L.L.IBIS_LinieKurs) s2 100 / trunc s3
								l3 8 =
								{if}
									l2 100 * 28 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
								{endif}
								l3 5 =
								{if}
									l2 100 * 36 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
								{endif}
								l3 9 =
								{if}
									l2 100 * 35 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)		
								{endif}
							{endif}
							
						{else}
							(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
							{if}
								(L.$.Ansagenpfad) "TERMINUS.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
								6.5 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
								(L.$.Ansagenpfad) "GONG_SON.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string0)
								4 (S.L.IBIS_Ansage_time0)	
							{else}
								(L.L.IBIS_busstop_suffix_1st) ||
								{if}
									(L.$.Ansagenpfad) "BETRH.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string2)
									5 (S.L.IBIS_Ansage_time2)
									(L.$.Ansagenpfad) "GONG_SON.wav" $+ (S.$.IBIS_Ansage_string0)
									4 (S.L.IBIS_Ansage_time0)	
								{else}
'Doppelte Haltestellen nur einmal ansagen:
'									(L.$.act_busstop) (L.$.Ansage_last_stop) $=
'									{if}
										"" (S.$.IBIS_Ansage_string0) (S.$.IBIS_Ansage_string1) (S.$.IBIS_Ansage_string2) (S.$.IBIS_Ansage_string3) (S.$.IBIS_Ansage_string4)
										0 (S.L.IBIS_Ansage_time0) (S.L.IBIS_Ansage_time1) (S.L.IBIS_Ansage_time2) (S.L.IBIS_Ansage_time3) (S.L.IBIS_Ansage_time4)
'									{endif}
								{endif}
							{endif}		
						{endif}		
					{endif}
				{endif}			
			{else}
				(L.$.IBIS_busstop_suffix_AA_Ext) $length 0 >					
				{if}
					(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+ "_#" $+
					(L.$.IBIS_busstop_suffix_AA_Ext) $+
					".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)			
				{else}
					(L.L.RBL_Kurs_Index) 0 >
					{if}
						(L.L.RBL_Kurs_Index) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) >
						{if}					
							(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "A" $=
							(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= &&
						{endif}
						{if}
							(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
							"_#continue_as_line_" $+			
							(L.L.RBL_Kurs_Index) (L.L.RBL_Umlauf_CurrentRoute_Index) 1 + (M.V.GetRouteBusstopIdent) 9 $cutBegin 3 $SetLengthL $+
							".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)		
							
						{else}
							(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
							{if}
								(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
								"_#terminus" $+
								".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)
							{else}
								(L.L.IBIS_busstop_suffix_1st) ||
								{if}
									(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
									"_#Betrh" $+
									".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)	
								{else}
'Doppelte Haltestellen nur einmal ansagen:
'									(L.$.act_busstop) (L.$.Ansage_last_stop) $= !
'									{if}
										(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
										".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)
'									{endif}
								{endif}
							{endif}		
						{endif}						
					{else}
						(L.L.IBIS_busstop_suffix_route)
						(L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) &&
						(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <= &&
						{if}
							(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
							"_#continue_as_line_" $+
							(L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) 100 / trunc
							"03" $IntToStrEnh $+
							".wav" $+ $msg (T.F.ev_IBIS_Ansagen)			
							(L.L.IBIS_busstop_suffix_linie) (S.L.IBIS_Linie_Complex) s0 100 / trunc (S.L.IBIS_LinieKurs) l0 100 % (S.L.IBIS_Linie_Suffix)
							(L.L.IBIS_Linie_Suffix) !
							{if}
								(L.L.IBIS_LinieKurs) s2 100 / trunc s3
								l3 8 =
								{if}
									l2 100 * 28 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
								{endif}
								l3 5 =
								{if}
									l2 100 * 36 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)
								{endif}
								l3 9 =
								{if}
									l2 100 * 35 (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)		
								{endif}
							{endif}
							
						{else}
							(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
							{if}
								(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
								"_#terminus" $+
								".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)
							{else}
								(L.L.IBIS_busstop_suffix_1st) ||
								{if}
									(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
									"_#Betrh" $+
									".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)	
								{else}
'Doppelte Haltestellen nur einmal ansagen:
'									(L.$.act_busstop) (L.$.Ansage_last_stop) $= !
'									{if}
										(L.$.Ansagenpfad) (L.$.act_busstop) $+
										".wav" $+ (T.F.ev_IBIS_Ansagen)
'									{endif}
								{endif}
							{endif}		
						{endif}		
					{endif}
				{endif}
			{endif}
			(L.$.act_busstop) (S.$.Ansage_last_stop)
		{endif}
	{endif}
{end}

{macro:IBIS_LCD-refresh}

'Formatierung der D92-Innenanzeige
	(L.L.RBL_FIS_On)
	{if}
		(L.L.IBIS_LCD_showdest) 0 =
		{if}
			(L.L.IBIS_LCD-zeile) 1 = 
			(L.L.IBIS_busstop_index) 2 (M.V.GetBusstopString) $length 0 > &&
			{if}
				(L.L.IBIS_RouteIndex) 0 >=
				{if}
					(L.L.IBIS_LCD-zeile) 
					(L.L.IBIS_busstop_index) 2 (M.V.GetBusstopString)
					(S.$.IBIS_cabindisplay)
				{endif}
			{else}
				(L.L.IBIS_RouteIndex) 0 >=
				{if}
					(L.L.IBIS_LCD-zeile) 
					(L.L.IBIS_busstop_index) 1 (M.V.GetBusstopString) 
					(S.$.IBIS_cabindisplay)
				{endif}
			{endif}
		{else}
			(L.L.RBL_Linie) (L.L.IBIS_LinieKurs) = (L.L.IBIS_LinieKurs) &&
			{if}
				(L.L.IBIS_Linie_Suffix) s0
				{if}
					l0 28 =
					{if}
						"M"
					{endif}
					l0 35 =
					{if}
						"N"
					{endif}
					l0 36 =
					{if}
						"X"
					{endif}
					(L.L.RBL_Linie) 100 % $IntToStr $+
				{else}
					(L.L.RBL_Linie) $IntToStr
				{endif}
				" " $+
				(L.$.IBIS_cabindisplayDest) $+
			{else}
				""
			{endif}
			(S.$.IBIS_cabindisplay)
		{endif}
	{else}	
		"" (S.$.IBIS_cabindisplay)
	{endif}
	
{end}


{macro:IBIS_SetRoute}

' Macro setzt den Routeindex auf den Wert von l1 und führt die nötigen Schritte aus

' Wenn gültig, dann übernehmen:
	l1 (S.L.IBIS_RouteIndex)
' Finden des zugehörigen Ziel-Index':
	(M.V.GetRouteTerminusIndex) (S.L.IBIS_TerminusIndex)
' Finden des zugehörigen Ziel-Codes:
	(M.V.GetTerminusCode) (S.L.IBIS_TerminusCode)
' Aktualisieren des Zielschild-Textes:
	(M.L.IBIS_RefreshTerminusText)

' Falls es entweder ein 500, ein 800 oder 900-Code ist, dann bitte beim Complex-Code eine 28 (M), eine 36 (X) bzw. 04 (N) verwenden:
	(L.L.RBL_Suffix) !
	{if}
		(L.L.RBL_Linie) s2 100 / trunc s3
		l3 8 =
		{if}
			28 (S.L.RBL_Suffix)
		{endif}
		l3 5 =
		{if}
			36 (S.L.RBL_Suffix)
		{endif}
		l3 9 =
		{if}
			35 (S.L.RBL_Suffix)	
		{endif}	
	{endif}
	(L.L.RBL_Linie) (S.L.IBIS_LinieKurs) 100 * (L.L.RBL_Suffix) (S.L.IBIS_Linie_Suffix) + (S.L.IBIS_Linie_Complex)	
	 	 
' Entwerter-Busstop-Offset festlegen (pseudo-Zufall aus Linien-Code und Route-Index):

	(L.L.RBL_Linie) 100 * (L.L.IBIS_RouteIndex) + 10000 * sin 10 * 15 + trunc (S.L.IBIS_busstop_offset)

	0 (S.L.CockpDispl_timer)
	"" (S.$.Ansage_last_stop)	
	
{end}

{macro:IBIS_RefreshTerminusText}
	(L.L.IBIS_TerminusIndex) 5 (M.V.GetTerminusString) (S.$.IBIS_terminus_name)
'Innenanzeigeanzeige
	(L.L.IBIS_TerminusIndex) 3 (M.V.GetTerminusString) 
	(S.$.IBIS_cabindisplayDest) 8 $SetLengthL "        " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 8 $cutBegin (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 4 $SetLengthL "    " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 4 $cutBegin (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 2 $SetLengthL "  " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 2 $cutBegin (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 1 $SetLengthL " " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 1 $cutBegin (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 8 $SetLengthR "        " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 8 $cutEnd (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 4 $SetLengthR "    " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 4 $cutEnd (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 2 $SetLengthR "  " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 2 $cutEnd (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 1 $SetLengthR " " $=
	{if}
		(L.$.IBIS_cabindisplayDest) 1 $cutEnd (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
	(L.$.IBIS_cabindisplayDest) $length 14 >
	{if}
		14 $SetLengthL (S.$.IBIS_cabindisplayDest)
	{endif}
{end}

{macro:Display_COMING_Terminus}

	s0 1 (M.V.GetTerminusString) 20 $SetLengthL (S.$._temps2_)
	"" (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)	
	(L.$._temps2_) 0 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 1 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 2 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 3 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 4 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 5 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 6 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 10 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 11 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 12 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 13 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 14 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 15 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 16 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 17 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 18 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 19 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_1)
		
	l0 2 (M.V.GetTerminusString) 20 $SetLengthL (S.$._temps2_)
	"" (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 0 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 1 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 2 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 3 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 4 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 5 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 6 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 10 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 11 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 12 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 13 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 14 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 15 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 16 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 17 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 18 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 19 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Dest_Cap_2)
{endif}

{macro:Display_COMING_Stop}

	s0 1 (M.V.GetBusstopString) 20 $SetLengthL (S.$._temps2_)
	"" (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)	
	(L.$._temps2_) 0 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 1 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 2 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 3 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 4 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 5 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 6 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 10 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 11 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 12 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 13 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 14 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 15 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 16 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 17 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 18 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
	(L.$._temps2_) 19 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_1)
		
	l0 2 (M.V.GetBusstopString) 20 $SetLengthL (S.$._temps2_)
	"" (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 0 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 1 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 2 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 3 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 4 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 5 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 6 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 7 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 8 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 9 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 10 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 11 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 12 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 13 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 14 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 15 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 16 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 17 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 18 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
	(L.$._temps2_) 19 $cutBegin 1 $SetLengthL (S.$._temps_) (M.L.CharToCapital) (L.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2) (L.$._temps_) $+ (S.$.RBL_COMING_Busstop_Cap_2)
{endif}


{macro:SearchStandbyTerminus}
	900 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	800 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	700 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	600 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	500 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	400 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	300 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	200 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	100 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)
	0 s4 (M.L.SearchStandbyTerminus100)


{macro:SearchStandbyTerminus100}
	l4 90 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 80 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 70 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 60 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 50 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 40 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 30 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 20 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 10 + s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
	l4 s3 (M.L.SearchStandbyTerminus10)
{end}

{macro:SearchStandbyTerminus10}
	l3 9 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 8 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 7 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 6 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 5 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 4 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 3 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 2 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 1 + s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
	l3 s2 (M.L.SearchStandbyTerminus1)
{end}

{macro:SearchStandbyTerminus1}
	l2 (M.V.GetTerminusIndex) s1
	0 >=
	{if}
		l1 0 (M.V.GetTerminusString)
		(S.$._temps_) "BETRIEBSFAHRT" $=
		(L.$._temps_) " BETRIEBSFAHRT" $= ||
		(L.$._temps_) "Betriebsfahrt" $= ||
		(L.$._temps_) "DIENSTFAHRT" $= ||
		(L.$._temps_) " LEERFAHRT" $= ||
		(L.$._temps_) "    LEERFAHRT" $= ||
		(L.$._temps_) "WWW.HOCHBAHN.DE" $= ||
		(L.$._temps_) "GEISENTAL-BUSSE" $= ||
		(L.$._temps_) "NOT IN SERVICE" $= ||
		(L.$._temps_) "Not In Service" $= ||
		(L.$._temps_) " NOT IN SERVICE" $= ||
		(L.$._temps_) "OUT OF SERVICE" $= ||
		(L.$._temps_) "OUT SERVICE" $= ||
		(L.$._temps_) "GARAGE" $= ||
		(L.$._temps_) "SERVICE TRIP" $= ||
		(L.$._temps_) "GEEN DIENST" $= ||
		(L.$._temps_) "SERVIS DISI" $= ||
		(L.$._temps_) "ZAJEZDNIA" $= ||
		(L.$._temps_) "    ZAJEZDNIA" $= ||
		(L.$._temps_) "DO ZAJEZDNI" $= ||
		(L.$._temps_) "AWARYJNY" $= ||
		(L.$._temps_) "  ÏÎÑÀ}ÊÈ  ÍÅÒ" $= ||
		(L.$._temps_) "UTASOKAT NEM SZ" $= ||
		(L.$._temps_) "Â ÏÀÐÊ" $= ||
		(L.$._temps_) "ZJAZD DO ZAJ." $= ||
		(L.$._temps_) "   GARÁZSMENET" $= ||
		(L.$._temps_) "     KOZLOVA" $= ||
		(L.$._temps_) "GARAGEM" $= ||
		(L.$._temps_) "GARAZSMENET" $= ||
		(L.$._temps_) "POS. NEPECINO" $= ||
		(L.$._temps_) "CHEREMUSHKI" $= ||
		(L.$._temps_) "PAWLOWICE PETLA" $= ||
		(L.$._temps_) "IKKE I RUTE" $= ||
		l1 1 (M.V.GetTerminusString) "   Vestische" $= ||
		{if}
			l2 (S.L.IBIS_StandbyTerminusCode) 1 s0
		{endif}
		(L.$._temps_) "BUS ENDET HIER" $=
		(L.$._temps_) "Bus endet hier" $= ||
		(L.$._temps_) "FAHRTENDE" $= ||
		{if}
			l2 (S.L.IBIS_LastStopTerminusCode)
		{endif}
	{endif}
{end}

{macro:CharToCapital}
	(L.$._temps_) "a" $= {if} "A" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "b" $= {if} "B" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "c" $= {if} "C" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "d" $= {if} "D" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "e" $= {if} "E" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "f" $= {if} "F" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "g" $= {if} "G" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "h" $= {if} "H" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "i" $= {if} "I" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "j" $= {if} "J" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "k" $= {if} "K" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "l" $= {if} "L" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "m" $= {if} "M" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "n" $= {if} "N" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "o" $= {if} "O" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "p" $= {if} "P" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "q" $= {if} "Q" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "r" $= {if} "R" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "s" $= {if} "S" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "t" $= {if} "T" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "u" $= {if} "U" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "v" $= {if} "V" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "w" $= {if} "W" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "x" $= {if} "X" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "y" $= {if} "Y" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "z" $= {if} "Z" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "ß" $= {if} "SS" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "ä" $= {if} "AE" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "ö" $= {if} "OE" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "ü" $= {if} "UE" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Ä" $= {if} "AE" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Ö" $= {if} "OE" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Ü" $= {if} "UE" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "é" $= {if} "E" (S.$._temps_) {endif}
{end}

{macro:IBIS_TT_GetRouteNo}
' l0 - Route gefunden?; l1 - Liniennummer mal 100; l2 bis l7 - intern (l7 - Haltestellenindex)
	0 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
	l0 !
	{if}
		1 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
		l0 !
		{if}
			2 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			3 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			4 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			5 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			6 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			7 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			8 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			9 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			10 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			l0 !
			{if}
				11 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				12 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				13 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				14 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				15 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				16 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				17 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				18 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				19 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
				20 s7 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo2)
			{endif}
		{endif}
	{endif}
{end}

{macro:IBIS_TT_GetRouteNo2}
	0 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
	10 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
	20 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
	30 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
	40 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
	l0 !
	{if}
		50 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
		60 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
		70 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
		80 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
		90 s4 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo3)
	{endif}
{end}

{macro:IBIS_TT_GetRouteNo3}
	l4 0 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 1 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 2 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 3 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 4 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 5 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 6 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 7 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 8 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
	l4 9 + s5 (M.L.IBIS_TT_GetRouteNo4)
{end}

{macro:IBIS_TT_GetRouteNo4}
	l1 l5 + (M.V.GetRouteIndex) s2 0 >=
	l0 ! &&
	{if}
		l2 (M.V.GetBusstopCount) l7 >
		{if}
			l2 l7 (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.L.GetBusstopName) (S.$._temps2_) 0 (M.V.GetTTBusstopName) (M.L.GetBusstopName) (L.$._temps2_) $= s3
			l2 (M.V.GetBusstopCount) 1 - s6 l2 l6 (M.V.GetRouteBusstopIdent) (M.L.String_ab_Nummernzeichen_abschneiden) (M.L.GetBusstopName) (S.$._temps2_) (M.V.GetTTBusstopCount) 1 - (M.V.GetTTBusstopName) (M.L.GetBusstopName) (L.$._temps2_) $= l3 &&
			{if}
				l5 (S.L.RBL_COMING_Route)
				l7 (S.L.RBL_COMING_Stop)
				1 s0
			{endif}
		{endif}
	{endif} 
{end}

{macro:String_ab_Nummernzeichen_abschneiden}
	(S.$._temps_)
	(L.$._temps_) 1 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 0 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 2 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 1 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 3 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 2 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 4 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 3 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 5 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 4 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 6 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 5 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 7 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 6 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 8 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 7 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 9 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 8 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 10 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 9 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 11 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 10 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 12 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 11 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 13 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 12 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 14 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 13 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 15 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 14 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 16 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 15 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 17 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 16 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 18 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 17 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 19 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 18 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 20 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 19 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 21 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 20 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 22 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 21 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 23 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 22 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 24 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 23 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 25 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 24 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 26 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 25 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 27 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 26 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 28 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 27 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 29 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 28 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 30 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 29 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 31 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 30 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 32 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 31 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 33 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 32 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 34 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 33 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 35 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 34 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 36 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 35 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 37 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 36 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 38 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 37 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 39 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 38 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 40 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 39 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 41 $SetLengthL 1 $SetLengthR "#" $= {if} (L.$._temps_) 40 $SetLengthL (S.$._temps_) {endif}					
	(L.$._temps_)
{end}

{macro:GetBusstopName}
'Da die Haltestellennamen von HOF-Datei und Map meist nicht übereinstimmen, ein paar Namen korrigieren:
	(S.$._temps_) 4 $SetLengthL "Tel_" $= {if} (L.$._temps_) 4 $cutBegin (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 3 $SetLengthR "_12" $= {if} (L.$._temps_) 3 $cutEnd (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 2 $SetLengthR " T" $= {if} (L.$._temps_) 2 $cutEnd (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 1 $SetLengthR "." $= {if} (L.$._temps_) 1 $cutEnd (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 2 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 2 $cutEnd (L.$._temps_) 1 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 3 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 3 $cutEnd (L.$._temps_) 2 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 4 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 4 $cutEnd (L.$._temps_) 3 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 5 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 5 $cutEnd (L.$._temps_) 4 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 6 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 6 $cutEnd (L.$._temps_) 5 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 7 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 7 $cutEnd (L.$._temps_) 6 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 8 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 8 $cutEnd (L.$._temps_) 7 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 9 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 9 $cutEnd (L.$._temps_) 8 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 10 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 10 $cutEnd (L.$._temps_) 9 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 11 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 11 $cutEnd (L.$._temps_) 10 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 12 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 12 $cutEnd (L.$._temps_) 11 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 13 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 13 $cutEnd (L.$._temps_) 12 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 14 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 14 $cutEnd (L.$._temps_) 13 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 15 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 15 $cutEnd (L.$._temps_) 14 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 16 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 16 $cutEnd (L.$._temps_) 15 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 17 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 17 $cutEnd (L.$._temps_) 16 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 18 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 18 $cutEnd (L.$._temps_) 17 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 19 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 19 $cutEnd (L.$._temps_) 18 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 20 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 20 $cutEnd (L.$._temps_) 19 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 21 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 21 $cutEnd (L.$._temps_) 20 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 22 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 22 $cutEnd (L.$._temps_) 21 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 23 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 23 $cutEnd (L.$._temps_) 22 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 24 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 24 $cutEnd (L.$._temps_) 23 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 25 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 25 $cutEnd (L.$._temps_) 24 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 26 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 26 $cutEnd (L.$._temps_) 25 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 27 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 27 $cutEnd (L.$._temps_) 26 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 28 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 28 $cutEnd (L.$._temps_) 27 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 29 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 29 $cutEnd (L.$._temps_) 28 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 30 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 30 $cutEnd (L.$._temps_) 29 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 31 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 31 $cutEnd (L.$._temps_) 30 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 32 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 32 $cutEnd (L.$._temps_) 31 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 33 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 33 $cutEnd (L.$._temps_) 32 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 34 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 34 $cutEnd (L.$._temps_) 33 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 35 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 35 $cutEnd (L.$._temps_) 34 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 36 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 36 $cutEnd (L.$._temps_) 35 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 37 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 37 $cutEnd (L.$._temps_) 36 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 38 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 38 $cutEnd (L.$._temps_) 37 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) 39 $SetLengthR 1 $SetLengthL "." $= {if} (L.$._temps_) 39 $cutEnd (L.$._temps_) 38 $SetLengthR $+ (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Falkensee Bahnhof" $= {if} "Falkensee, Bahnhof" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Falkensee Bhf" $= {if} "Falkensee, Bahnhof" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Rathaus Spandau" $= {if} "S+U Rathaus Spandau" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Warthestr" $= {if} "Teltow, Warthestr" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Teltow, Rammrath-Brücke" $= {if} "Teltow, Warthestr" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "S+U Zoologischer Garten Bhf" $= {if} "S+U Zoologischer Garten" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_) "Zoo Wende" $= {if} "S+U Zoologischer Garten" (S.$._temps_) {endif}
	(L.$._temps_)
{end}

{macro:RBL_Send_Message}
	(S.$.RBL_Message5)
	(L.$.RBL_Message4) "" $= {if} (L.$.RBL_Message5) (S.$.RBL_Message4) "" (S.$.RBL_Message5) {endif}
	(L.$.RBL_Message3) "" $= {if} (L.$.RBL_Message4) (S.$.RBL_Message3) "" (S.$.RBL_Message4) {endif}
	(L.$.RBL_Message2) "" $= {if} (L.$.RBL_Message3) (S.$.RBL_Message2) "" (S.$.RBL_Message3) {endif}
	(L.$.RBL_Message1) "" $= {if} (L.$.RBL_Message2) (S.$.RBL_Message1) "" (S.$.RBL_Message2) {endif}
	(L.$.RBL_Message0) "" $= {if} (L.$.RBL_Message1) (S.$.RBL_Message0) "" (S.$.RBL_Message1) {endif}
{end}

{macro:reader_screentimer}

'in seconds
    (T.L.ev_stamper) 1
    {if}
    (L.L.reader_screen_timer) (L.S.Timegap) 1 * + (S.L.reader_screen_timer)
    {endif}

{end}

{macro:reader_screen}    
    
                (L.L.reader_screen_timer) > 0.1
        {if}
            1 (S.L.reader_screen)
        {else}
            0 (S.L.reader_screen)
        {endif}
{end}
