
[friendlyname]
Solaris 15 LE
Urbino 15 LE 1-2-1
White (no DRL)

[description]

Manufacturer: Solaris Bus&Coach Polska
Year of model: 2016
Seats: 49
Length: 14.590 mm
Width: 2.550 mm
Height: 3.250 mm
Engine: DAF MX11 210, 210 kW (286 HP)
Gearbox: ZF Ecolife 6AP1600BS
Emission level: Euro 6

ID: 80501
PIN: 2211

[end]

[number]
Regs_Urbino 15.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
IMR-

[kmcounter_init]
2016
45000

[sound]
sound-solaris\sound_DAF_MX11_E6_121.cfg

[sound_ai]
sound-solaris\sound_DAF_MX11_E6_121.cfg

[model]
model\model_Urbino 15LE_121.cfg

[paths]
model\paths_15LE_121.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_Urbino_15_LE_121.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
24
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist.txt
script\engine_varlist_turbo.txt
script\elec_varlist_turbo.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\churaKrueger\VMatrix_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\VDV_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\ALMEX_varlist.txt
script\RBL_varlist.txt
script\parkeon_varlist.txt

[stringvarnamelist]
6
script\churaKrueger\vMatrix_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\VDV_stringvarlist.txt
script\ALMEX_stringvarlist.txt
script\RBL_stringvarlist.txt
script\parkeon_stringvarlist.txt

[script]
26
script\main.osc
script\collision.osc
script\cockpit_U18.osc
Script_engine_gbox\ZF-Eco.osc
Script_engine_gbox\engine_turbo.osc
script\elec_turbo.osc
Script15_moki\bremse_U15.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
Script15_moki\door_auto_U15.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
Script\churaKrueger\vmatrix.osc
script\wimpel.osc
script\cashdesk.osc
script\summer.osc
Script15_moki\VDV.osc
script\spray.osc
script\ALMEX.osc
script\RBL-Tablet.osc
script\parkeon.osc

[constfile]
19
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
Script_engine_gbox\ZF-6AP-1600BS.txt
Script_engine_gbox\engine_constfile_MX-11 210.txt
script\elec_constfile_turbo.txt
Script15_moki\bremse_constfile_U15.txt
script\lights_constfile.txt
Script15_moki\door_constfile_tamware.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\almex_constfile.txt
script\churaKrueger\vmatrix_constfile_K++.txt
script\VDV_constfile.txt
script\parkeon_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		Cameras
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Look to the far left
[add_camera_driver]
-1.5
4.18
1.89
-0.06
55
-170
-5
	1: Look obliquely to the left
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
-60
-5
	2: Look into the left mirror
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
-30
0

	3: Look ahead (std)
[add_camera_driver]
-0.713
4.15
1.89
-0.06
45
0
-10


	4: Look into the right mirror
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
45
-10

	5: Look at the door
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
70
-10

	6: Interior mirror
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
35
10

	7: Cashdesk
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
50
67
-40

[view_ticketselling]


	8: Look to the far right
[add_camera_driver]
0
4.18
1.83
-0.06
55
160
-10


	9: Panel-Zoom
[add_camera_driver]
-0.713
4.5
2.3
-0.06
55
5
-70

	10: Timetable
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
30
-15
45
[view_schedule]

################
Passengers
################

	0: Sitting on the left a little after middle doors
[add_camera_pax]
-0.99
-2.629
2.5
-0.06
60
25
0

	1: Middle doors
[add_camera_pax]
-0.8
-0.6
2.05
-0.06
60
90
0

	2: Rear door
[add_camera_pax]
-0.4
-7
2.05
-0.06
60
90
0

	3: Seat front right
[add_camera_pax]
0.97
3.6
1.5
-0.06
60
-20
0

	3: Seat front left
[add_camera_pax]
-0.97
3.2
2.05
-0.06
60
-20
0


	4: Seat back center
[add_camera_pax]
0.08
-8.406
2.4
-0.06
60
0
0

5:
[add_camera_pax]
-9.45847
17.289
0.683793
-0.06
60
0
0

6:
[add_camera_pax]
-9.45847
17.289
1.65034
-0.06
60
0
0

7:
[add_camera_pax]
9.45847
17.289
0.683793
-0.06
60
0
0

8:
[add_camera_pax]
9.45847
17.289
1.65034
-0.06
60
0
0

9:
[add_camera_pax]
-3.0
-1.8
2.0
20.0
60
0
0

10:
[add_camera_pax]
0.0
-1.8
2.0
40.0
45
0
0

11:
[add_camera_pax]
3.0
-1.8
2.0
20.0
60
0
0

12:
[add_camera_pax]
0
-0.5
1.65034
15
100
64
0

13:
[add_camera_pax]
5.5
20.0
1.7
0.05
64
-140
0

14:
[add_camera_pax]
-5.5
20.0
1.7
0.05
64
140
0

15:
[add_camera_pax]
5.5
-20.0
1.7
0.05
64
-40
0

16:
[add_camera_pax]
0
0
3.0
40.0
45
0
0

17:
[add_camera_pax]
0
0
3.0
75
45
0
0

18:
[add_camera_pax]
0
0
3.0
100
45
0
0

19:
[add_camera_pax]
-3.5
8.8
0.5
0
55
135
0




	The following command sets the standard driver's camera:

[set_camera_std]
3

	The following command sets the center point of the outside camera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.377
5.046
1.535
0
52
169
10
0.15

[add_camera_reflexion]
1.348
5.924
2.353
0
52
201
-10

[add_camera_reflexion]
-0.005
5.2
2.576
0
52
195
-16
0.15

	////////////////////////////////////////////////////////
		Physics and stuff
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
15.230

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:

500
200
500

[momentofintertia]
300
80
300

[schwerpunkt]
1.2

	Boundingbox des Busses *NEU01*

[boundingbox]
2.555
14.5
2.713
0
-1.582
1.766


	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
1000

	Längskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-2.3

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar über die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Längsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
0.18

[ai_deltaheight]
-0.1


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich großen Rädern sollte zunächst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeübersetzungsverhältnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.


	Front axle:

[newachse]
achse_long
2.955
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.83
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
350
achse_maxforce
110
achse_daempfer
20
achse_antrieb
0


	Rear axle:

[newachse]
achse_long
-3.801
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.4
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
220
achse_maxforce
220
achse_daempfer
25
achse_antrieb
1

	Tag axle:

[newachse]
achse_long
-5.482
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.4
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
85
achse_maxforce
85
achse_daempfer
25
achse_antrieb
0