Antrieb für einen MB O307, 5-Gang





[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-4.995

[pnt]
0
0

[pnt]
1
5.411

[pnt]
2
2.873

[pnt]
3
1.942

[pnt]
4
1.3

[pnt]
5
1


[const]
antrieb_i_achse
4.64


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1100

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1100






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1

[pnt]
0.5
0.6

[pnt]
1
0





[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
-2

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-1

[pnt]
2
0

[pnt]
3
0

[pnt]
4
1

[pnt]
5
1

[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
-1

[pnt]
4
1


[pnt]
5
-1


[const]
antrieb_shifter_spdx
15

[const]
antrieb_shifter_spdy
4.5

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-2.23

[const]
antrieb_getr_ratio1
2.12

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.75

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.35

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.7


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
900

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1100