[const]
max_bremskraft
90000

[const]
bremse_ABS
1

Massenstrom des Kompressors in kg pro Motorumdrehung
[const]
bremse_m_kompressor
0.00045

Volumen [m³] Luftleitung Kompressor-Schutzventil
[const]
bremse_V_leitung01
0.002

Volumen [m³] Luftleitung Kreis 1+2 nach 3+4
[const]
bremse_V_leitung02
0.002

Querschnittsfläche Rückschlagventile für Füllleitung Kreise 3+4
[const]
bremse_A_Rueckschlagventil_1
0.00003

Volumen [m³] Luftbehälter Kreis 1 (HA)
[const]
bremse_V_tank01
0.04

Volumen [m³] Luftbehälter Kreis 2 (VA)
[const]
bremse_V_tank02
0.04

Volumen [m³] Luftbehälter Kreis 3 (FBA)
[const]
bremse_V_tank03
0.04

Volumen [m³] Luftbehälter Kreis 4 (Federung+Türen+HBA)
[const]
bremse_V_tank04
0.04

Volumen Bremszylinder HA
[const]
bremse_V_Brzyl_HA
0.0025

Volumen Bremszylinder HA rechts
[const]
bremse_V_Brzyl_HA_R
0.00125

Volumen Bremszylinder HA
[const]
bremse_V_Brzyl_HA_L
0.00125

Volumen Bremszylinder VA
[const]
bremse_V_Brzyl_VA
0.0025

Volumen Bremszylinder VA rechts
[const]
bremse_V_Brzyl_VA_R
0.00125

Volumen Bremszylinder VA links
[const]
bremse_V_Brzyl_VA_L
0.00125

Volumen Bremszylinder FBA
[const]
bremse_V_brzyl_FBA
0.01

Volumen Luftfederbalg 0 R
[const]
bremse_V_balg_0_R
0.005

Volumen Luftfederbalg 0 L
[const]
bremse_V_balg_0_L
0.005

Volumen Luftfederbalg 1 R
[const]
bremse_V_balg_1_R
0.01

Volumen Luftfederbalg 1 L
[const]
bremse_V_balg_1_L
0.01

Gaskonstante * Durchschnittstemperatur
[const]
RT_Luft
84091

Betriebsdruck Haltestellenbremse
[const]
bremse_pmax_halte
450000

Öffnungsdruck Überstromventil Kreis 1
[const]
bremse_UeVentil_1_oeffnungsdruck
750000

Schließdruck Überstromventil Kreis 1
[const]
bremse_UeVentil_1_schliessdruck
600000

Öffnungsdruck Überstromventil Kreis 2
[const]
bremse_UeVentil_2_oeffnungsdruck
750000

Schließdruck Überstromventil Kreis 2
[const]
bremse_UeVentil_2_schliessdruck
600000

Öffnungsdruck Überstromventil Kreis 3
[const]
bremse_UeVentil_3_oeffnungsdruck
750000

Schließdruck Überstromventil Kreis 3
[const]
bremse_UeVentil_3_schliessdruck
600000

Öffnungsdruck Überstromventil Kreis 4
[const]
bremse_UeVentil_4_oeffnungsdruck
750000

Schließdruck Überstromventil Kreis 4
[const]
bremse_UeVentil_4_schliessdruck
600000

[newcurve]
Bremskraft_FBA

[pnt]
100000
35000

[pnt]
650000
0

[pnt]
10000000
0

Sollwert für Niveauregulierung
[const]
bremse_level_setpoint
-0.105



Testleckquerschnitt
[const]
bremse_A_Leck
0.0001

