Antrieb für einen VW Golf 2C, 1,6/75PS (EZ), 4_Gang (3R), vmax 167



[const]
antrieb_eng_J
0.3

[const]
antrieb_getr_ratioR
-2.5

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.455

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.944

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.286

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.909

[const]
antrieb_i_achse
3.941


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1800

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1600



[const]
antrieb_eng_coldM
-300

[const]
antrieb_eng_Mmax
125

[const]
antrieb_eng_n_Mmax
3500

Folgende Kurve ist normiert -
die Drehzahl auf diejenige, bei der bei Vollgas das maximale
Moment erzielt wird und das Moment auf dieses maximale Moment,
auch bei der minThrottle-Kennlinie.

[newcurve]
antrieb_eng_M_maxThrottle

[pnt]
0.0357
0

[pnt]
0.2143
0.4348

[pnt]
0.3929
0.6522

[pnt]
0.3964
0.6522

[pnt]
0.7143
0.9275

[pnt]
1
1

[pnt]
2
0.84

[pnt]
2.6
0.7

[pnt]
2.601
0


[newcurve]
antrieb_eng_M_minThrottle

[pnt]
0.03571
0

[pnt]
0.2142
0.4348

[pnt]
0.3928
0

[pnt]
0.4286
-0.1

[pnt]
0.7143
-0.15

[pnt]
1
-0.2

[pnt]
1.3571
-0.25

[pnt]
1.5714
-0.3

[pnt]
1.7857
-0.35

#################################



[newcurve]
antrieb_consumption_min

[pnt]
0
0

[pnt]
500
0.1

[pnt]
2500
0.2

[newcurve]
antrieb_consumption_max

[pnt]
0
0

[pnt]
500
1

[pnt]
2500
10




