########################################
Getriebeversion:
########################################

2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung ###Ab Generation 3/3E war dies nicht mehr der Fall
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
3

########################################
Allgemeine Getriebeeigenschaften
########################################

[const]
gearbox_version
6

[const]
engine_drehmomentsperre
1

Kickdownfunktion: Ab Generation 5 ist Kickdown oftmals aus mehreren Gründen zwangsabgeschaltet.
[const]
kickdown_enable
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.2

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
1

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

###############################################
Voith SensoTop (R)
###############################################

[const]
SensoTop_enabled
1

[const]
sensotop_threshold
0.2

[newcurve]
shift_dynamics

[pnt]
0
1

[pnt]
0.1
0.8

[pnt]
0.6
0.8

[pnt]
0.85
1

[pnt]
1
1.4

[newcurve]
sensotop_acceleration_awareness

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.9

[pnt]
40
0.3

############################################
Drehmomentsperre pro Gang einzeln definierbar. Werte unter 0.5 sind nicht empfohlen. 1 = keine Begrenzung 0.5 = Maximalbegrenzung
############################################

X= Gang
Y= Begrenzung
[newcurve]
antrieb_getr_torquerestriction

[pnt]
1
1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
1

####################
Voith DIWA Ratio
####################

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.43

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.7

##########################
Antriebsachse
##########################
'Zur Auswahl stehen: 4.7; 5.2; 5.74; 5.77; 6.2; 6.5

[const]
antrieb_i_achse
6.21

##########################
Schaltpunkte
##########################

###Gang 1######################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
725

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
850

###Gang 2######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
475

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
667

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
975

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1150

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1650

###Gang 3#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
2450

###Gang 4#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1250

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1450

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
2350

###############################
Wandler/Retarder
###############################

[const]
antrieb_wandler_fillrate
5000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
800

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1200

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1600

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
2000

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
0
24

[pnt]
0.35
6

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.5

[pnt]
0.3
2.5


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-150
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
wandler_throttle

[pnt]
0
1

[pnt]
0.1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
575
0.6

[pnt]
625
1

[newcurve]
antrieb_wandler_idleforce

[pnt]
0
0

[pnt]
575
3000

[newcurve]
wandler_idle_fadeout

[pnt]
0
1

[pnt]
10
0

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.96

[newcurve]
gearbox_temp_heating

[pnt]
0
0

[pnt]
600
80

[pnt]
2300
120

[newcurve]
gearbox_temp_cooling

[pnt]
-50
-50

[pnt]
15
0

[pnt]
65
50