[const]
getriebeuebersetzung
5.2142

[const]
raddurchmesser
0.8

[const]
raddurchmesser_bw
0.64

[const]
radradius
0.4

[const]
radradius_bw
0.32

[const]
wagenmasse
9100

[const]
wagenmasse_bw
4800


[newcurve]
curtius-kniffler

[pnt]
0
0.33

[pnt]
66.32
0.3

[pnt]
132.63
0.28

[pnt]
198.95
0.26

[pnt]
265.27
0.25

[pnt]
331.58
0.24

[pnt]
397.9
0.23

[pnt]
464.22
0.225

[pnt]
530.53
0.22

[pnt]
596.85
0.215

[pnt]
663.17
0.21


[newcurve]
haftreibung_regenfaktor

[pnt]
0
1.15

[pnt]
0.25
0.65

[pnt]
1
0.75

[const]
regenfaktor_zunahmegeschw
0.004

[const]
regenfaktor_abnahmegeschw
0.001


[const]
haftreibungsfaktor_trocken
1.2

[const]
haftreibungsfaktor_nass
0.75

[const]
haftreibungsfaktor_feucht
0.65

[const]
haftreibungsverbesserung_proSander
0.2

[const]
radaufstandskraft_1
22300

[const]
radaufstandskraft_2
22300

[const]
radaufstandskraft_3
11772

[const]
radaufstandskraft_4
11772

[newcurve]
schleudern_beschl

[pnt]
0
60

[pnt]
500
4

[pnt]
600
1

[const]
schleudern_rueck_beschl
80

[const]
gleiten_beschl
60

[const]
gleiten_rueck_beschl
80

[newcurve]
schleudern_zugkraft

[pnt]
0
1

[pnt]
2
1

[pnt]
50
0.1

[pnt]
200
0.05

[newcurve]
gleiten_bremskraft

[pnt]
-200
0.05

[pnt]
-50
0.1

[pnt]
-5
1

[pnt]
0
1


[newcurve]
hangabtriebskraft

[pnt]
0
0

[pnt]
1
91

[pnt]
2
182

[pnt]
3
273

[pnt]
4
363.7

[pnt]
5
454

[pnt]
6
545

[pnt]
7
635.4

[pnt]
8
725.68

[pnt]
9
815.7

[pnt]
10
905.45

[newcurve]
neigungswinkel

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.009999500037

[pnt]
2
0.0199960011996

[pnt]
3
0.029986509105671

[pnt]
4
0.039968038348872

[pnt]
5
0.049937616943892

[pnt]
6
0.059892290727947

[pnt]
7
0.069829127699914

[pnt]
8
0.07974522228289

[pnt]
9
0.089637699495891

[pnt]
10
0.099503719020999


[newcurve]
mgbremse_reibwert

[pnt]
0
0.2

[pnt]
10
0.125

[pnt]
20
0.12

[pnt]
40
0.11

[pnt]
60
0.105

[pnt]
80
0.1

[const]
mgbremse_haftkraft_dg
78480


