Build Date 4.22.2011
Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
3

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
5

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1250

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1250

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
500

L designates lock up
C designates Converter Mode

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43


[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.59

[const]
antrieb_i_achse
4.84

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
250

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
250

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
280

Gears for 1L

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
120

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
120

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
220.5

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
450

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
523.090379

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
523.090379


Shift Points for 2C
Shifts down into 1C to avoid stalling

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
100

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
100

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
115

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
870

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
556.0248756

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
556.0248756


Shift Points for 2L Shifts down into 2C




[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
472
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
472

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
520

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
875.0248756


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
895.0248756


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
895


shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
850

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
875

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1250


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1275


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
1302



shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1250

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
1275

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd6
1550


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd6
1700


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd6
1800

sss


shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd7
1445

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd7
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd7
1750

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd7
2068


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd7
2108


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd7
2260



[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd8
2033

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd8
1803.389831

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd8
2033














[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd1
659.025788

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd2
1144.278607

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd3
1708.391608







[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000

[const]
antrieb_wandler_fillrate2
500


[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
Torque_Converter_Slippage
0.77

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
968
[pnt]
40
1854
[pnt]
50
2600
[pnt]
60
2885
[pnt]
70
3011
[pnt]
80
3142

Load base Shifting Schedule 
First number represents engine rpm
second number represents acceleration (^2)

[newcurve]
LBSS
[pnt]
0
3.3
[pnt]
1800
3.3
[pnt]
2050
2.1
[pnt]
2300
0
[pnt]
3100
0







[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
100

[pnt]
0
12.5

[pnt]
0.6
3.1

[pnt]
0.75
2.1

[pnt]
0.85
1.1

[pnt]
0.95
0.2


[pnt]
1.0
0

[pnt]
1
-4

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
1.800000

[pnt]
0.291111
2.200000

[pnt]
0.393333
2.380000

[pnt]
 0.500000
 2.360000

[pnt]
  0.588889
   2.016667

[pnt]
    0.682222
    1.633333

[pnt]
   0.784444
    1.066667

[pnt]
  0.886667
   0.550000

[pnt]
   0.966667
   0.133333

[pnt]
   1.0
    0

[pnt]
1.4
0.0





[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
0.5
3

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.2


[pnt]
5
1

[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2

0.6 = 20% throttle  = 0.5 is Null, <0.5 is engine braking > 0.5 is throttle

[const]
partialthrottle_rate
0.6

[const]
throttleinjection_governor
0.73




