Getriebeversion:
2: Retarder in 1st gear, neutral shift ### From generation 3 / 3E this was no longer the case
3: Retarder not in 1st gear, neutral shift
[const]
antrieb_getr_version
2

Kickdownfunktion: Ab Generation 5 ist Kickdown oftmals aus mehreren Gründen zwangsabgeschaltet.
[const]
kickdown_enable
1

SensoTop-System. Sorgt für dynamische Schaltpunkte besonders in Steigungen. 0 aus; 1 ein
[const]
SensoTop_enabled
0

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.3

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
0.5

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1700

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
800

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1700

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
800

####################
Voith DIWA D863.3 1 5.3 up to 2.2
####################

[const]
antrieb_getr_ratio1
4.9

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

##########################
Antriebsachse
##########################
'Zur Auswahl stehen: 4.72; 5.27; 5.77; 6.21; 7.377 (ZF AV132/87)
4.37; 4.84; 5.13; 5.29; 5.74; 6.2 (ZF AV132/90)

[const]
antrieb_i_achse
4.636

##########################
Schaltpunkte
##########################

###Gang 1######################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
660

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
790

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
890

###Gang 2######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
650

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
680

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
770

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1025

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1125

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1315

###Gang 3#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
980

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
99999999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
99999999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
99999999

###Gang 4#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
99999999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
99999999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
99999999


###############################
Wandler/Retarder
###############################

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
400

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
800

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1200


[const]
antrieb_gangwahlzeit
1

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.5

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5
    4.65

[pnt]
0.6
1.4

[pnt]
0.7
0


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-150
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.1

[pnt]
700
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.86


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
1

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2

[newcurve]
Kupplungsmoment

[pnt]
0
0

[pnt]
0.1
-400

[pnt]
0.2
-400

[pnt]
0.3
-400

[pnt]
0.4
-400

[pnt]
0.5
-300

[pnt]
0.6
-300

[pnt]
0.7
-300

[pnt]
0.8
-100

[pnt]
0.9
-100

[pnt]
1
0
