Getriebeversion:
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
1

[const]
antrieb_ecomat_gears
5

1: Torque converter will lock up in first gear
2: Torque converter will lock up in second gear
3_ Torque converter lock up in both gears

Not Implemented Yet
[const]
lock_up_type
2

Transmission Class
1: 502 - Medium Duty coach or older bus - lower torque engine
2: 592 - Heavy Duty 40 foot bus or intercity coach
3: 602 - Intercity Coach or 60 foot bus.


[const]
antrieb_ecomat_class
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
100

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000



[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
600

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
600

L designates lock up
C designates Converter Mode

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.59



Lock up Fouth Gear

[const]
antrieb_i_achse
5.29


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
146

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
200

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
365

Gears for 1L



[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
120

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
247

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
350

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
458.090379

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
464.090379

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
570


Shift Points for 2C
Shifts down into 1C to avoid stalling

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
207

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
207

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
260

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
560

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
600


Shift Points for 2L Shifts down into 2C




[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
545
[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
545

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
584

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
875.0248756


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
905.0248756


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
1067


shift Points for 3C


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
845

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
845

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
845

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1250


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
900


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
900




shift Points for 3


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
875

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
875


[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
855

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd6
1250


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd6
1250


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd6
1510


shift Points for 4C


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd7
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd7
1250

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd7
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd7
1500


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd7
1250


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd7
1275


shift Points for 4 gear

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd8
1230

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd8
1230

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd8
1485

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd8
1825


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd8
1900


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd8
2085




shift Points for 4 gear

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd9
1445

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd9
1455

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd9
1465

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd9
1500


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd9
1506


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd9
1536


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd10
1506

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd10
1681

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd10
2000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd10
2198


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd10
2289


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd10
2349



[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd11
2033

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd11
2118

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd11
2200

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd11
2093


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd11
2118


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd11
2161


shift Points for 4 gear

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd12
2084

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd12
2084

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd12
2220









[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd1
659.025788

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd2
1144.278607

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd3
1708.391608







[const]
antrieb_wandler_fillrate
10000

[const]
antrieb_wandler_fillrate2
500


[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
Torque_Converter_Slippage
0.77

[const]
antrieb_retarder_startdelay
1

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
968
[pnt]
40
1854
[pnt]
50
2600
[pnt]
60
2885
[pnt]
70
3011
[pnt]
80
3142




[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
100

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.66
3.1

[pnt]
1
0




[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.36

[pnt]
 0.25
 2.16

[pnt]
 0.5
 1.68

[pnt]
 0.6
 1.42

[pnt]
0.9
0.61

[pnt]
1.0
0





[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1500
1


[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.1


[pnt]
5
1

[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2

[const]
partialthrottle_rate
0.55

[const]
partialthrottle_rate_Dn
0.6

[const]
throttleinjection_governor
1

[const]
ShiftPattern
2


