Getriebeversion:
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung ###Ab Generation 3/3E war dies nicht mehr der Fall
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
3

[const]
gearbox_version
5

[const]
engine_drehmomentsperre
1

Drehmomentsperre pro Gang einzeln definierbar. Werte unter 0.5 sind nicht empfohlen. 1 = keine Begrenzung 0.5 = Maximalbegrenzung
X= Gang
Y= Begrenzung
[newcurve]
antrieb_getr_torquerestriction

[pnt]
1
1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
1

Kickdownfunktion: Ab Generation 5 ist Kickdown oftmals aus mehreren Gründen zwangsabgeschaltet.
[const]
kickdown_enable
1

SensoTop-System. Sorgt für dynamische Schaltpunkte besonders in Steigungen. 0 aus; 1 ein
[const]
SensoTop_enabled
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.2

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
0.5

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

####################
Voith DIWA D864.6
####################

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.43

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.735

##########################
Antriebsachse
##########################

[const]
antrieb_i_achse
5.13

##########################
Schaltpunkte
##########################

###Gang 1######################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
900

###Gang 2######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
450

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
590

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1470

###Gang 3#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1090

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1360

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1360

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1450

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
2100

###Gang 4#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1430

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1950

###############################
Wandler/Retarder
###############################

[const]
antrieb_wandler_fillrate
5000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
500

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
30
600
[pnt]
80
1000

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
30
750
[pnt]
80
1500

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
30
1000
[pnt]
80
2000

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-3
300

[pnt]
0
14.4

[pnt]
0.5
6.5

[pnt]
0.7
4.65

[pnt]
1
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
3.77

[pnt]
0.85
1.02

[pnt]
1
0


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-150
0

[pnt]
0
1


[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
wandler_throttle

[pnt]
0
1

[pnt]
0.1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
575
0.8

[pnt]
625
1

[newcurve]
antrieb_wandler_idleforce

[pnt]
0
0

[pnt]
575
3000

[newcurve]
wandler_idle_fadeout

[pnt]
0
1

[pnt]
10
0

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.96

[const]
p_tempo
0.6

[const]
i_tempo
0.0002

[const]
tempo_max
0.8