[friendlyname]
Hamburger Stadtbus
Solo - HHA 2017 3D NGT
HOCHBAHN

[description]
Der Solobus entspricht der 17er-Baureihe der HOCHBAHN und verfügt wie alle neueren Solobusse über 3 Türen, von denen die mittlere als Außenschiebetür ausgeführt ist. Es wurde als Vorbild ein Exemplar mit 4-Gang-Getriebe (Voith) und „Saloon“-Fahrgastschranke an der Vordertür gewählt.

Als Ersatz für ältere Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 3 oder Euro 4 wurden bereits über 50 17er ausgeliefert. Dazu kommen noch umgeklebte Fahrzeuge, die ehemals mit Logo der Firma Jasper eingesetzt wurden.

Technische Daten:
Länge: 12.135 mm
Breite: 2.550 mm
Höhe: 3.120 mm
Radstand: 5.900 mm

Zul. GG: 19.000 kg
Sitzplätze: 24
Stehplätze: 86

Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
Motor: Diesel 6-Zylinder, Reihe, Euro 6 BlueTec SCR, 7,7 Liter, 220 kW, 1200 Nm
Getriebe: 4-Gang-Wandlerautomatik, Retarder
[end]