ZF 6 speed manual (input torque 1900/2100)


[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-5.81

[pnt]
0
0

[pnt]
1
6.32

[pnt]
2
3.62

[pnt]
3
2.15

[pnt]
4
1.37

[pnt]
5
1.00

[pnt]
6
0.81


[const]
antrieb_i_achse
3.36


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
4200

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
4200

[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1


[pnt]
0.5
0.6

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
1.5

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.75

[pnt]
2
0.75

[pnt]
3
-0.75

[pnt]
4
-0.75

[pnt]
5
-1.5

[pnt]
6
-1.5


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
0.75

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.75

[pnt]
2
-1.5

[pnt]
3
0.75

[pnt]
4
-1.5

[pnt]
5
0.75

[pnt]
6
-1.5



[const]
antrieb_shifter_spdx
15

[const]
antrieb_shifter_spdy
4.5

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:


[const]
antrieb_getr_ratioR
-5.37

[const]
antrieb_getr_ratio1
2.36

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.51

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.82



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
620

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1000


-------------
Retarder
-------------

Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
2

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.3

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039


[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.96