
[const]
steil_faktor
1.4

[const]
antrieb_getr_ratio1
4.1

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.1

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.1

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.9

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.8

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.71

[const]
antrieb_i_achse
5.5

[const]
downshift_retarder_n
0

[const]
voith_kickdown_wait
3

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
220

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
220

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
440

Schwellenwert fuer Fahrzeugbeschleunigung, unter dem das Runterschalten von 2 -> 1 erlaubt wird 
[const]
kickdown_2-1_acc_threshold
9999

Wellendrehzahl fuer obige Kickdownausnahme
[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2_spez
200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2_2
350

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
185

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
185

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
350

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
580

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
650

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
930

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
550

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
550

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
885

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1270

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1850

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1750

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1470

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1370

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
2270

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1330

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1330

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
2150

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
1700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
2550

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
2450

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd6
99999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd6
99999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd6
99999

[const]
em_wandler_kupp_t1
9999

[const]
em_wandler_kupp_k1
70

[const]
em_wandler_kupp_t2
199

[const]
em_wandler_kupp_k2
199

[const]
em_up_low_schaltmoment
500

[const]
em_up_high_schaltmoment
650

[const]
em_dn_low_schaltmoment
550

[const]
em_dn_high_schaltmoment
-200

[newcurve]
shift_limit_acc

[pnt]
0
1

[pnt]
0.01
0.25

[pnt]
1.1
1

[newcurve]
shift_limit_rpm

[pnt]
700
1

[pnt]
2000
0

[newcurve]
em_schaltmoment_extra

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-510

[pnt]
2
-700

[pnt]
3
-120

[pnt]
4
-150

[pnt]
5
-300

[pnt]
6
-100

[pnt]
7
-300

[pnt]
8
-100

[pnt]
9
-100

[pnt]
10
0

[pnt]
11
-100

[pnt]
12
0

[newcurve]
em_wandler_soft_t1

[pnt]
0
0.8

[pnt]
800
0.8

[pnt]
1300
1

[newcurve]
em_wandler_soft_k1

[pnt]
0
0.4

[pnt]
800
0.6

[pnt]
1300
1


[newcurve]
em_wandler_soft_t2

[pnt]
0
0.5

[pnt]
1000
0.8

[newcurve]
em_wandler_soft_k2

[pnt]
0
0.8

[pnt]
900
0.9

[pnt]
1300
1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_t1

[pnt]
-2
40

[pnt]
0
20

[pnt]
0.6
7

[pnt]
0.9
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_k1

[pnt]
-2
40

[pnt]
0
20

[pnt]
0.5
7

[pnt]
0.9
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_t2

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
10

[pnt]
0.5
3

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_k2

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8

[pnt]
0.6
4

[pnt]
0.8
0


[newcurve]
em_getriebeoel_smoke

[pnt]
-100
0

[pnt]
0
0

[pnt]
145
0

[pnt]
160
500

[newcurve]
em_temp_loss

[pnt]
-100
0

[pnt]
0
0

[pnt]
80
0

[pnt]
130
0.3

[pnt]
160
0.6



[newcurve]
em_temp_eff

[pnt]
-100
0.7

[pnt]
0
0.9

[pnt]
25
0.95

[pnt]
50
1

[pnt]
120
1

[pnt]
150
0.8

[pnt]
200
0.3


[newcurve]
em_temp_curve

[pnt]
-100
0

[pnt]
0
0.9

[pnt]
40
0.95

[pnt]
70
1

[pnt]
120
1

[pnt]
200
0


[newcurve]
em_eff_curve

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.9

[pnt]
2
0.9

[pnt]
3
1.05

[pnt]
4
1.1

[pnt]
5
1.7

[pnt]
6
1.4

[pnt]
7
1.9

[pnt]
8
1.3

[pnt]
9
2

[pnt]
10
1.2

[pnt]
11
2

[pnt]
12
1.1

[newcurve]
antrieb_kardan_pitch

[pnt]
0
0.65

[pnt]
1100
1

[pnt]
3000
2.6

[newcurve]
antrieb_sound_pitch1

[pnt]
0
1

[pnt]
200
1.95

[pnt]
300
2.2

[pnt]
605
3.95

[newcurve]
antrieb_sound_pitch2

[pnt]
0
0.6

[pnt]
475
2.55

[pnt]
792
3.95

[pnt]
1050
6


[newcurve]
antrieb_sound_pitch3

[pnt]
660
1

[pnt]
1000
1.85

[pnt]
1460
2.3

[newcurve]
antrieb_sound_pitch4

[pnt]
925
1.15

[pnt]
1950
2.1

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5

[pnt]
0.6
4

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_kriech_M

[pnt]
80
0

[pnt]
120
0

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000

[const]
em_kickdown_locktime
1

[const]
em_upshift_locktime
2


[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.6
1.5

[pnt]
0.8
1

[const]
retarder_min_einschaltspeed
50

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
5
50
[pnt]
20
100
[pnt]
30
150
[pnt]
40
180
[pnt]
50
230
[pnt]
60
270
[pnt]
70
320
[pnt]
80
350

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
5
300
[pnt]
20
400
[pnt]
30
600
[pnt]
40
800
[pnt]
50
1000
[pnt]
60
1200
[pnt]
70
1300
[pnt]
80
1400

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
5
600
[pnt]
20
750
[pnt]
30
1000
[pnt]
40
1300
[pnt]
50
1600
[pnt]
60
1900
[pnt]
70
2000
[pnt]
80
2100

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.3

[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-420
0

[pnt]
0
1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

[const]
antrieb_nbs_timer
1

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
5

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
130000

[newcurve]
rearaxle_steer_byVel

[pnt]
-60
0

[pnt]
-5
1

[pnt]
5
1

[pnt]
60
0


