[const]
scanner_pathlink
2

[const]
scanner_pathlink_2
3

[const]
exit_pathlink1
27

[const]
exit_pathlink2
28

[const]
steil_faktor
1.55

[const]
antrieb_getr_ratio1
4.5

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.05

[const]
antrieb_getr_ratio3
2

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.6

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.2

[const]
antrieb_getr_ratio6
1

[const]
antrieb_i_achse
3

[const]
downshift_retarder_n
300

[const]
voith_kickdown_wait
30

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
110

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
150

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
240

Schwellenwert fuer Fahrzeugbeschleunigung, unter dem das Runterschalten von 2 -> 1 erlaubt wird 
[const]
kickdown_2-1_acc_threshold
9999

Wellendrehzahl fuer obige Kickdownausnahme
[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2_spez
230

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2_2
230

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
130

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
130

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
230

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
340

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
430

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
720

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
290

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
420

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
630

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
520

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
570

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
990

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
520

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
570

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
900

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd6
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd6
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd6
9999

[const]
em_wandler_kupp_t1
9999

[const]
em_wandler_kupp_k1
60

[const]
em_wandler_kupp_t2
110

[const]
em_wandler_kupp_k2
110

[const]
em_up_low_schaltmoment
550

[const]
em_up_high_schaltmoment
600

[const]
em_dn_low_schaltmoment
350

[const]
em_dn_high_schaltmoment
-50

[newcurve]
retarder_sound

[pnt]
-1800
2.5

[pnt]
0
1

[newcurve]
shift_limit_acc

[pnt]
0
1

[newcurve]
shift_limit_rpm

[pnt]
700
1

[pnt]
2000
1

[newcurve]
em_schaltmoment_extra

1. Gang
[pnt]
1
-300

[pnt]
2
-600

2. Gang
[pnt]
3
-100

[pnt]
4
0

3. Gang 
[pnt]
5
-100

[pnt]
6
150

4. Gang
[pnt]
7
-150

[pnt]
8
300

[newcurve]
em_wandler_soft_t1

[pnt]
0
0.25

[pnt]
2000
0.75

[newcurve]
em_wandler_soft_k1

[pnt]
0
0.1

[pnt]
2400
0.8

[newcurve]
em_wandler_soft_t2

[pnt]
0
0.7

[pnt]
1500
1

[newcurve]
em_wandler_soft_k2

[pnt]
0
0.8

[pnt]
900
0.9

[pnt]
1300
1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_t1

[pnt]
-2
30

[pnt]
0
20

[pnt]
0.6
2

[pnt]
0.9
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_k1

[pnt]
-2
30

[pnt]
0
15

[pnt]
0.6
1

[pnt]
0.9
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_t2

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
30

[pnt]
0.5
20

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_k2

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8

[pnt]
0.6
4

[pnt]
0.8
0


[newcurve]
em_getriebeoel_smoke

[pnt]
-100
0

[pnt]
0
0

[pnt]
145
0

[pnt]
160
500

[newcurve]
em_temp_loss

[pnt]
-100
0

[pnt]
0
0

[pnt]
80
0

[pnt]
130
0.3

[pnt]
160
0.6



[newcurve]
em_temp_eff

[pnt]
-100
0.7

[pnt]
0
0.9

[pnt]
25
0.95

[pnt]
50
1

[pnt]
120
1

[pnt]
150
0.8

[pnt]
200
0.3


[newcurve]
em_temp_curve

[pnt]
-100
0

[pnt]
0
0.9

[pnt]
40
0.95

[pnt]
70
1

[pnt]
120
1

[pnt]
200
0


[newcurve]
em_eff_curve

[pnt]
1
1.6

[pnt]
2
1.5

[pnt]
3
1.5

[pnt]
4
1.2

[pnt]
5
1.2

[pnt]
6
1.2

[pnt]
7
1.2

[pnt]
8
1.2

[newcurve]
antrieb_retarder_pitch

[pnt]
0
0.1

[pnt]
900
1

[pnt]
3500
1.5

[newcurve]
antrieb_kardan_pitch

[pnt]
0
0.3

[pnt]
3000
3.5

[newcurve]
antrieb_sound_pitch1

[pnt]
0
1

[pnt]
200
1.95

[pnt]
300
2.2

[pnt]
605
3.95

[newcurve]
antrieb_sound_pitch2

[pnt]
0
0.6

[pnt]
475
2.55

[pnt]
792
3.95

[pnt]
1050
6


[newcurve]
antrieb_sound_pitch3

[pnt]
660
1

[pnt]
1000
1.85

[pnt]
1460
2.3

[newcurve]
antrieb_sound_pitch4

[pnt]
925
1.15

[pnt]
1950
2.1

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5
4.65

[pnt]
0.6
4

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_kriech_M

[pnt]
80
0

[pnt]
120
0

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000

[const]
em_kickdown_locktime
1.5

[const]
em_upshift_locktime
2.0


[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
retarder_min_einschaltspeed
50

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
5
50
[pnt]
20
100
[pnt]
30
150
[pnt]
40
200
[pnt]
50
250
[pnt]
60
300
[pnt]
70
350
[pnt]
80
400

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
5
400
[pnt]
20
500
[pnt]
30
700
[pnt]
40
1000
[pnt]
50
1200
[pnt]
60
1500
[pnt]
70
1800
[pnt]
80
2100

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
5
800
[pnt]
20
950
[pnt]
30
1200
[pnt]
40
1500
[pnt]
50
1800
[pnt]
60
2200
[pnt]
70
2400
[pnt]
80
2800

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.3

[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-420
0

[pnt]
0
1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

[const]
antrieb_nbs_timer
1

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
5

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
130000







