[friendlyname]
Ikarus
256.50V "365"
Vértes Volán

[description]
Ikarus 256.50V ABF-365
by  GMI, bocskor3
omsigbm.ewk.hu
G-B-Művek©
HUNGARY

Konvertálás: GMI, bocskor3
Modell: GMI, VL67, SnyperD
Hangok: bocskor3, HVN-731, CCV-520, M-R-Software, Perotinus
Szkriptek: bocskor3, m-r-software
Külön köszönet: Geri556, Béres Márton, Routeres

Motor:
Rába D10 UTS 184
 10350cm3
 250LE/1900RPM
 1140Nm/1100RPM
 EURO 0

Váltó:
Csepel-ZF S6-90u
 6 sebességes kézi kapcsolású váltó

Hátsó Híd:
Rába MVG 118
 Áttétel: 5.44
[end]
	
[number]
Regs_365.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
B-V 


[kmcounter_init]
1987
60000



[sound]
sound\sound_365.cfg

[sound_ai]
sound\sound_365.cfg

[model]
model\Model_365.cfg

[paths]
model\paths_2.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_3.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
25
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist.txt
script\engine_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_L_varlist.txt
script\wiper_R_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\Automagnitola_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\IBIS_varlist.txt
script\Matrix_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\ablak_varlist.txt
script\ticketprinter_varlist.txt
script\spray_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script\IBIS_stringvarlist.txt
script\Matrix_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\Automagnitola_stringvarlist.txt
script\ticketprinter_stringvarlist.txt

[script]
28
script\main.osc
script\main_AI.osc
script\collision.osc
script\cockpit_365.osc
script\antrieb.osc
script\engine_365.osc
script\elec.osc
script\bremse_365.osc
script\auspuff_2.osc
script\lights.osc
script\door_612.osc
script\wiper_L.osc
script\wiper_R.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung_365.osc
script\IBIS.osc
script\Matrix.osc
script\wimpel.osc
script\cashdesk.osc
script\ablak.osc
script\Automagnitola.osc
music\playlist.osc
script\Ticketprinter.osc
script\spray.osc

[constfile]
18
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\antrieb_constfile_ZF_S6_90u.txt
script\engine_constfile_UTS_184.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile_365.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile_365.txt
script\klappern_constfile.txt
script\Automagnitola_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile_365.txt
script\IBIS_constfile.txt
script\matrix_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		KAMERANÉZETEK "F1"
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Balra_3
[add_camera_driver]
-0.66
4.6
2.49
0
60
-110
-5
	1: Balra_2
[add_camera_driver]
-0.66
4.0
2.49
0
57
-63
-5
	2: Balra_1
[add_camera_driver]
-0.660927
3.9
2.49
0
54
-21
-10

	3: Alap (középen)
[add_camera_driver]
-0.660927
3.885
2.495
0
56
0
-14.75

2.13


	4: Jobbra_1
[add_camera_driver]
-0.660927
3.84
2.49
0
53
33
-5

2.13

	5: Jobbra_2
[add_camera_driver]
-0.66
4.1
2.39
0
55
85
-10

	5: Jobbra_3
[add_camera_driver]
-0.6
4.4
2.39
0
55
115
-10

	6: Műszerfal
[add_camera_driver]
-0.65
4.4
2.3
0
60
0
-50

	7: Menetrend
[add_camera_driver]
-0.7
4.4
2.4
0
50
-38
-43
[view_schedule]

	8: Jegyadó
[add_camera_driver]
-0.42
4.3
2.3
0
55
26
-20

[view_ticketselling]

	////////////////////////////////////////////////////////
		KAMERANÉZETEK "F2"
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Hátul
[add_camera_pax]
0.886486
-5.39
2.52
0
45
0
0

	1: Középen
[add_camera_pax]
-0.447965
-0.793664
2.52
0
45
0
0
	2: Elöl
[add_camera_pax]
0.886486
2.977
2.52
0
45
-24
-7

	Alap kameranézet:

[set_camera_std]
3

	"F3" kameranézet középpontja:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2


	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	In dieser Sektion werden die Reflexionkameras gesetzt. Ist dieses Fahrzeug das eigene, wird aus einer jeden Kamera Perspektive
	die Szene gerendert und dann entsprechend aufsteigend in die Texturen mit den Namen "reflexion0.bmp", "reflexion1.bmp" usw. gespeichert,
	von wo aus dann auf die Textur zwecks eigentlichen Rendervorgang zurückgegriffen werden kann.

[add_camera_reflexion]
-1.41
4.55
2.38483
0
60
170
-2

[add_camera_reflexion]
1.55
5.21065
2.47767
0
48
197
-5

[add_camera_reflexion]
-0.007421
4.7
2.81757
0
52
197
-12

	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	A busz súlya:
[mass]
10.44

	Trägheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, Längs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:
500
200
500

[momentofintertia]
395
85
350


	Boundingbox:
[boundingbox]
2.5
11.0
2.64
0
-0.349
1.866


	Súlypont talajtól mért magassága:
[schwerpunkt]
1.21

	Gördülési ellenállás (Newton):
[rollwiderstand]
1000

	Fordulás középpontja:
[rot_pnt_long]
-2.59

	Kormányzási sugár:
[inv_min_turnradius]
0.138

[ai_deltaheight]
-0.10

           ////////////////////////////////////////////////////////
		Tengelyek
           ////////////////////////////////////////////////////////

   ----
   Első tengely
   ----
	
[newachse]

	Első tengely koordinátája ("Y" tengely):
achse_long
2.7076

	A busz szélessége ("X" tengely):
achse_maxwidth
2.29

achse_minwidth
1.76

	Kerék átmérője:
achse_raddurchmesser
1.067328

	Felfüggesztés:
achse_feder
240

	Maximális terhelés (kN):
achse_maxforce
135

	Faszom se tudja:
achse_daempfer
22
	Ez a tengely hajtott? Ha nem akkor "0"-ának kell szerepelnie:
achse_antrieb
0


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.6859
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
1.067328
achse_feder
280
achse_maxforce
180
achse_daempfer
15
achse_antrieb
1

