
[friendlyname]
E-Citaro Mercedes Benz
EN20
BVG

[description]
Der dreitürige Elektrobus entspricht der 19er-Baureihe der HOCHBAHN mit hellen Sitzpolstern und Holzoptikboden. 
Die Fahrzeuge wurden von Mai - September 2019 zugelassen und tragen aktuell alle eine HOCHBAHN-Eigenwerbung für alternative Antriebe. 

Stationiert sind sie auf dem neuen Betriebshof Alsterdorf, wo sie nach dem Dienst über eine DC-Ladung Mode 4 die Batterien nachladen.

Die Klimatisierung des Fahrzeugs erfolgt über eine zusätzliche Ölheizung und eine CO2-Wärmepumpe.

Technische Daten:
Länge: 12.135 mm
Breite: 2.550 mm
Höhe: 3.450 mm
Radstand: 5.900 mm

Leergewicht: 13.880 kg
Zul. GG: 19.500 kg

Sitzplätze: 25
Stehplätze: 56

Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
Antrieb: 2 radnabennahe Motoren, 2x 60 kW Dauerleistung, 2x 125 kW Spitzenleistung, 2x 485 Nm 
Antriebsachse: ZF AVE 130
Batterie: NMC, 10x á 24,3 kWh
nutzbare Kapazität: 180 kWh
[end]