Getriebeversion:
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung ###Ab Generation 3/3E war dies nicht mehr der Fall
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
3

[const]
gearbox_version
3

[const]
engine_drehmomentsperre
1

Drehmomentsperre pro Gang einzeln definierbar. Werte unter 0.5 sind nicht empfohlen. 1 = keine Begrenzung 0.5 = Maximalbegrenzung
X= Gang
Y= Begrenzung
[newcurve]
antrieb_getr_torquerestriction

[pnt]
1
1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
1

Kickdownfunktion: Ab Generation 5 ist Kickdown oftmals aus mehreren Gr�nden zwangsabgeschaltet.
[const]
kickdown_enable
1

SensoTop-System. Sorgt f�r dynamische Schaltpunkte besonders in Steigungen. 0 aus; 1 ein
[const]
SensoTop_enabled
0

Zeit f�r den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.2

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

####################
Voith DIWA D851.3 / D
####################

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.735

##########################
Antriebsachse
##########################
'Zur Auswahl stehen: 4.7; 5.2; 5.74; 5.77; 6.2; 6.5

[const]
antrieb_i_achse
5.2

##########################
Schaltpunkte
##########################

###Gang 1######################

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
900

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
1150

###Gang 2######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
650

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
925

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1475

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1700

###Gang 3#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1075

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
9999

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
9999

###Gang 4#######################

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1250

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1350

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1700

###############################
Wandler/Retarder
###############################

[const]
retarder_stufe0
0

[const]
retarder_stufe1
60

[const]
retarder_stufe2
115

[const]
retarder_stufe3
250

[const]
retarder_konfident
16.5

[const]
antrieb_wandler_fillrate
5000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_step1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
800

[newcurve]
retarder_step2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1200

[newcurve]
retarder_step3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
1600

[newcurve]
retarder_step4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
200
[pnt]
80
2000

[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5
4.65

[pnt]
0.6
1.4

[pnt]
0.7
0


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
wandler_throttle

[pnt]
0
1

[pnt]
0.1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.05

[pnt]
1250
1

[newcurve]
antrieb_wandler_idleforce

[pnt]
0
0

[pnt]
575
3000

[newcurve]
wandler_idle_fadeout

[pnt]
0
1

[pnt]
10
0

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.96

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
400


[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
400

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
500

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456


[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039